|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва робіт та витрат** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість** | **Примітки** |
| 1. | Зняття віконних рам | м2 | 61,9 |  |
| 2. | Демонтаж віконних коробок з відбивкою штукатурки | од. | 21 |  |
| 3. | Установка пластикових підвіконних дощок | м | 32,45 |  |
| 4. | Дошки підвіконні пластикові | м | 33,099 |  |
| 5 | Установка віконних зливів | м | 32,45 |  |
| 6 | Відливи підвіконні | м | 33,65 |  |
| 7 | Заповнення віконних прорізів блоками площею до 3м.2 з металопластика | м2 | 61,9 |  |
| 8 | Дюбель шуруп 100х10 мм | од. | 189 |  |
| 9 | Герметик силіконовий | л | 12,6 |  |
| 10 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 61,9 |  |
| 11 | Піна монтажна | од. | 21 |  |
| 12 | Обличкування від косів листами сухої штукатурки | м2 | 36,43 |  |
| 13 | Шпаклювання відкосив | м2 | 51,44 |  |
| 14 | Шпаклівка Ceresit CT 29 | кг | 92,58 |  |
| 15 | Окраска стін полівінілоцитатними водоемульсійними составами | м2 | 51,43 |  |
|  |  |  |  |  |

**Бюджет проекту « Заміна вікон» в МКЗК « Дніпровська дитяча музична школа №16 »**

**Кошторис – 195000,00 грн.**

**Характеристики : профіль 3-камерний**

**Склопакет ( зовнішнє - мультифункціональне, внутрішнє-енергозберігаюче, заповнення вікон – аргон)**

**Параметри ( підіймач – метал, тип ручки – віконна, наявність кріпильних елементів-так, противзломна накладка- так, колір зовнішніх елементів – білий, колір внутрішніх елементів – білий)**

**Москітна сітка – біла.**