|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт приміщень клубу за місцем мешкання "Лідер" Амур-Нижньодніпровської філії КЗ "МДМЦ" ДМР, вул. Шолохова, 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Лідер" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Загальнобудівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ремонт "Лідер"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 440,05949 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 2,67041 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 82,30759 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,3 | | розряд | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуваням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. ТАМБУР** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | ПІДЛОГА |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних  плиток | 100м2 | 0,041 | | 2581,05  2581,05 | \_\_-\_\_  - | | 105,82 | 105,82 | \_\_-\_\_  - | | 92,81  - | | 3,81  - |
| 2 | | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,041 | | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | | 190,3 | 81,34 | \_\_-\_\_  - | | 71,34  - | | 2,92  - |
| 3 | | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,041 | | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | | 356,42 | 29,55 | \_\_-\_\_  - | | 25,92  - | | 1,06  - |
| 4 | | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,041 | | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | | 17,65 | 17,65 | \_\_-\_\_  - | | 16,2  - | | 0,66  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 4,1 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | 150,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 6 | ЕН11-29-2  к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток  на розчині із сухої клеючої суміші, кількість  плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,041 | 6261,48  5751,48 | \_\_-\_\_  - | 256,72 | 235,81 | \_\_-\_\_  - | 189,6925  - | 7,78  - |
| 7 | & С111-  2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 24,6 | 10,20  - | \_\_-\_\_  - | 250,92 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 8 | & С111-283-  11 | Плитки керамiчнi для пiдлог квадратнi | м2 | 4,182 | 197,96  - | \_\_-\_\_  - | 827,87 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | & С111-  2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 1,64 | 54,97  - | \_\_-\_\_  - | 90,15 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | & С111-136-  12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 28,7 | 0,46  - | \_\_-\_\_  - | 13,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,035 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 47,75 | 47,75 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 1,89  - |
| 12 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,035 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 132,6 | 119,72 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 4,04  - |
| 13 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,7 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 17,85 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,3 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 44,54 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,035 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 54,3 | 54,3 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 1,73  - |
| 16 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,4 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 35,7 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 12,6 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 89,08 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,035 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | 30,41 | 30,29 | \_\_-\_\_  - | 29,22  - | 1,02  - |
| 19 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 1,75 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 148,94 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,7 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 17,85 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | 100м2 | 0,11 | 1937,74  1937,74 | \_\_-\_\_  - | 213,15 | 213,15 | \_\_-\_\_  - | 74,3  - | 8,17  - |
| 22 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін  від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,0662 | 1074,25  1074,25 | \_\_-\_\_  - | 71,12 | 71,12 | \_\_-\_\_  - | 42,41  - | 2,81  - |
| 23 | РН12-66-1 | Грунтування основи | 100м2 | 0,11 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | 22,54 | 22,54 | \_\_-\_\_  - | 8,09  - | 0,89  - |
| 24 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,2 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 56,1 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 25 | РН11-35-1 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без  улаштування каркасу | 100м2 | 0,11 | 10717,45  4994,20 | \_\_-\_\_  - | 1178,92 | 549,36 | \_\_-\_\_  - | 166,64  - | 18,33  - |
| 26 | ЕН15-25-3  к - 1,15 | Облицювання поверхонь стін керамiчними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші,  число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,11 | 9807,32  9807,32 | \_\_-\_\_  - | 1078,81 | 1078,81 | \_\_-\_\_  - | 323,4605  - | 35,58  - |
| 27 | & С111-258-  1 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього  облицювання стiн | м2 | 11,11 | 185,71  - | \_\_-\_\_  - | 2063,24 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 28 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,2 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 56,1 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 29 | & С111-  2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 52,8 | 10,20  - | \_\_-\_\_  - | 538,56 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | & С111-  2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 4,4 | 54,97  - | \_\_-\_\_  - | 241,87 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 31 | & С111-136-  12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 77 | 0,46  - | \_\_-\_\_  - | 35,42 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 32 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,0662 | 2283,49  2275,41 | \_\_-\_\_  - | 151,17 | 150,63 | \_\_-\_\_  - | 76,82  - | 5,09  - |
| 33 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,324 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 33,76 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 34 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 11,916 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 84,25 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,0662 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 102,7 | 102,7 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 3,27  - |
| 36 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,648 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 67,52 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 23,832 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 168,49 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 38 | ЕН15-179-1 | Просте фарбування стiн  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами по штукатурцi та збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0662 | 674,45  674,45 | \_\_-\_\_  - | 44,65 | 44,65 | \_\_-\_\_  - | 22,77  - | 1,51  - |
| 39 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 3,31 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 281,71 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 9368,95 | 2955,19 | \_\_-\_\_  - |  | 100,56  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9368,95 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 6413,76 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 2955,19 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1477,97 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,38 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 455,87 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **10846,92** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **10846,92** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. КОРИДОР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з  полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,051 | 988,38  988,38 | \_\_-\_\_  - | 50,41 | 50,41 | \_\_-\_\_  - | 39,02  - | 1,99  - |
| 41 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,051 | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | 236,71 | 101,18 | \_\_-\_\_  - | 71,34  - | 3,64  - |
| 42 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,051 | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | 443,35 | 36,76 | \_\_-\_\_  - | 25,92  - | 1,32  - |
| 43 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,051 | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | 21,95 | 21,95 | \_\_-\_\_  - | 16,2  - | 0,83  - |
| 44 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 5,1 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | 187,58 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | ЕН11-29-2  к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток  на розчині із сухої клеючої суміші, кількість  плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,051 | 6261,48  5751,48 | \_\_-\_\_  - | 319,34 | 293,33 | \_\_-\_\_  - | 189,6925  - | 9,67  - |
| 46 | & С111-  2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 30,6 | 10,20  - | \_\_-\_\_  - | 312,12 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 47 | & С111-283-  11 | Плитки керамiчнi для пiдлог квадратнi | м2 | 5,202 | 197,96  - | \_\_-\_\_  - | 1029,79 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 48 | & С111-  2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 2,04 | 54,97  - | \_\_-\_\_  - | 112,14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 49 | & С111-136-  12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 35,7 | 0,46  - | \_\_-\_\_  - | 16,42 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,051 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 69,58 | 69,58 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 2,75  - |
| 51 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,051 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 193,22 | 174,45 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 5,89  - |
| 52 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,02 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 26,01 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 53 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 9,18 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 64,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 54 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,051 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 79,12 | 79,12 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 2,52  - |
| 55 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,04 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 52,02 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 56 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 18,36 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 129,81 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 57 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,051 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | 44,31 | 44,14 | \_\_-\_\_  - | 29,22  - | 1,49  - |
| 58 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 2,55 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 217,03 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 59 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,02 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 26,01 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | 100м2 | 0,121 | 1937,74  1937,74 | \_\_-\_\_  - | 234,47 | 234,47 | \_\_-\_\_  - | 74,3  - | 8,99  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін  від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,09 | 1074,25  1074,25 | \_\_-\_\_  - | 96,68 | 96,68 | \_\_-\_\_  - | 42,41  - | 3,82  - |
| 62 | РН12-66-1 | Грунтування основи | 100м2 | 0,121 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | 24,8 | 24,8 | \_\_-\_\_  - | 8,09  - | 0,98  - |
| 63 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,42 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 61,71 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 64 | РН11-35-1 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без  улаштування каркасу | 100м2 | 0,121 | 10717,45  4994,20 | \_\_-\_\_  - | 1296,81 | 604,3 | \_\_-\_\_  - | 166,64  - | 20,16  - |
| 65 | ЕН15-25-3  к - 1,15 | Облицювання поверхонь стін керамiчними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші,  число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,121 | 9807,32  9807,32 | \_\_-\_\_  - | 1186,69 | 1186,69 | \_\_-\_\_  - | 323,4605  - | 39,14  - |
| 66 | & С111-258-  1 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього  облицювання стiн | м2 | 12,221 | 185,71  - | \_\_-\_\_  - | 2269,56 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 67 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,42 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 61,71 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 68 | & С111-  2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 58,08 | 10,20  - | \_\_-\_\_  - | 592,42 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 69 | & С111-  2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 4,84 | 54,97  - | \_\_-\_\_  - | 266,05 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 70 | & С111-136-  12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 84,7 | 0,46  - | \_\_-\_\_  - | 38,96 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 71 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,09 | 2283,49  2275,41 | \_\_-\_\_  - | 205,51 | 204,79 | \_\_-\_\_  - | 76,82  - | 6,91  - |
| 72 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,8 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 45,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 73 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 16,2 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 114,53 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 74 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,09 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 139,62 | 139,62 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 4,45  - |
| 75 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,6 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 91,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 76 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 32,4 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 229,07 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77 | ЕН15-179-1 | Просте фарбування стiн  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами по штукатурцi та збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,09 | 674,45  674,45 | \_\_-\_\_  - | 60,7 | 60,7 | \_\_-\_\_  - | 22,77  - | 2,05  - |
| 78 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 4,5 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 383 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 11031,81 | 3422,97 | \_\_-\_\_  - |  | 116,6  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11031,81 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 7608,84 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3422,97 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1709,48 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 526,44 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12741,29** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **12741,29** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. КІМНАТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з  полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,366 | 988,38  988,38 | \_\_-\_\_  - | 361,75 | 361,75 | \_\_-\_\_  - | 39,02  - | 14,28  - |
| 80 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,235 | 150,97  150,97 | \_\_-\_\_  - | 35,48 | 35,48 | \_\_-\_\_  - | 5,96  - | 1,4  - |
| 81 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,366 | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | 1698,75 | 726,13 | \_\_-\_\_  - | 71,34  - | 26,11  - |
| 82 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,366 | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | 3181,68 | 263,83 | \_\_-\_\_  - | 25,92  - | 9,49  - |
| 83 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,366 | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | 157,54 | 157,54 | \_\_-\_\_  - | 16,2  - | 5,93  - |
| 84 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 36,6 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | 1346,15 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 36,6 | 8,89  7,22 | \_\_-\_\_  - | 325,37 | 264,25 | \_\_-\_\_  - | 0,23  - | 8,42  - |
| 86 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з  суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,366 | 1777,78  1771,50 | \_\_-\_\_  - | 650,67 | 648,37 | \_\_-\_\_  - | 63,7  - | 23,31  - |
| 87 | ЕН11-11-14  Н1 = 2, К=1,  15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм  стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,366 | 340,18  339,64 | \_\_-\_\_  - | -124,51 | -124,31 | \_\_-\_\_  - | 12,213  - | -4,47  - |
| 88 | & С111-17-  25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 160 | 16,88  - | \_\_-\_\_  - | 2700,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 89 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,366 | 38373,45  1727,73 | \_\_-\_\_  - | 14044,68 | 632,35 | \_\_-\_\_  - | 58,33  - | 21,35  - |
| 90 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,235 | 5577,63  470,72 | \_\_-\_\_  - | 1310,74 | 110,62 | \_\_-\_\_  - | 14,77  - | 3,47  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,366 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 499,32 | 499,32 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 19,71  - |
| 92 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,366 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 1386,62 | 1251,94 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 42,27  - |
| 93 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 7,32 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 186,66 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 94 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 65,88 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 465,77 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 95 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,366 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 567,77 | 567,77 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 18,08  - |
| 96 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 14,64 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 373,32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 97 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 131,76 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 931,54 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 98 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,366 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | 317,99 | 316,77 | \_\_-\_\_  - | 29,22  - | 10,69  - |
| 99 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 18,3 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 1557,51 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 100 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 7,32 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 186,66 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,5992 | 489,12  489,12 | \_\_-\_\_  - | 293,08 | 293,08 | \_\_-\_\_  - | 19,31  - | 11,57  - |
| 102 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою  глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,5992 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | 122,79 | 122,79 | \_\_-\_\_  - | 8,09  - | 4,85  - |
| 103 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 10,7856 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 275,03 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 104 | ЕН15-182-1  к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,5992 | 3081,81  2616,72 | \_\_-\_\_  - | 1846,62 | 1567,94 | \_\_-\_\_  - | 88,343  - | 52,94  - |
| 105 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 10,7856 | 11,20  - | \_\_-\_\_  - | 120,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 106 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та  середньої щiльностi | 100м2 | 0,5992 | 6868,21  1244,03 | \_\_-\_\_  - | 4115,43 | 745,42 | \_\_-\_\_  - | 41,03  - | 24,59  - |
| 107 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,5992 | 270,76  270,76 | \_\_-\_\_  - | 162,24 | 162,24 | \_\_-\_\_  - | 9,26  - | 5,55  - |
| 108 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 10,7856 | 87,57  - | \_\_-\_\_  - | 944,49 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 40042,74 | 8603,28 | \_\_-\_\_  - |  | 299,54  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 40042,74 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 31439,46 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 8603,28 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4507,55 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,85 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1452,68 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **44550,29** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **44550,29** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. ПРИМІЩЕННЯ № 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з  полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,13 | 988,38  988,38 | \_\_-\_\_  - | 128,49 | 128,49 | \_\_-\_\_  - | 39,02  - | 5,07  - |
| 110 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,146 | 150,97  150,97 | \_\_-\_\_  - | 22,04 | 22,04 | \_\_-\_\_  - | 5,96  - | 0,87  - |
| 111 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,13 | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | 603,38 | 257,92 | \_\_-\_\_  - | 71,34  - | 9,27  - |
| 112 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,13 | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | 1130,11 | 93,71 | \_\_-\_\_  - | 25,92  - | 3,37  - |
| 113 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,13 | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | 55,96 | 55,96 | \_\_-\_\_  - | 16,2  - | 2,11  - |
| 114 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 13 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | 478,14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 115 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13 | 8,89  7,22 | \_\_-\_\_  - | 115,57 | 93,86 | \_\_-\_\_  - | 0,23  - | 2,99  - |
| 116 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з  суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,13 | 1777,78  1771,50 | \_\_-\_\_  - | 231,11 | 230,3 | \_\_-\_\_  - | 63,7  - | 8,28  - |
| 117 | ЕН11-11-14  Н1 = 2, К=1,  15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм  стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,13 | 340,18  339,64 | \_\_-\_\_  - | -44,22 | -44,15 | \_\_-\_\_  - | 12,213  - | -1,59  - |
| 118 | & С111-17-  25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 38 | 16,88  - | \_\_-\_\_  - | 641,44 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 119 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,13 | 38373,45  1727,73 | \_\_-\_\_  - | 4988,55 | 224,6 | \_\_-\_\_  - | 58,33  - | 7,58  - |
| 120 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,146 | 5577,63  470,72 | \_\_-\_\_  - | 814,33 | 68,73 | \_\_-\_\_  - | 14,77  - | 2,16  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,13 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 177,36 | 177,36 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 7  - |
| 122 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,13 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 492,52 | 444,68 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 15,01  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 123 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,6 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 66,3 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 124 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 23,4 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 165,44 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 125 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,13 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 201,67 | 201,67 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 6,42  - |
| 126 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,2 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 132,6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 127 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 46,8 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 330,88 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 128 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,13 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | 112,95 | 112,52 | \_\_-\_\_  - | 29,22  - | 3,8  - |
| 129 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 6,5 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 553,22 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 130 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,6 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 66,3 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,3832 | 489,12  489,12 | \_\_-\_\_  - | 187,43 | 187,43 | \_\_-\_\_  - | 19,31  - | 7,4  - |
| 132 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою  глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,3832 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | 78,53 | 78,53 | \_\_-\_\_  - | 8,09  - | 3,1  - |
| 133 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6,8976 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 175,89 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 134 | ЕН15-182-1  к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,3832 | 3081,81  2616,72 | \_\_-\_\_  - | 1180,95 | 1002,73 | \_\_-\_\_  - | 88,343  - | 33,85  - |
| 135 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,8976 | 11,20  - | \_\_-\_\_  - | 77,25 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 136 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та  середньої щiльностi | 100м2 | 0,3832 | 6868,21  1244,03 | \_\_-\_\_  - | 2631,9 | 476,71 | \_\_-\_\_  - | 41,03  - | 15,72  - |
| 137 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,3832 | 270,76  270,76 | \_\_-\_\_  - | 103,76 | 103,76 | \_\_-\_\_  - | 9,26  - | 3,55  - |
| 138 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,8976 | 87,57  - | \_\_-\_\_  - | 604,02 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | УЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок ( під  додаткову дверь ) | 1 м3 | 0,4 | 204,16  204,16 | \_\_-\_\_  - | 81,66 | 81,66 | \_\_-\_\_  - | 8,06  - | 3,22  - |
| 140 | Е46-4-2 | Пiдсилення цегляних стiн стальними  обоймами | т | 0,044 | 27516,01  9437,98 | \_\_-\_\_  - | 1210,7 | 415,27 | \_\_-\_\_  - | 296,14  - | 13,03  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 17796,23 | 4413,78 | \_\_-\_\_  - |  | 152,21  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17796,23 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 13382,45 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4413,78 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2302,54 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 15,18 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 739,58 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **20098,77** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **20098,77** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. КАБІНЕТ ПЕДАГОГА-**  **ОРГАНІЗАТОРА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних  плиток | 100м2 | 0,137 | 2581,05  2581,05 | \_\_-\_\_  - | 353,6 | 353,6 | \_\_-\_\_  - | 92,81  - | 12,71  - |
| 142 | РН7-3-2 | Розбирання цементних плiнтусiв | 100м | 0,156 | 468,86  468,86 | \_\_-\_\_  - | 73,14 | 73,14 | \_\_-\_\_  - | 18,51  - | 2,89  - |
| 143 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,137 | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | 635,87 | 271,8 | \_\_-\_\_  - | 71,34  - | 9,77  - |
| 144 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,137 | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | 1190,96 | 98,76 | \_\_-\_\_  - | 25,92  - | 3,55  - |
| 145 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,137 | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | 58,97 | 58,97 | \_\_-\_\_  - | 16,2  - | 2,22  - |
| 146 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 13,7 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | 503,89 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 147 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13,7 | 8,89  7,22 | \_\_-\_\_  - | 121,79 | 98,91 | \_\_-\_\_  - | 0,23  - | 3,15  - |
| 148 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з  суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,137 | 1777,78  1771,50 | \_\_-\_\_  - | 243,56 | 242,7 | \_\_-\_\_  - | 63,7  - | 8,73  - |
| 149 | ЕН11-11-14  Н1 = 2, К=1,  15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм  стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,137 | 340,18  339,64 | \_\_-\_\_  - | -46,6 | -46,53 | \_\_-\_\_  - | 12,213  - | -1,67  - |
| 150 | & С111-17-  25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 38 | 16,88  - | \_\_-\_\_  - | 641,44 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 151 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,137 | 38373,45  1727,73 | \_\_-\_\_  - | 5257,16 | 236,7 | \_\_-\_\_  - | 58,33  - | 7,99  - |
| 152 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,156 | 5577,63  470,72 | \_\_-\_\_  - | 870,11 | 73,43 | \_\_-\_\_  - | 14,77  - | 2,3  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,137 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 186,9 | 186,9 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 7,38  - |
| 154 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,137 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 519,04 | 468,62 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 15,82  - |
| 155 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,74 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 69,87 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 156 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 24,66 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 174,35 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 157 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,137 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 212,53 | 212,53 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 6,77  - |
| 158 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,48 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 139,74 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 159 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 49,32 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 348,69 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 160 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,137 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | 119,03 | 118,57 | \_\_-\_\_  - | 29,22  - | 4  - |
| 161 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 6,85 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 583 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 162 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,74 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 69,87 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 163 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,3832 | 489,12  489,12 | \_\_-\_\_  - | | 187,43 | | 187,43 | | \_\_-\_\_  - | | 19,31  - | | 7,4  - | |
| 164 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою  глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,3832 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | | 78,53 | | 78,53 | | \_\_-\_\_  - | | 8,09  - | | 3,1  - | |
| 165 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6,8976 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | | 175,89 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 166 | ЕН15-182-1  к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,3832 | 3081,81  2616,72 | \_\_-\_\_  - | | 1180,95 | | 1002,73 | | \_\_-\_\_  - | | 88,343  - | | 33,85  - | |
| 167 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,8976 | 11,20  - | \_\_-\_\_  - | | 77,25 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 168 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та  середньої щiльностi | 100м2 | 0,3832 | 6868,21  1244,03 | \_\_-\_\_  - | | 2631,9 | | 476,71 | | \_\_-\_\_  - | | 41,03  - | | 15,72  - | |
| 169 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,3832 | 270,76  270,76 | \_\_-\_\_  - | | 103,76 | | 103,76 | | \_\_-\_\_  - | | 9,26  - | | 3,55  - | |
| 170 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,8976 | 87,57  - | \_\_-\_\_  - | | 604,02 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 17366,64 | | 4297,26 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 149,23  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17366,64 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 13069,38 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4297,26 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2241,4 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,8 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 719,43 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **19608,04** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **19608,04** | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 6. РОЗДЯГАЛЬНЯ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних  плиток | 100м2 | 0,131 | 2581,05  2581,05 | \_\_-\_\_  - | 338,12 | 338,12 | \_\_-\_\_  - | 92,81  - | 12,16  - |
| 172 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,131 | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | 608,02 | 259,9 | \_\_-\_\_  - | 71,34  - | 9,35  - |
| 173 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,131 | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | 1138,8 | 94,43 | \_\_-\_\_  - | 25,92  - | 3,4  - |
| 174 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,131 | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | 56,39 | 56,39 | \_\_-\_\_  - | 16,2  - | 2,12  - |
| 175 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 13,1 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | 481,82 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 176 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13,1 | 8,89  7,22 | \_\_-\_\_  - | 116,46 | 94,58 | \_\_-\_\_  - | 0,23  - | 3,01  - |
| 177 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з  суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,131 | 1777,78  1771,50 | \_\_-\_\_  - | 232,89 | 232,07 | \_\_-\_\_  - | 63,7  - | 8,34  - |
| 178 | ЕН11-11-14  Н1 = 2, К=1,  15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм  стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,131 | 340,18  339,64 | \_\_-\_\_  - | -44,56 | -44,49 | \_\_-\_\_  - | 12,213  - | -1,6  - |
| 179 | & С111-17-  25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 38 | 16,88  - | \_\_-\_\_  - | 641,44 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 180 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,131 | 38373,45  1727,73 | \_\_-\_\_  - | 5026,92 | 226,33 | \_\_-\_\_  - | 58,33  - | 7,64  - |
| 181 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,144 | 5577,63  470,72 | \_\_-\_\_  - | 803,18 | 67,78 | \_\_-\_\_  - | 14,77  - | 2,13  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,131 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 178,72 | 178,72 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 7,06  - |
| 183 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,131 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 496,3 | 448,1 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 15,13  - |
| 184 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,62 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 66,81 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 185 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 24,66 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | | 174,35 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 186 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,137 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | | 212,53 | | 212,53 | | \_\_-\_\_  - | | 49,404  - | | 6,77  - | |
| 187 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,48 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | | 139,74 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 188 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 47,16 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | | 333,42 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 189 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,131 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | | 113,82 | | 113,38 | | \_\_-\_\_  - | | 29,22  - | | 3,83  - | |
| 190 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 6,55 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | | 557,47 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 191 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,62 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | | 66,81 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 192 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,38 | 489,12  489,12 | \_\_-\_\_  - | | 185,87 | | 185,87 | | \_\_-\_\_  - | | 19,31  - | | 7,34  - | |
| 193 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою  глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,38 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | | 77,87 | | 77,87 | | \_\_-\_\_  - | | 8,09  - | | 3,07  - | |
| 194 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6,84 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | | 174,42 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 195 | ЕН15-182-1  к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,38 | 3081,81  2616,72 | \_\_-\_\_  - | | 1171,09 | | 994,35 | | \_\_-\_\_  - | | 88,343  - | | 33,57  - | |
| 196 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,84 | 11,20  - | \_\_-\_\_  - | | 76,61 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 197 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та  середньої щiльностi | 100м2 | 0,38 | 6868,21  1244,03 | \_\_-\_\_  - | | 2609,92 | | 472,73 | | \_\_-\_\_  - | | 41,03  - | | 15,59  - | |
| 198 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,38 | 270,76  270,76 | \_\_-\_\_  - | | 102,89 | | 102,89 | | \_\_-\_\_  - | | 9,26  - | | 3,52  - | |
| 199 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,84 | 87,57  - | \_\_-\_\_  - | | 598,98 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | | | | | 16737,1 | | 4111,55 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 142,43  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 16737,1 | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 12625,55 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4111,55 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2134,63 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,03 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 682,28 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **18871,73** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 6** | | | | | **18871,73** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 7. СПОРТИВНА ЗАЛА № 1** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 200 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з  полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,58 | 988,38  988,38 | \_\_-\_\_  - | | 573,26 | | 573,26 | | \_\_-\_\_  - | | 39,02  - | | 22,63  - | |
| 201 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,3697 | 150,97  150,97 | \_\_-\_\_  - | | 55,81 | | 55,81 | | \_\_-\_\_  - | | 5,96  - | | 2,2  - | |
| 202 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,58 | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | | 2692,01 | | 1150,7 | | \_\_-\_\_  - | | 71,34  - | | 41,38  - | |
| 203 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,58 | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | | 5042,01 | | 418,09 | | \_\_-\_\_  - | | 25,92  - | | 15,03  - | |
| 204 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,58 | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | | 249,65 | | 249,65 | | \_\_-\_\_  - | | 16,2  - | | 9,4  - | |
| 205 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 58 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | | 2133,24 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 206 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 58 | 8,89  7,22 | \_\_-\_\_  - | | 515,62 | | 418,76 | | \_\_-\_\_  - | | 0,23  - | | 13,34  - | |
| 207 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з  суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,58 | 1777,78  1771,50 | \_\_-\_\_  - | | 1031,11 | | 1027,47 | | \_\_-\_\_  - | | 63,7  - | | 36,95  - | |
| 208 | ЕН11-11-14  Н1 = 2, К=1,  15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм  стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,58 | 340,18  339,64 | \_\_-\_\_  - | | -197,3 | | -196,99 | | \_\_-\_\_  - | | 12,213  - | | -7,08  - | |
| 209 | & С111-17-  25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 255,2 | 16,88  - | \_\_-\_\_  - | | 4307,78 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,58 | 38373,45  1727,73 | \_\_-\_\_  - | 22256,6 | 1002,08 | \_\_-\_\_  - | 58,33  - | 33,83  - |
| 211 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,3697 | 5577,63  470,72 | \_\_-\_\_  - | 2062,05 | 174,03 | \_\_-\_\_  - | 14,77  - | 5,46  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,58 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 791,28 | 791,28 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 31,24  - |
| 213 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,58 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 2197,38 | 1983,95 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 66,98  - |
| 214 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,6 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 295,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 215 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 104,4 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 738,11 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 216 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,58 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 899,75 | 899,75 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 28,65  - |
| 217 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 23,2 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 591,6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 218 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 208,8 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 1476,22 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 219 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,58 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | 503,92 | 501,99 | \_\_-\_\_  - | 29,22  - | 16,95  - |
| 220 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 29 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 2468,19 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 221 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,6 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 295,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,9502 | 489,12  489,12 | \_\_-\_\_  - | 464,76 | 464,76 | \_\_-\_\_  - | 19,31  - | 18,35  - |
| 223 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою  глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,9502 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | 194,71 | 194,71 | \_\_-\_\_  - | 8,09  - | 7,69  - |
| 224 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 17,1036 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 436,14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 225 | ЕН15-182-1  к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 0,9502 | 3081,81  2616,72 | \_\_-\_\_  - | 2928,34 | 2486,41 | \_\_-\_\_  - | 88,343  - | 83,94  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 226 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 17,1036 | 11,20  - | \_\_-\_\_  - | | 191,56 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 227 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,9502 | 270,76  270,76 | \_\_-\_\_  - | | 257,28 | | 257,28 | | \_\_-\_\_  - | | 9,26  - | | 8,8  - | |
| 228 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,8976 | 87,57  - | \_\_-\_\_  - | | 604,02 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 | | | | | 56056,7 | | 12452,99 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 435,74  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 56056,7 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 43603,71 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12452,99 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6577,86 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 43,88 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2135,28 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **62634,56** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 7** | | | | | **62634,56** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 8. СПОРТИВНА ЗАЛА № 2** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 229 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з  полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,708 | 988,38  988,38 | \_\_-\_\_  - | | 699,77 | | 699,77 | | \_\_-\_\_  - | | 39,02  - | | 27,63  - | |
| 230 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,4288 | 150,97  150,97 | \_\_-\_\_  - | | 64,74 | | 64,74 | | \_\_-\_\_  - | | 5,96  - | | 2,56  - | |
| 231 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,708 | 4641,40  1983,97 | \_\_-\_\_  - | | 3286,11 | | 1404,65 | | \_\_-\_\_  - | | 71,34  - | | 50,51  - | |
| 232 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,708 | 8693,12  720,84 | \_\_-\_\_  - | | 6154,73 | | 510,35 | | \_\_-\_\_  - | | 25,92  - | | 18,35  - | |
| 233 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,708 | 430,43  430,43 | \_\_-\_\_  - | | 304,74 | | 304,74 | | \_\_-\_\_  - | | 16,2  - | | 11,47  - | |
| 234 | & С111-  1587-12С-  1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 70,8 | 36,78  - | \_\_-\_\_  - | | 2604,02 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 235 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 70,8 | 8,89  7,22 | \_\_-\_\_  - | 629,41 | 511,18 | \_\_-\_\_  - | 0,23  - | 16,28  - |
| 236 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з  суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,708 | 1777,78  1771,50 | \_\_-\_\_  - | 1258,67 | 1254,22 | \_\_-\_\_  - | 63,7  - | 45,1  - |
| 237 | ЕН11-11-14  Н1 = 2, К=1,  15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм  стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,708 | 340,18  339,64 | \_\_-\_\_  - | -240,85 | -240,47 | \_\_-\_\_  - | 12,213  - | -8,65  - |
| 238 | & С111-17-  25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 311,52 | 16,88  - | \_\_-\_\_  - | 5258,46 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 239 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,708 | 38373,45  1727,73 | \_\_-\_\_  - | 27168,4 | 1223,23 | \_\_-\_\_  - | 58,33  - | 41,3  - |
| 240 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,4288 | 5577,63  470,72 | \_\_-\_\_  - | 2391,69 | 201,84 | \_\_-\_\_  - | 14,77  - | 6,33  - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,708 | 1364,27  1364,27 | \_\_-\_\_  - | 965,9 | 965,9 | \_\_-\_\_  - | 53,86  - | 38,13  - |
| 242 | ЕН15-182-2  Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi  мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,708 | 3788,58  3420,61 | \_\_-\_\_  - | 2682,31 | 2421,79 | \_\_-\_\_  - | 115,483  - | 81,76  - |
| 243 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 14,16 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 361,08 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 244 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 127,44 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 901 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 245 | ЕН15-182-3  к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки  до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,708 | 1551,29  1551,29 | \_\_-\_\_  - | 1098,31 | 1098,31 | \_\_-\_\_  - | 49,404  - | 34,98  - |
| 246 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 28,32 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 722,16 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 247 | & С111-  2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 254,88 | 7,07  - | \_\_-\_\_  - | 1802 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 248 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,708 | 868,83  865,50 | \_\_-\_\_  - | 615,13 | 612,77 | \_\_-\_\_  - | 29,22  - | 20,69  - |
| 249 | & С111-  2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 35,4 | 85,11  - | \_\_-\_\_  - | 3012,89 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 250 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 14,16 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | 361,08 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 251 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 1,184 | 489,12  489,12 | \_\_-\_\_  - | | 579,12 | | 579,12 | | \_\_-\_\_  - | | 19,31  - | | 22,86  - | |
| 252 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою  глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 1,184 | 204,92  204,92 | \_\_-\_\_  - | | 242,63 | | 242,63 | | \_\_-\_\_  - | | 8,09  - | | 9,58  - | |
| 253 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 21,312 | 25,50  - | \_\_-\_\_  - | | 543,46 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 254 | ЕН15-182-1  к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 1,184 | 3081,81  2616,72 | \_\_-\_\_  - | | 3648,86 | | 3098,2 | | \_\_-\_\_  - | | 88,343  - | | 104,6  - | |
| 255 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 21,312 | 11,20  - | \_\_-\_\_  - | | 238,69 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 256 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 1,184 | 270,76  270,76 | \_\_-\_\_  - | | 320,58 | | 320,58 | | \_\_-\_\_  - | | 9,26  - | | 10,96  - | |
| 257 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 21,312 | 87,57  - | \_\_-\_\_  - | | 1866,29 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 | | | | | 69541,38 | | 15273,55 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 534,44  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 69541,38 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 54267,83 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 15273,55 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 8064,17 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 53,78 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2616,68 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **77605,55** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 8** | | | | | **77605,55** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 9. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 258 | РН17-14-1 | Установлення щиткiв освiтлювальних  групових масою до 3 кг у готовiй нiшi або на  стiнi | шт | 1 | 136,27  91,09 | \_\_-\_\_  - | | 136,27 | | 91,09 | | \_\_-\_\_  - | | 2,97  - | | 2,97  - | |
| 259 | & 1517-  2169-36 | Металевий корпус-щит ЩО-36 | шт | 1 | 1243,00  - | \_\_-\_\_  - | | 1243 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 260 | РН17-12-8 | Установлення вимикачiв та перемикачiв  пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад  25 А до 100 А | 100шт | 0,1 | 10727,17  9093,57 | \_\_-\_\_  - | 1072,72 | 909,36 | \_\_-\_\_  - | 299,92  - | 29,99  - |
| 261 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв  пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 | 6520,27  6520,27 | \_\_-\_\_  - | 652,03 | 652,03 | \_\_-\_\_  - | 217,56  - | 21,76  - |
| 262 | & 1504-  1006-16-7 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3,  номiнальний струм 10 | шт | 1 | 505,29  - | \_\_-\_\_  - | 505,29 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 263 | & 1504-  1006-116-1 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1,  номiнальний струм 16А | шт | 9 | 219,51  - | \_\_-\_\_  - | 1975,59 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 264 | & 1504-  1006-325 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3,  номiнальний струм 25 | шт | 10 | 680,36  - | \_\_-\_\_  - | 6803,6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 265 | & 1517-  1496-1-35 | DIN-рейка монтажна 35мм | шт | 1 | 30,00  - | \_\_-\_\_  - | 30 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 266 | & 1517-  1920-2-7 | Шина нульова в корпусі 2х7 | шт | 1 | 98,75  - | \_\_-\_\_  - | 98,75 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 267 | РН17-7-11 | Монтаж гофро труб для електропроводки  дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених  в борознах пiд заливку | 100м | 0,1 | 972,08  972,08 | \_\_-\_\_  - | 97,21 | 97,21 | \_\_-\_\_  - | 34,52  - | 3,45  - |
| 268 | & 15096-  11321-40 | Гофротруба ф40 | 1000м | 0,01 | 13750,00  - | \_\_-\_\_  - | 137,5 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 269 | С1545-143 | Наконечники кабельнi для опресування  мiдно-алюмiнiєвi 16-6-5,4 | 100шт | 0,08 | 3368,20  - | \_\_-\_\_  - | 269,46 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 270 | РН17-8-3 | Затягування першого проводу перерiзом  понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,1 | 431,60  430,00 | \_\_-\_\_  - | 43,16 | 43 | \_\_-\_\_  - | 15,27  - | 1,53  - |
| 271 | & 15096-  111-5-25 | Кабель перерiзом 5х2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,01 | 60890,00  - | \_\_-\_\_  - | 608,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 272 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 2,5 | 666,53  666,53 | \_\_-\_\_  - | 1666,33 | 1666,33 | \_\_-\_\_  - | 22,24  - | 55,6  - |
| 273 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй  проводцi в борознах | 100м | 2,5 | 875,94  875,94 | \_\_-\_\_  - | 2189,85 | 2189,85 | \_\_-\_\_  - | 30,32  - | 75,8  - |
| 274 | 15095-46091 | Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,15 | 37095,22  - | \_\_-\_\_  - | 5564,28 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 275 | 15095-46101 | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,1 | 29281,73  - | \_\_-\_\_  - | | 2928,17 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 276 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток  утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,4 | 984,75  984,75 | \_\_-\_\_  - | | 393,9 | | 393,9 | | \_\_-\_\_  - | | 35,41  - | | 14,16  - | |
| 277 | & 290902-  224-1 | Розетка с заземляючим контактом для  схованої установки | шт | 40 | 77,68  - | \_\_-\_\_  - | | 3107,2 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 278 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу  при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,2 | 1043,15  1043,15 | \_\_-\_\_  - | | 208,63 | | 208,63 | | \_\_-\_\_  - | | 37,51  - | | 7,5  - | |
| 279 | & 290902-  55-2 | Вимикач втопленний для схованої проводки  двухклавишний | шт | 20 | 133,28  - | \_\_-\_\_  - | | 2665,6 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 280 | & 2405-  1371-60 | Коробки для вимикачей та розеток РК-60 | 1000шт | 0,06 | 5213,00  - | \_\_-\_\_  - | | 312,78 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 281 | РН17-11-2 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних  ламп, якi встановлюються на штирах та  шурупах, кiлькiсть ламп 2 шт | 100шт | 0,36 | 6354,82  6354,82 | \_\_-\_\_  - | | 2287,74 | | 2287,74 | | \_\_-\_\_  - | | 207,2  - | | 74,59  - | |
| 282 | & 1507-  3145-33-236 | Свiтильник | шт | 36 | 912,65  - | \_\_-\_\_  - | | 32855,4 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 283 | & 1515-  1023-36 | Лампи люмiнесцентнi трубчаста ЛБ36 | 10шт | 14,4 | 240,00  - | \_\_-\_\_  - | | 3456 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 284 | & 1515-  6002-1 | Стартери для люмiнесцентних ламп | 10шт | 5 | 91,50  - | \_\_-\_\_  - | | 457,5 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 | | | | | 71766,86 | | 8539,14 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 287,35  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 71766,86 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 63227,72 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 8539,14 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4453,88 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,15 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1418,55 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **76220,74** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 9** | | | | | **76220,74** | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 10. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 285 | РН15-14-2  Н1=0,4  Н6=0 | Розбирання трубопроводiв iз чавунних  каналiзацiйних труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,25 | 1907,03  1907,03 | \_\_-\_\_  - | | 476,76 | | 476,76 | | \_\_-\_\_  - | | 58,088  - | | 14,52  - | |
| 286 | РН15-14-1  Н1=0,4  Н6=0 | Разбирання трубопроводiв iз чавунних  каналiзацiйних труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,25 | 1733,69  1733,69 | \_\_-\_\_  - | | 433,42 | | 433,42 | | \_\_-\_\_  - | | 52,808  - | | 13,2  - | |
| 287 | РН15-83-2  Н1=0,4  Н6=0 | Розбирання трубопроводiв зi сталевих  водогазопровiдних неоцинкованих труб  дiаметром 20 мм | 100м | 0,42 | 685,34  685,34 | \_\_-\_\_  - | | 287,84 | | 287,84 | | \_\_-\_\_  - | | 22,072  - | | 9,27  - | |
| 288 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100к-т | 0,01 | 1698,63  1698,63 | \_\_-\_\_  - | | 16,99 | | 16,99 | | \_\_-\_\_  - | | 61,08  - | | 0,61  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 | | | | | 1215,01 | | 1215,01 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 37,6  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1215,01 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1215,01 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 623,76 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,94 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 192,13 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1838,77** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 10** | | | | | **1838,77** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 11. Холодне та гаряче**  **водопостачання** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 289 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводiв  водопостачання з труб полiетиленових  [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20  мм | 100м | 0,26 | 1803,52  1803,52 | \_\_-\_\_  - | | 468,92 | | 468,92 | | \_\_-\_\_  - | | 56,59  - | | 14,71  - | |
| 290 | С113-1681 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i  холодної води дiам. 20х2,8 мм | м | 26 | 13,17  - | \_\_-\_\_  - | | 342,42 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 291 | С113-1713 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 14 | 2,85  - | \_\_-\_\_  - | | 39,9 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 292 | С113-1705 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 18 | 14,81  - | \_\_-\_\_  - | | 266,58 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 293 | С113-1737 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 12 | 4,28  - | \_\_-\_\_  - | | 51,36 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 294 | С113-1873-  1А | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 12 | 129,96  - | \_\_-\_\_  - | | 1559,52 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 295 | С113-1792 | Муфта дiам. 20 мм | шт | 24 | 5,27  - | \_\_-\_\_  - | | 126,48 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 296 | & С113-  1808-1 | Амениканка дiам. 20х1/2" мм | шт | 12 | 145,95  - | \_\_-\_\_  - | | 1751,4 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 297 | & С113-55-  967-3К-4 | Трійник 20х1/2''в х20 | шт | 14 | 13,92  - | \_\_-\_\_  - | | 194,88 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 298 | & С113-1-9-  7-50-47 | PP-R Заглушка 20 | шт | 3 | 4,70  - | \_\_-\_\_  - | | 14,1 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 299 | & С113-9-6-  Н7-6-47 | PP-R Кріплення 20 | шт | 26 | 7,73  - | \_\_-\_\_  - | | 200,98 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 300 | & С113-  1799-1 | Муфта дiам. 20х1/2" мм | шт | 12 | 62,12  - | \_\_-\_\_  - | | 745,44 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 301 | & С113-94-  2Н7-8-8-3 | Ніппель 1/2х3/4 лат. шток | шт | 11 | 106,68  - | \_\_-\_\_  - | | 1173,48 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 302 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводiв  водопостачання з труб полiетиленових  [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25  мм | 100м | 0,26 | 1882,24  1882,24 | \_\_-\_\_  - | | 489,38 | | 489,38 | | \_\_-\_\_  - | | 59,06  - | | 15,36  - | |
| 303 | С113-1690 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої  води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 26 | 32,71  - | \_\_-\_\_  - | | 850,46 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 304 | & С113-  1852-1 | Муфта дiам. 25х3/4" мм | шт | 12 | 54,20  - | \_\_-\_\_  - | | 650,4 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 305 | & С130-6-2-  1-6 | PP-R Муфта S25x25 | шт | 12 | 5,59  - | \_\_-\_\_  - | | 67,08 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 306 | & С113-5-6-  8-7-38 | Кран кульовий 1" | шт | 12 | 222,35  - | \_\_-\_\_  - | | 2668,2 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 307 | & С113-65-  85-7-7-Е8-7 | Трiйник iз полiпропiлену 25 мм | шт | 16 | 25,95  - | \_\_-\_\_  - | | 415,2 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 308 | & С113-17-  70-85-9 | PP-R Кріплення 25 | шт | 16 | 6,15  - | \_\_-\_\_  - | | 98,4 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11 | | | | | 12174,58 | | 958,3 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 30,07  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 12174,58 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 11216,28 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 958,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 495,69 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,15 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 153,64 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12670,27** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 11** | | | | | **12670,27** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 12. Каналізація** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 309 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,25 | 2129,94  2129,94 | \_\_-\_\_  - | | 532,49 | | 532,49 | | \_\_-\_\_  - | | 65,82  - | | 16,46  - | |
| 310 | С113-2226 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої  каналiзацiї дiам. 50 мм | м | 25 | 50,40  - | \_\_-\_\_  - | | 1260 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 311 | & С113-  1466-3 | Коліно діам. 50/87 | шт | 12 | 15,18  - | \_\_-\_\_  - | | 182,16 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 312 | & С113-  1459-2 | Трійник діам. 50х50/90 | шт | 12 | 22,20  - | \_\_-\_\_  - | | 266,4 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 313 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,25 | 2044,83  2044,83 | \_\_-\_\_  - | | 511,21 | | 511,21 | | \_\_-\_\_  - | | 63,19  - | | 15,8  - | |
| 314 | С113-2227 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої  каналiзацiї дiам. 110 мм | м | 25 | 117,48  - | \_\_-\_\_  - | | 2937 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 315 | & С113-  1466-2 | Коліно діам. 110/87 | шт | 12 | 42,48  - | \_\_-\_\_  - | | 509,76 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 316 | С113-1457 | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | шт | 12 | 57,00  - | \_\_-\_\_  - | | 684 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 317 | С113-1466 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 12 | 15,18  - | \_\_-\_\_  - | | 182,16 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 318 | & С113-  1457-2 | Трійник діам. 110х50/90 | шт | 12 | 57,00  - | \_\_-\_\_  - | | 684 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 319 | & С113-5-  85-7-97-Е8-7 | Ревизія 110 | шт | 11 | 42,54  - | \_\_-\_\_  - | | 467,94 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 320 | С113-2280 | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних  труб iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм | шт | 11 | 35,52  - | \_\_-\_\_  - | | 390,72 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 321 | С111-1867 | Крiплення для трубопроводiв [костилi] | шт | 25 | 120,00  - | \_\_-\_\_  - | | 3000 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 322 | РН15-32-6 | Установлення умивальникiв одиночних з  пiдведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | 1154,89  1154,89 | \_\_-\_\_  - | | 115,49 | | 115,49 | | \_\_-\_\_  - | | 36,78  - | | 3,68  - | |
| 323 | & С130-668-  3 | Умивальник | комплект | 1 | 370,00  - | \_\_-\_\_  - | | 370 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 324 | & С111-  1867-3 | Кріплення д/умивальника 10/120 | шт | 1 | 20,00  - | \_\_-\_\_  - | | 20 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 325 | & С1630-  973-3 | Сифон до умив. | шт | 1 | 90,00  - | \_\_-\_\_  - | | 90 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 326 | & С130-668-  2 | П'єдестал | комплект | 1 | 273,00  - | \_\_-\_\_  - | | 273 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 327 | & С130-628-  1 | Змiшувачi для умивальникiв | комплект | 1 | 722,00  - | \_\_-\_\_  - | | 722 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 328 | & С113-5-  76-Н7-66-47 | Шланг вода (нерж) м10х1/2 короткий 1 м | шт | 2 | 98,10  - | \_\_-\_\_  - | | 196,2 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12 | | | | | 13394,53 | | 1159,19 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 35,94  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13394,53 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 12235,34 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1159,19 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 595,59 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,78 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 183,58 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **13990,12** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 12** | | | | | **13990,12** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 13. ДВЕРНІ ПРОРИЗИ** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 329 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,18 | 1153,64  1153,64 | \_\_-\_\_  - | | 207,66 | | 207,66 | | \_\_-\_\_  - | | 44,68  - | | 8,04  - | |
| 330 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 | 4898,71  4898,71 | \_\_-\_\_  - | | 440,88 | | 440,88 | | \_\_-\_\_  - | | 184,37  - | | 16,59  - | |
| 331 | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,45 | 171,70  171,70 | \_\_-\_\_  - | | 77,27 | | 77,27 | | \_\_-\_\_  - | | 6,65  - | | 2,99  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 332 | РН6-24-3 | Установлення дверних коробок в  перегородках | 100 м2 | 0,18 | 2917,27  2917,27 | \_\_-\_\_  - | | 525,11 | | 525,11 | | \_\_-\_\_  - | | 104,9  - | | 18,88  - | |
| 333 | С123-332 | Коробка дверна, розмiр 74х45 мм | м | 45 | 104,30  - | \_\_-\_\_  - | | 4693,5 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 334 | РН6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх  мiжкiмнатних | 100 шт | 0,09 | 6240,00  6240,00 | \_\_-\_\_  - | | 561,6 | | 561,6 | | \_\_-\_\_  - | | 190,07  - | | 17,11  - | |
| 335 | С123-273 | Полотна для блокiв дверних [щитових], глухi,  висота 2000 мм | м2 | 18 | 2778,00  - | \_\_-\_\_  - | | 50004 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 336 | С123-358 | Наличники | м | 50 | 20,42  - | \_\_-\_\_  - | | 1021 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 337 | РН6-27-1 | Установлення дверних наборів урiзних | 100 шт | 0,09 | 2141,80  2141,80 | \_\_-\_\_  - | | 192,76 | | 192,76 | | \_\_-\_\_  - | | 61,67  - | | 5,55  - | |
| 338 | С111-889 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до  помешкання, однопольних | комплект | 9 | 817,96  - | \_\_-\_\_  - | | 7361,64 | | - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13 | | | | | 65085,42 | | 2005,28 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 69,16  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 65085,42 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 63080,14 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 2005,28 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1154,64 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,31 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 403,88 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **66240,06** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 13** | | | | | **66240,06** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Роздiл 14. ІНШІ РОБОТИ** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 339 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих радiаторiв та  ребристих труб | 100м2 | 0,36 | 3206,29  2254,70 | \_\_-\_\_  - | | 1154,26 | | 811,69 | | \_\_-\_\_  - | | 77,11  - | | 27,76  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 340 | РН12-7-1 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих укосів усерединi будiвлi  розбiленим колером з розчищенням старої  фарби до 10% | 100м2 | 0,14 | 3354,95  1806,82 | \_\_-\_\_  - | | 469,69 | | 252,95 | | \_\_-\_\_  - | | 61  - | | 8,54  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 14 | | | | | 1623,95 | | 1064,64 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 36,3  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1623,95 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 559,31 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1064,64 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 518,43 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,19 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 155,44 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2142,38** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по роздiлу 14** | | | | | **2142,38** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 403201,9 | | 70472,13 | | \_\_-\_\_  - | |  | | 2427,17  - | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 403201,9 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 332729,77 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 70472,13 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 36857,59 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 243,24 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 11835,46 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **440059,49** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **440059,49** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2670,41** | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **82307,59** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |