|  |
| --- |
| Облаштування пішохідної зони на Гідропарковій, 9 Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка  |
|   |
| **Форма № 1а** |
| **Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**на Облаштування пішохідної зони (Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка) |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю, грн. | у тому числі: |
| відпускнаціна, грн. | транспортнаскладова, грн. | Заготівель-но-склад-ські вит-рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 283,24 | 42,32 |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,0 |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | люд.-год. | 1,86 | 46,76 |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | розряд | 3,8 |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  будівельного сміття | люд.-год. | 0,74 | 53,16 |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда працівників, заробітна плата яких  передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 34,3 | 74,51 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год. | 320,14 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |
| 7 | +СН201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 0,108 | 360,80 |   |   |   |
| 8 | СН205-101варіант 1 | Компресори пересувнi (генератор( | маш-год | 1,53476 | 165,68 |   |   |   |
| 9 | +СН212-907 | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 13т | маш-год | 4,347 | 950,00 |   |   |   |
| 10 | +СН212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 0,1296 | 465,48 |   |   |   |
| 11 | +СН215-3101варіант 2 | Котки дорожнi  | маш-год | 3,0618 | 950,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | СН233-803варіант 1 | Молотки вiдбiйнi  | маш-год | 3,06952 | 3,19 |   |   |   |
| 13 | +С311-8-М |  Перевезення сміття до 8 км | т | 5,44 | 122,13 |   |   |   |
| 14 |   | Машини, врахованi в текстових позицiях i локальнихкошторисах, що заданi в явному видi | грн. | 1 | 236,64 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в складi****загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН270-150 | Киркувальник | маш-год | 0,108 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |   |   |   |   |   |   |
| 16 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 0,196 | 2215,02 | 1960,80 | 210,79 | 43,43 |
| 17 | +С111-1561варіант 1 | Бiтуми нафтовi дорожнi  | т | 0,0756 | 13832,59 | 13232,15 | 329,21 | 271,23 |
| 18 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,54 | 23,32 | 23,32 |  -  |  -  |
| 19 | С1421-9458 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 10-20 мм, марка М800 | м3 | 0,6588 | 813,56 | 447,00 | 350,61 | 15,95 |
| 20 | С1421-9459 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 20-40 мм, марка М800 | м3 | 4,59 | 707,35 | 342,87 | 350,61 | 13,87 |
| 21 | +С1421-9838варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi | т | 12,05 | 2962,74 | 2700,00 | 204,65 | 58,09 |
| 22 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 3,15 | 371,92 | 92,44 | 272,19 | 7,29 |
| 23 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 7,14 | 1798,78 | 1322,27 | 441,24 | 35,27 |
| 24 | +К589921-А003варіант 2 | Бордюр тротуарний | шт | 140 | 120,00 | 120,00 |  -  |  -  |
|   |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |