|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Облаштування пішохідної зони (Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка) |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ. Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка |   |   |   |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | 100м3 | 0,034 |   |
| 2 | Ремонт щебеневих основ дорiг | 100м2 | 0,54 |   |
| 3 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистоїасфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | 100м2 | 1,26 |   |
| 4 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-46-1 | 100м2 | 1,26 |   |
| 5 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 140 |   |
| 6 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 5,44 |   |
| 7 | Перевезення сміття до 8 км | т | 5,44 |   |
| 8 | Утилізація сміття | т | 5,44 |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|   |