|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський добудинку №15 по вул. М.Дія |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,18 |   |
| 2 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню | 100м2 | 1,8 |   |
| 3 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 (до 10 см) | 100м2 | -1,8 |   |
| 4 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистоїасфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | 100м2 | 1,8 |   |
| 5 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-46-1( до 4см) | 100м2 | 1,8 |   |
| 6 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 260 |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|   |