|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Програмный комплекс Смета XXI (версия 22.4.2)** | стр.1 з 2 |  |
|  | **Форма №8** |
|  |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
| Департамент гуманітарної політики ДМР |
| (назва організації, що затверджує) |
| Директор Сушко К.О. |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ р. |
|  |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |
| **На**  | Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові |
| вікна у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а |
| *(найменування об`єкта)]* |
|  |
| Умови виконання робіт |  |
| Об'єми робіт |
|  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | вікна |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  шт | 4 |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 35,98 |  |
| 3 | Знімання бетонних підвіконних дощок |  м2 | 6,84 |  |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 35,98 |  |
| 5 | Герметик силиконовий | л | 3,53 |  |
| 6 | Дюбель-шурупи 100х10мм | шт | 101 |  |
| 7 | Блоки віконні металопластикові з п'яти-камерної системи і двох-камернименергозберігаючим скло пакетом с аргононаповнювачем, К не нижче ніж 0,75.4-12-4-14Ar-4i з маскітною сіткої, що відчиняются | м2 | 35,98 |  |
| 8 | піна монтажна зимова | шт | 4 |  |
| 9 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 17,1 |  |
| 10 | підвіконник металопластиковій шир.400мм | шт | 4 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4488\_ВД\_2-1-1/3842** | стр.2 з 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Установлення віконних зливів | м | 17,5 |  |
| 12 | Зливи із оцинкованой сталі | м.п. | 18,15 |  |
| 13 | гермобутил | кг | 5,14 |  |
| 14 | гвинти самонарізні | шт | 62 |  |
| 15 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 6,86 |  |
| 16 | Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм вологостійкий | м2 | 7,203 |  |
| 17 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 34,3 |  |
| 18 | Шпаклівка клейова | т | 0,01362 |  |
| 19 | армувальна стрічка  | м | 37,73 |  |
| 20 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 6,86 |  |
| 21 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці | м2 | 6,86 |  |
| 22 | Навантаження сміття вручну |  т | 1,711 |  |
| 23 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,711 |  |
|  |
|  |
| Склав |  |  |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* |
|  |
| Перевірив |  |  |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* |