

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Кількість | ціна | сума |
| 1 | Проектор з кріпленням SHORT THROW IN136ST, WXGA, 4000 LUMENS, 28,500:1, 3X HDMI | 1 | 35750 | 35750 |
| 2 | Дошка SMART SBM685V | 1 | 35750 | 35750 |
| 3 | монтаж та налагодження мультимедійного комплексу | 1 | 25000 | 25000 |
| 4 | МФУ Samsung SL-M2070 (SS293B) + USB cableФормат пристрої A4Технологія друку лазернаКольоровість монохромнийВбудована пам'ять 128 МБДрукШвидкість чорно - білого друку 20 ст/хвМакс. дозвіл, dpi 1200х1200Мін. щільність паперу 60 гр/м2Макс. щільність паперу 105 гр/м2КопіюванняЧорно - біле копіювання 20 ст/хвКоефіцієнт масштабування 50 – 200%Максимальна кількість копій 99 стСкануванняРозподільна здатність сканера 1200х1200 dpiГлибина кольору 24Расходные материалы SU812A(1000 стор@5%)MLT-D111S/SEE (1000 стор@5%)ЛоткиЛоток видачі 100 стПодача паперу 150 стІнтерфейсиПровідні інтерфейси USB 2.0ДодатковоПідтримка ОС LinuxWindows XPWindows VISTAWindows 2000MAC OS X /10.3 и вышеМови опису SPLРекомендоване навантаження на місяць 10000 тис. ст | 1 | 4500 | 4500 |
| 5 | Switch TP-Link TL-SG1016D 16 port 10/100/1000MbitТип КомутаторПорти 16 x 10/100/1000Base-TТип комутатора некерованийФорм-фактор ФіксованийМетод комутації Store-and-forwardОхолодження пасивнеПродуктивністьКомутаційна матриця 32 Гбіт/сТаблиця MAC-адрес 8000 записівJumbo-фрейми 10 КбМаксимальна споживана потужність 13.3 ВтФункціоналСтандарти і протоколи IEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3x Flow ControlIEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit EthernetIEEE 802.3i 10Base-TЕнергозбереження Green TechnologyФункції Автоматичне визначення MDI/MDIX на всіх портахАвтоузгодження швидкості на кожному портуУстановка Plug-and-playАвтоматичне оновлення MAC-адресСертифікати CEFCCRoHSДодатковоМожливість монтажу в стійку | 1 | 1600 | 1600 |
| 6 | Системний блок Dell OptiPlex 3060 MFF i3-8100T 8GB 2.5 1TB M+Kb Win10Pro Процесор 4 ядерний Intel Core i3-8100 (не менше 3,6 GHz, не більше 65W)Оперативна пам’ять 8GB типу DDR4 не менше 2666MHz Жорсткий диск 1000GB 3.5inch Serial ATA (7,200 RPM)Оптичний привід DVD+/-RWВідеокарта Intel® HD Graphics Порти системного блока Не менше 4 USB 3.0 Не менше 4 USB 2.0 1 роз’єм RJ-451 порт DisplayPort 1.21 роз’єм HDMI 1.41 лінійний вихідБлок живлення Power Supply не більше 260Watt Програмне забезпечення Windows 10 ProРоз’ем 1 роз'єм M.2Відсік 1 внутрішній відсік 2,5 дюймаДодатково Модуль TPM 2.0видалення даних с локального жорсткого диска через BIOS (Secure Erase)диски с самошифруванням (Opal, FIPS), кришка портів (стандартна комплектація), система оповіщення про о відкриття корпуса (стандартна комплектація),пароль для налаштування и BIOS | 11 | 15718 | 172898 |
| 7 | Монiтор LCD DELL 18.5" E1916HV D-SubОсновніТип пристрою моніторДіагональ екрану 18.5 "Покриття екрану матовеПідтримка сторін 16:9Тип матриці TN+FilmШирокоформатний монітор Технічні характеристикиРекомендована роздільна здатність 1366x768Час реакції 5 мсLED підсвічування WLEDКонтрастність (статична) 600:1Яскравість екрану 200 кд/м2Кут огляду по вертикалі 65 °Кут огляду по горизонталі 90 °Розмір пікселя 0.3 ммРоз`ємиВходи VGAДодатковоНастінне кріплення VESA 100x10 | 11 | 2346 | 25806 |
| 8 | монтаж скс та електроживлення у класі | 1 | 22000 | 22000 |
|  |  |  |  | 323304 |