|  |  |
| --- | --- |
|   | *Додаток Д ( Е ) довідковий**до ДБН А.2.2-3:2014**затверджений Наказом**Мінрегіонбуду України**від 04.06.2014 № 163* |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| тротуар |
|   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на тротуар |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання бортових каменiв |  м | 121 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом |  м3 | 19,4 |   |
| 3 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню-висівок |  м2 | 460,6 |   |
| 4 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу |  м | 242,4 |   |
| 5 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистоїасфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см |  м2 | 460,6 |   |
| 6 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-46-1 |  м2 | 460,6 |   |
| 7 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 173 |   |
| 8 | Бетонування стовчиків огорожі |  м3 | 9,3 |   |
| 9 | Установлення металевих огорож без поручня |  м | 121,2 |   |
| 10 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 86 |   |
| 11 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлювручну, глибина корита до 250 мм |  м2 | 10,3 |   |
| 12 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню-висівок |  м2 | 10,3 |   |
| 13 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 |  м2 | -10,3 |   |
| 14 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистоїасфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см |  м2 | 10,3 |   |
| 15 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-46-1 |  м2 | 10,3 |   |
| 16 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлювручну, глибина корита до 250 мм |  м2 | 16 |   |
| 17 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню |  м2 | 16 |   |
| 18 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 |  м2 | 16 |   |
| 19 | Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття |  м2 | 27 |   |
| 20 | Улаштування бетонних східців |  м3 | 4,8 |   |
| 21 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 23 |   |
| 22 | Бетонування стовчиків огорож |  м3 | 1,24 |   |
| 23 | Установлення металевих огорож без поручня |  м | 16 |   |
| 24 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 11,5 |   |
| 25 | Розбирання пiдпiрних стiнок iз цегли |  м3 | 10,5 |   |
| 26 | Улаштування подушки товщиною 12 см iз щебеню |  м2 | 10 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 |  м2 | 10 |   |
| 28 | Улаштування опалубки |  м2 | 10 |   |
| 29 | Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних залiзобетонних |  м3 | 10,5 |   |
| 30 | Розбирання пiдпiрних стiнок зi збiрних залiзобетоннихблокiв |  м3 | 21,4 |   |
| 31 | Улаштування подушки товщиною 12 см iз щебеню |  м2 | 20,6 |   |
| 32 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 |  м2 | 20,6 |   |
| 33 | Улаштування опалубки |  м2 | 20,6 |   |
| 34 | Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних залiзобетонних |  м3 | 26,8 |   |
| 35 | Розбирання бортових каменiв |  м | 42,5 |   |
| 36 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв |  м | 42,5 |   |
| 37 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiгодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 |  м2 | 9 |   |
| 38 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 7 |   |
| 39 | Бетонування стовчиків огорожі |  м3 | 0,4 |   |
| 40 | Установлення металевих огорож без поручня |  м | 5 |   |
| 41 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 3,5 |   |
| 42 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  т | 43,9 |   |
| 43 | Перевезення сміття до 21 км |  т | 43,9 |   |
| 44 | Утилізація сміття |  т | 43,9 |   |
|   |
|   |   |   |   |
| Склав |   |   |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |
|   |   |
| Перевірив |   |   |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |