|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** тротуар |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ТРОТУАР |   |   |   |
| 1 | Розбирання бортових каменiв | м | 121 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | м3 | 19,4 |   |
| 3 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню-висівок | м2 | 460,6 |   |
| 4 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 242,4 |   |
| 5 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистоїасфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | м2 | 460,6 |   |
| 6 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-46-1 | м2 | 460,6 |   |
| 7 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 173 |   |
| 8 | Бетонування стовчиків огорожі |  м3 | 9,3 |   |
| 9 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 121,2 |   |
| 10 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази | м2 | 86 |   |
|   | УЛАШТУВАННЯ СХІДЦІВ |   |   |   |
| 11 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлювручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 10,3 |   |
| 12 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню-висівок | м2 | 10,3 |   |
| 13 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 | м2 | -10,3 |   |
| 14 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистоїасфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | м2 | 10,3 |   |
| 15 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-46-1 | м2 | 10,3 |   |
| 16 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлювручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 16 |   |
| 17 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебеню | м2 | 16 |   |
| 18 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 | м2 | 16 |   |
| 19 | Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття | м2 | 27 |   |
| 20 | Улаштування бетонних східців |  м3 | 4,8 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 23 |   |
| 22 | Бетонування стовчиків огорож |  м3 | 1,24 |   |
| 23 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 16 |   |
| 24 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази | м2 | 11,5 |   |
|   | ПІДПІРНА СТІНА №1 |   |   |   |
| 25 | Розбирання пiдпiрних стiнок iз цегли | м3 | 10,5 |   |
| 26 | Улаштування подушки товщиною 12 см iз щебеню | м2 | 10 |   |
| 27 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 | м2 | 10 |   |
| 28 | Улаштування опалубки | м2 | 10 |   |
| 29 | Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних залiзобетонних | м3 | 10,5 |   |
|   | ПІДПІРНА СТІНА №2 |   |   |   |
| 30 | Розбирання пiдпiрних стiнок зi збiрних залiзобетоннихблокiв | м3 | 21,4 |   |
| 31 | Улаштування подушки товщиною 12 см iз щебеню | м2 | 20,6 |   |
| 32 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-47-1 | м2 | 20,6 |   |
| 33 | Улаштування опалубки | м2 | 20,6 |   |
| 34 | Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних залiзобетонних | м3 | 26,8 |   |
|   | -------------------------------------------------------------------------------------- |   |   |   |
| 35 | Розбирання бортових каменiв | м | 42,5 |   |
| 36 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв | м | 42,5 |   |
| 37 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiгодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 | м2 | 9 |   |
| 38 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 7 |   |
| 39 | Бетонування стовчиків огорожі |  м3 | 0,4 |   |
| 40 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 5 |   |
| 41 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази | м2 | 3,5 |   |
| 42 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  т | 43,9 |   |
| 43 | Перевезення сміття до 21 км | т | 43,9 |   |
| 44 | Утилізація сміття | т | 43,9 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |