|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113 |
|   |   |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях, що експлуатують |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм | м2 | 165,6 |   |
| 2 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм | м2 | 95,1 |   |
| 3 | Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединiбудiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням до35% | м2 | 250 |   |
| 4 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихстiн усерединi будiвлi розбiленим колером зрозчищенням старої фарби понад 35% | м2 | 400 |   |
| 5 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихпiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарбидо 35% | м2 | 150 |   |
| 6 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі (тренерської)усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | м2 | 13 |   |
| 7 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн (тренерської)усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | м2 | 46 |   |
| 8 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихпiдлог (тренерської) усерединi будiвлi з розчищеннямстарої фарби до 35% | м2 | 13 |   |
| 9 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі (коридору)усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | м2 | 54 |   |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 106 |   |
| 11 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн (коридору)усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | м2 | 106 |   |
| 12 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихпiдлог (коридору) усерединi будiвлi з розчищеннямстарої фарби до 35% | м2 | 12 |   |
| 13 | Розбирання пiдвiсних стель з ПВХ-плиток | м2 | 46 |   |
| 14 | Укладання ПВХ-панелей стельових в каркас | м2 | 46 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн (коридору)усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | м2 | 102 |   |
| 16 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 12 |   |
| 17 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчнимиглазурованими плитками без карнизних, плiнтусних iкутових елементiв без установлення плиток туалетногогарнiтуру по цеглi та бетону | м2 | 12 |   |
| 18 | Клейове полiпшене фарбування ранiше пофарбованихповерхонь усерединi будiвлi (стін та стелі у бойлерній) | м2 | 50 |   |
| 19 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихпiдлог (бойлерна) усерединi будiвлi з розчищеннямстарої фарби до 35% | м2 | 12 |   |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 21 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 3,936 |   |
| 22 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах |  м2 | 3,936 |   |
| 23 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних |  шт | 2 |   |
| 24 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованихдерев'яних лавок з покриттям лаком | м2 | 12 |   |
| 25 | Навантаження смiття вручну |  т | 9,561 |   |
| 26 | Перевезення сміття до 30 км | т | 9,561 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |