 г. Днепропетровск, ул. М.Малиновского, 2

(067)8379232 , (050)3257574 Алена

[www.mebel-ts.com.ua](http://www.mebel-ts.com.ua)

[dnepr@mebel-ts.com.ua](mailto:dnepr@mebel-ts.com.ua)

**Коммерческое предложение**

Вашему вниманию предлагаем следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Фото** | **Цена/грн.** | **Итого** |
| Парта УСК-20 (1200х500х640/700/760мм) | 65 | D:\User files\Desktop\Скриншот\15-07-2019 10-58-44.jpg | 901,00 | 58 565,00 |
| Стул УСК-1 (450х455х380/420х460мм) | 130 | D:\User files\Desktop\Скриншот\15-07-2019 11-00-06.jpg | 720,00 | 93 600,00 |
| Стол комп’ютерный с полкой П-510 (1000х600х750мм) | 2 | D:\User files\Desktop\Скриншот\15-07-2019 11-01-28.jpg | 1 200,00 | 2 400,00 |
| Шкаф для документов  Б-161 (640х320х1850мм) | 1 | D:\User files\Desktop\Скриншот\15-07-2019 11-02-42.jpg | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Шкаф для документов  Б-133 (336х320х1850мм) | 1 | D:\User files\Desktop\Скриншот\15-07-2019 11-03-37.jpg | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Стол угловой с 3-мя ящиками П-624 (1200х1400х750мм) | 1 | D:\User files\Desktop\Скриншот\15-07-2019 11-04-56.jpg | 3 115,00 | 3 115,00 |
| **Итого:** | **160 630,00** |

Срок изготовления на мебель – 20 рабочих дней + 3-5 дней доставка.

Материал изготовления парт/шкафов/столов - ламинированное ДСП, толщиной 16 мм. Торцы столешниц/фасадов обработаны кромкой ПВХ 1 мм, стоевых/других деталей - 0,5 мм.

Высота стола/стула регулируется согласно ростовых групп:

IV ростовая группа - 640мм / 380 мм.

V ростовая группа - 700мм / 420 мм.

VI ростовая группа - 760мм / 460 мм.

Все парты оборудованы крючками для портфелей (ранцев) с обеих сторон.

Фанера на стульях – ортопедическая, толщина 10мм.

Металлический каркас стола и стула изготавливается из круглой стальной трубы Ø=27 мм., толщина стенки - 1,5 мм., окрашен износостойкой порошковой краской.

Цвет металлокаркаса: черный, зеленый, серый.

Варианты ДСП: бук, ольха, яблоня, орех лесной, дуб молочный.



Гарантийный срок эксплуатации на ДСП, фанеру - 1 год, на металлокаркас – 2 года.