|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** загально-будівельні роботи |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | м2 | 48,51 |   |
| 2 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха зоцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів зрулонних покрівельних матеріалів с застосуваннямгазопламеневих пальників, висота примикання 400 мм |  м | 36 |   |
| 3 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | м | 36 |   |
| 4 | Дюбель ударний гриб 40 мм | шт | 60 |   |
| 5 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, щонаплавляються, iз застосуванням газопламеневихпальникiв, в два шари | м2 | 48,51 |   |
| 6 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | м | 4,2 |   |
| 7 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'янихбудiвлях |  м2 | 1,07 |   |
| 8 | Знiмання засклених вiконних рам |  м2 | 6 |   |
| 9 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 4 |   |
| 10 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блокамиплощею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель | м2 | 6 |   |
| 11 | Блоки віконні металопластикові площею до 2 м2 | м2 | 6 |   |
| 12 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 24 |   |
| 13 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 4,4 |   |
| 14 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 250 мм | м | 4,4 |   |
| 15 | Установлення віконних зливів | м | 4,2 |   |
| 16 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина 150 мм | м | 4,2 |   |
| 17 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм |  шт | 16 |   |
| 18 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4 |   |
| 19 | Герметик силіконовий водостійкий 0,28 л | шт | 3 |   |
| 20 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй віконних гратрозпашних вагою до 0,1 т | т | 0,11103 |   |
| 21 | Грати металевi | т | 0,11103 |   |
| 22 | Замок навісний | шт | 4 |   |
| 23 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 24 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованихпрофілів, пристрій каркаса стелі під облицюваннягіпсокартоном |  м2 | 13,3975 |   |
| 25 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | м | 37,2402 |   |
| 26 | Профілі стальні оцинковані CW-60 | м | 61,455 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Дюбель ударний гриб 40 мм | шт | 62 |   |
| 28 | Шурупи-саморізи зі свердлом 9,5х3,5 мм |  шт | 224,4 |   |
| 29 | Облицювання стель по готовому каркасі гіпсокартоном |  м2 | 11,883 |   |
| 30 | Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 12,23949 |   |
| 31 | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм |  шт | 162 |   |
| 32 | Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні |  шт | 4 |   |
| 33 | Грати вентиляцiйнi 300х200 мм | шт | 4 |   |
| 34 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм |  шт | 16 |   |
| 35 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 30,29 |   |
| 36 | Профiлi підвісної стелі, кутник пристінний довжиною3000 мм | шт | 10 |   |
| 37 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 3600 мм | шт | 7 |   |
| 38 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 1200 мм | шт | 43 |   |
| 39 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 600 мм | шт | 43 |   |
| 40 | Профiлi підвісної стелі, стержень 250 мм | шт | 46 |   |
| 41 | Профiлi підвісної стелі, підвіс пружинний | шт | 23 |   |
| 42 | Анкер розпірний стельовий 6x65 мм | шт | 23 |   |
| 43 | Дюбель ударний гриб 40 мм | шт | 50 |   |
| 44 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 26,69 |   |
| 45 | Плити гiпсовi 600х600 мм | м2 | 28,08 |   |
| 46 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 1 |   |
| 47 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету намастицi | м2 | 37,6 |   |
| 48 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 9,362 |   |
| 49 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжоксамовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 9,362 |   |
| 50 | Грунт-шпаклiвка для вiдновлення старої пiдлоги ThomsitR 790 | кг | 0,707 |   |
| 51 | Грунтовка для вбираючих бетонних i цементно-пiщанихоснов Thomsit R 777 | кг | 1,844 |   |
| 52 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 178,18 |   |
| 53 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iздеpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 37,6 |   |
| 54 | Дюбель розпірний 40 мм. | шт | 150 |   |
| 55 | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм |  шт | 150 |   |
| 56 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 37,6 |   |
| 57 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 30,98 |   |
| 58 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 10 |   |
| 59 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 4 |   |
| 60 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 6 |   |
| 61 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 6 |   |
| 62 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединiбудiвлi по каменю та бетону цементним розчином | м2 | 5,3 |   |
| 63 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борознидо 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 26,45 |   |
| 64 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від клеєвоїфарби | м2 | 33,5448 |   |
| 65 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйноїфарби | м2 | 48,7 |   |
| 66 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 77,0448 |   |
| 67 | Гiдрофобiзацiя обштукатурених стiн водним розчином | м2 | 77,0448 |   |
| 68 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | 77,0448 |   |
| 69 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 77,0448 |   |
| 70 | Фарба. Барвник | кг | 0,5 |   |
| 71 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихдверей усерединi будiвлi розбiленим колером зрозчищенням старої фарби до 10% | м2 | 4,32 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь дверей площею до5 м2 | м2 | 8,88 |   |
| 73 | Фарбування металевих грат бiлилом з додаваннямколера за 2 рази | м2 | 6 |   |
| 74 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих сталевих труб | м2 | 0,4 |   |
| 75 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка150 | м3 | 0,086 |   |
| 76 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв,склад 1:3 | м3 | 0,29 |   |
| 77 | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,287 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |