|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт приміщення БібліоFusion Бібліотеки-філії № 24 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Набережна Перемоги, 126, м. Дніпро |
| БФ-24, Наб. Перемоги, 126 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на загально-будівельні роботи** |
| **Приміщення БібліоFusion** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 126,719 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,56136 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 50,486 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Покрівля**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН8-2-1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулоннихматерiалiв в 1-3 шари | 100м2 | 0,4851 | 2524,432488,44 | 35,9934,09 | 1225 | 1207 | 1817 | 33,0120,3917 | 16,010,19 |
| 2 | РН8-19-1 | Ремонт примикань з улаштуванням фартухаз оцинкованої сталі до цегляних стін іпарапетів з рулонних покрівельнихматеріалів с застосуванням газопламеневихпальників, висота примикання 400 мм | 100 м | 0,36 | 24618,109404,63 | 84,3679,90 | 8863 | 3386 | 3029 | 103,0080,918 | 37,080,33 |
| 3 | & С111-1832А-27 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | м | 36 | 12,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 432 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 4 | & С111-140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,6 | 19,06 -  | \_\_-\_\_ -  | 11 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | РН8-32-3 | Улаштування покрiвель рулонних зматерiалiв, що наплавляються, iззастосуванням газопламеневих пальникiв, вдва шари | 100м2 | 0,4851 | 29909,143635,20 | 57,3654,33 | 14509 | 1763 | 2826 | 39,8160,6242 | 19,310,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 25040 | 6356 | 7672 |   | 72,40,82 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 25040 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 18608 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 6428 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3269 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 8,78 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1273 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **28309** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **28309** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Прорізи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | 100м | 0,042 | 1300,761300,76 | \_\_-\_\_ -  | 55 | 55 | \_\_-\_\_ -  | 17,256 -  | 0,72 -  |
| 7 | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок вкам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,0107 | 11180,8011180,07 | \_\_-\_\_ -  | 120 | 120 | \_\_-\_\_ -  | 144,036 -  | 1,54 -  |
| 8 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,06 | 5298,035298,03 | \_\_-\_\_ -  | 318 | 318 | \_\_-\_\_ -  | 68,256 -  | 4,1 -  |
| 9 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | 15151,5015143,50 | \_\_-\_\_ -  | 606 | 606 | \_\_-\_\_ -  | 191,496 -  | 7,66 -  |
| 10 | ЕН10-20-2к-1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею до 2 м2 з металопластикув кам'яних стiнах житлових і громадськихбудівель | 100м2 | 0,06 | 19911,1619871,78 | \_\_-\_\_ -  | 1195 | 1192 | \_\_-\_\_ -  | 206,31 -  | 12,38 -  |
| 11 | & С123-35А-2 | Блоки віконні металопластикові площею до2 м2 | м2 | 6 | 1612,93 -  | \_\_-\_\_ -  | 9678 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | & С111-140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 24 | 11,97 -  | \_\_-\_\_ -  | 287 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | ЕН10-25-3к-1,15 | Установлення пластикових пiдвiконнихдошок | 100м | 0,044 | 3695,123695,12 | \_\_-\_\_ -  | 163 | 163 | \_\_-\_\_ -  | 43,4976 -  | 1,91 -  |
| 14 | & С123-385А-25 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 250 мм | м | 4,4 | 108,02 -  | \_\_-\_\_ -  | 475 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | ЕН10-25-4к-1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,042 | 3204,833200,41 | \_\_-\_\_ -  | 135 | 134 | \_\_-\_\_ -  | 37,674 -  | 1,58 -  |
| 16 | & С123-382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина150 мм | м | 4,2 | 30,94 -  | \_\_-\_\_ -  | 130 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | & С111-1480В-19 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | 100 шт | 0,16 | 36,23 -  | \_\_-\_\_ -  | 6 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4 | 92,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 368 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | & С111-200С | Герметик силіконовий водостійкий 0,28 л | шт | 3 | 79,96 -  | \_\_-\_\_ -  | 240 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 20 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй віконнихграт розпашних вагою до 0,1 т | 1т | 0,11103 | 12031,9911152,98 | \_\_-\_\_ -  | 1336 | 1238 | \_\_-\_\_ -  | 106,452 -  | 11,82 -  |
| 21 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,11103 | 29349,71 -  | \_\_-\_\_ -  | 3259 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 22 | & С111-950Н | Замок навісний | шт | 4 | 46,81 -  | \_\_-\_\_ -  | 187 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 23 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | 17504,0817495,98 | \_\_-\_\_ -  | 350 | 350 | \_\_-\_\_ -  | 221,244 -  | 4,42 -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 18908 | 4176 | \_\_-\_\_ -  |   | 46,13 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 18908 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 14732 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 4176 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2090 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,54 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 802 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **20998** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **20998** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Стеля**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | ПР15-4054 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутихоцинкованих профілів, пристрій каркасастелі під облицювання гіпсокартоном | 100 м2 | 0,133975 | 9407,669285,56 | 88,7346,94 | 1260 | 1244 | 126 | 158,1840,5141 | 21,190,07 |
| 25 | & С111-1832А-27 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | м | 37,2402 | 12,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 447 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 26 | & С111-1832С-60 | Профілі стальні оцинковані CW-60 | м | 61,455 | 20,45 -  | \_\_-\_\_ -  | 1257 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 27 | & С111-140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,62 | 19,06 -  | \_\_-\_\_ -  | 12 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 28 | & С111-1480А-9 | Шурупи-саморізи зі свердлом 9,5х3,5 мм | 100 шт | 2,244 | 47,04 -  | \_\_-\_\_ -  | 106 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | ПР15-4058 | Облицювання стель по готовому каркасігіпсокартоном | 100 м2 | 0,11883 | 1429,831364,59 | 65,2434,51 | 170 | 162 | 84 | 29,0760,378 | 3,460,04 |
| 30 | С111-741 | Листи гiпсокартоннi для перегородок,товщина 12 мм | м2 | 12,23949 | 70,35 -  | \_\_-\_\_ -  | 861 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 31 | & С111-1480А-25 | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | 100 шт | 1,62 | 56,99 -  | \_\_-\_\_ -  | 92 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 32 | ПР15-4056 | Улаштування вентиляційних ґрат угіпсокартонній стіні | 100 шт | 0,04 | 944,41932,18 | 7,834,14 | 38 | 37 | \_\_-\_\_ -  | 18,0480,0454 | 0,72 -  |
| 33 | & С111-1756-30-20 | Грати вентиляцiйнi 300х200 мм | шт | 4 | 58,72 -  | \_\_-\_\_ -  | 235 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 34 | & С111-1480В-19 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | 100 шт | 0,16 | 36,23 -  | \_\_-\_\_ -  | 6 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 35 | ЕН15-76-1к-1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель"Армстронг" | 100м2 | 0,3029 | 17041,8117026,43 | \_\_-\_\_ -  | 5162 | 5157 | \_\_-\_\_ -  | 193,131 -  | 58,5 -  |
| 36 | & С111-1831К | Профiлi підвісної стелі, кутник пристіннийдовжиною 3000 мм | шт | 10 | 43,48 -  | \_\_-\_\_ -  | 435 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 37 | & С111-1831Т-36 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 3600мм | шт | 7 | 79,84 -  | \_\_-\_\_ -  | 559 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 38 | & С111-1831Т-12 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 1200мм | шт | 43 | 22,22 -  | \_\_-\_\_ -  | 955 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 39 | & С111-1831Т-6 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 600мм | шт | 43 | 11,10 -  | \_\_-\_\_ -  | 477 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 40 | & С111-1831С | Профiлi підвісної стелі, стержень 250 мм | шт | 46 | 1,81 -  | \_\_-\_\_ -  | 83 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 41 | & С111-1831П | Профiлi підвісної стелі, підвіс пружинний | шт | 23 | 2,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 61 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 42 | & С111-140А-65 | Анкер розпірний стельовий 6x65 мм | шт | 23 | 4,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 99 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 43 | & С111-140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,5 | 19,06 -  | \_\_-\_\_ -  | 10 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 44 | ЕН15-76-2к-1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі"Армстронг" | 100м2 | 0,2669 | 2041,472041,47 | \_\_-\_\_ -  | 545 | 545 | \_\_-\_\_ -  | 23,1564 -  | 6,18 -  |
| 45 | & С111-762А | Плити гiпсовi 600х600 мм | м2 | 28,08 | 44,07 -  | \_\_-\_\_ -  | 1237 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 14107 | 7145 | 2010 |   | 90,050,11 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 14107 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 6942 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 7155 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3282 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 7,93 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1150 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **17389** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **17389** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Підлоги**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,01 | 539,12539,12 | \_\_-\_\_ -  | 5 | 5 | \_\_-\_\_ -  | 7,152 -  | 0,07 -  |
| 47 | РН7-2-4 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучногопаркету на мастицi | 100м2 | 0,376 | 6995,876995,87 | \_\_-\_\_ -  | 2630 | 2630 | \_\_-\_\_ -  | 92,808 -  | 34,9 -  |
| 48 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних зсуміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,09362 | 6339,936327,70 | \_\_-\_\_ -  | 594 | 592 | \_\_-\_\_ -  | 76,44 -  | 7,16 -  |
| 49 | ЕН11-11-14к-8 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжоксамовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 0,09362 | 4225,154219,79 | \_\_-\_\_ -  | 396 | 395 | \_\_-\_\_ -  | 50,976 -  | 4,77 -  |
| 50 | С111-2008-8 | Грунт-шпаклiвка для вiдновлення староїпiдлоги Thomsit R 790 | кг | 0,707 | 221,60 -  | \_\_-\_\_ -  | 157 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 51 | С111-2008-9 | Грунтовка для вбираючих бетонних iцементно-пiщаних основ Thomsit R 777 | кг | 1,844 | 53,53 -  | \_\_-\_\_ -  | 99 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 52 | С111-2005-1 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм CeresitСN 69 | кг | 178,18 | 8,73 -  | \_\_-\_\_ -  | 1556 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 53 | РН7-15-6 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iздеpевностружкових плит площею основипонад 20 м2 | 100м2 | 0,376 | 24866,914166,05 | \_\_-\_\_ -  | 9350 | 1566 | \_\_-\_\_ -  | 51,72 -  | 19,45 -  |
| 54 | & С111-140Б-40 | Дюбель розпірний 40 мм. | 100шт | 1,5 | 66,75 -  | \_\_-\_\_ -  | 100 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 55 | & С111-1480А-45 | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | 100 шт | 1,5 | 66,84 -  | \_\_-\_\_ -  | 100 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 56 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площеюпокриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,376 | 23553,526170,85 | \_\_-\_\_ -  | 8856 | 2320 | \_\_-\_\_ -  | 69,996 -  | 26,32 -  |
| 57 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,3098 | 2616,561681,30 | \_\_-\_\_ -  | 811 | 521 | \_\_-\_\_ -  | 17,724 -  | 5,49 -  |
| 58 | & С111-1722АЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 10 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 90 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 59 | & С111-1722КВ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 4 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 36 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 60 | & С111-1722КЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 6 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 54 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | & С111-1722З | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 6 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 54 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 24888 | 8029 | \_\_-\_\_ -  |   | 98,16 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 24888 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 16859 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 8029 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4245 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 11,78 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1705 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **29133** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **29133** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 5. Оздоблювальні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiввсерединi будiвлi по каменю та бетонуцементним розчином | 100м2 | 0,053 | 49203,5148370,74 | \_\_-\_\_ -  | 2608 | 2564 | \_\_-\_\_ -  | 529,8 -  | 28,08 -  |
| 63 | РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях,ширина борозни до 50 мм, глибина борознидо 20 мм | 100м | 0,2645 | 3189,783189,78 | \_\_-\_\_ -  | 844 | 844 | \_\_-\_\_ -  | 39,6 -  | 10,47 -  |
| 64 | РН12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стінвід клеєвої фарби | 100м2 | 0,335448 | 2656,692656,69 | \_\_-\_\_ -  | 891 | 891 | \_\_-\_\_ -  | 35,244 -  | 11,82 -  |
| 65 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стінвід олiйної фарби | 100м2 | 0,487 | 3836,243836,24 | \_\_-\_\_ -  | 1868 | 1868 | \_\_-\_\_ -  | 50,892 -  | 24,78 -  |
| 66 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiхпримiщень | 100м2 | 0,770448 | 3966,493966,49 | \_\_-\_\_ -  | 3056 | 3056 | \_\_-\_\_ -  | 47,916 -  | 36,92 -  |
| 67 | РН19-34-1 | Гiдрофобiзацiя обштукатурених стiн воднимрозчином | м2 | 77,0448 | 19,0712,07 | 5,222,76 | 1469 | 930 | 402213 | 0,1440,0302 | 11,092,33 |
| 68 | РН13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими тащiльними | 100м2 | 0,770448 | 7829,475121,51 | \_\_-\_\_ -  | 6032 | 3946 | \_\_-\_\_ -  | 56,748 -  | 43,72 -  |
| 69 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн пошпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,770448 | 4223,71967,19 | \_\_-\_\_ -  | 3254 | 745 | \_\_-\_\_ -  | 11,112 -  | 8,56 -  |
| 70 | & С111-1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,5 | 187,80 -  | \_\_-\_\_ -  | 94 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71 | РН12-10-1 | Полiпшене олiйне фарбування ранiшепофарбованих дверей усерединi будiвлiрозбiленим колером з розчищенням староїфарби до 10% | 100м2 | 0,0432 | 18920,5017572,05 | \_\_-\_\_ -  | 817 | 759 | \_\_-\_\_ -  | 199,32 -  | 8,61 -  |
| 72 | РН12-31-3 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 разиранiше пофарбованих металевихповерхонь дверей площею до 5 м2 | 100м2 | 0,0888 | 4933,343521,99 | \_\_-\_\_ -  | 438 | 313 | \_\_-\_\_ -  | 40,464 -  | 3,59 -  |
| 73 | РН12-54-4 | Фарбування металевих грат бiлилом здодаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,06 | 14422,9512927,78 | \_\_-\_\_ -  | 865 | 776 | \_\_-\_\_ -  | 146,64 -  | 8,8 -  |
| 74 | РН12-31-11 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 разиранiше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,004 | 10623,299259,32 | \_\_-\_\_ -  | 42 | 37 | \_\_-\_\_ -  | 106,38 -  | 0,43 -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 22278 | 16729 | 402213 |   | 196,872,33 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 22278 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5147 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 16942 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 7587 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 17,92 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2596 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **29865** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 5** | **29865** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 6. Різні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементнихрозчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,00086 | 162973,6027945,48 | 5102,184688,46 | 140 | 24 | 44 | 370,72856,637 | 0,320,05 |
| 76 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,0029 | 164249,0427945,48 | 5102,184688,46 | 476 | 81 | 1514 | 370,72856,637 | 1,080,16 |
| 77 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,287 | 135,44 -  | 135,4429,67 | 310 |  -  | 31068 | \_\_-\_\_0,287 | \_\_-\_\_0,66 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 6 | 926 | 105 | 32986 |   | 1,40,87 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 926 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 492 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 191 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 99 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,27 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 39 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **1025** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 6** | **1025** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 106147 | 42540 | 827381 |   | 505,014,13 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 106147 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 62780 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 42921 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 20572 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 52,22 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7565 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **126719** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **126719** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **561,36** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **50486** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |