|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)"Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30-А |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Демонтажні роботи |   |   |   |
|   | ============== |   |   |   |
| 1 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'янихбудiвлях |  м2 | 34,2 |   |
| 2 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 97,35 |   |
| 3 | Знiмання засклених вiконних рам// двійні рами |  м2 | 438,82 |   |
| 4 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 53 |   |
| 5 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiвтощо з листової сталi | м | 97,35 |   |
| 6 | Навантаження смiття вручну |  т | 11,197 |   |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,197 |   |
|   | Монтажні роботи |   |   |   |
|   | ============= |   |   |   |
| 8 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блокамиплощею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'янихстiнах житлових і громадських будівель | м2 | 219,41 |   |
| 9 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 83,25 |   |
| 10 | Установлення віконних зливів | м | 86,25 |   |
|   | Укоси віконні |   |   |   |
|   | =========== |   |   |   |
| 11 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 143,92 |   |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 143,92 |   |
| 13 | Ремонт штукатурки фасадiв шпаклiвкою //укосівнаружних | м2 | 73,8 |   |
| 14 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" //під підвіконням | м2 | 29,95 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 173,87 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |