|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня загальноосвітня школа -дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30-А |
|   |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня****загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра****Красносельського, 30-А** |
| **Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня****загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра****Красносельського, 30-А** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 864,764 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 2,28161 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 235,276 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,2 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “16 липня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт для урахування впливуумов виконання будiвельнихpобiт=1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт для урахування впливуумов виконання монтажнихpобiт=1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Демонтажні роботи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ============== |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок вкам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,342 | 11180,0711180,07 | \_\_-\_\_ -  | 3824 | 3824 | \_\_-\_\_ -  | 144,036 -  | 49,26 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | 100м | 0,9735 | 1300,761300,76 | \_\_-\_\_ -  | 1266 | 1266 | \_\_-\_\_ -  | 17,256 -  | 16,8 -  |
| 3 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам// двійнірами | 100 м2 | 4,3882 | 5298,035298,03 | \_\_-\_\_ -  | 23249 | 23249 | \_\_-\_\_ -  | 68,256 -  | 299,52 -  |
| 4 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,53 | 15143,5015143,50 | \_\_-\_\_ -  | 8026 | 8026 | \_\_-\_\_ -  | 191,496 -  | 101,49 -  |
| 5 | РН8-4-1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 0,9735 | 1300,761300,76 | \_\_-\_\_ -  | 1266 | 1266 | \_\_-\_\_ -  | 17,256 -  | 16,8 -  |
| 6 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 11,197 | 147,44147,44 | \_\_-\_\_ -  | 1651 | 1651 | \_\_-\_\_ -  | 1,956 -  | 21,9 -  |
| 7 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,197 | 185,94 -  | 185,9442,49 | 2082 |  -  | 2082476 | \_\_-\_\_0,411 | \_\_-\_\_4,6 |
|   |   | Монтажні роботи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ============= |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | ЕН10-20-4Н2=1,15вказ.п.4.4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею бiльше 3 м2 зметаллопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель | 100м2 | 2,1941 | 11520,3211520,32 | \_\_-\_\_ -  | 25277 | 25277 | \_\_-\_\_ -  | 119,6046 -  | 262,42 -  |
| 9 | & С121-304-2варіант 1 | Вiкно металопластикове, колір білий, змаскітною сіткою, профіль Primeplast 71,глибина профілю 71мм, кількість камер- 5склопакет- двокамерний (3 скла) 4і-10-4-10-4і (ручка біла, армуючий профіль,фурнітура) коефіцієнт опору теплопередачіне меньше R=0,75м.кв\*С/Вт | м2 | 219,41 | 2175,85 -  | \_\_-\_\_ -  | 477403 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | С123-523варіант 1 | Нащiльник білий 70 | пм | 2,68 | 30,08 -  | \_\_-\_\_ -  | 81 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | С123-523варіант 2 | L-соеденитель белий 70 | пм | 10,5 | 40,25 -  | \_\_-\_\_ -  | 423 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 62 | 135,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 8412 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | & С111-196-6 | Герметик силіконовий | шт | 62 | 206,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 12814 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | ЕН10-25-3Н2=1,15вказ. п.4.4. | Установлення пластикових пiдвiконнихдошок | 100м | 0,8325 | 3695,123695,12 | \_\_-\_\_ -  | 3076 | 3076 | \_\_-\_\_ -  | 43,4976 -  | 36,21 -  |
| 15 | & С123-386-12варіант 2 | Пiдвiконня пластикові 400мм | м.п. | 83,25 | 368,25 -  | \_\_-\_\_ -  | 30657 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 16 | 135,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 2171 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | С113-1489варіант 1 | Заглушка  | шт | 45 | 12,50 -  | \_\_-\_\_ -  | 563 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | ЕН10-25-4Н2=1,15вказ. п.4.4. | Установлення віконних зливів | 100м | 0,8625 | 3200,413200,41 | \_\_-\_\_ -  | 2760 | 2760 | \_\_-\_\_ -  | 37,674 -  | 32,49 -  |
| 19 | & С121-229-1варіант 2 | Зливи віконні із оцинкованої сталі, білі(250мм) | м.п. | 86,25 | 75,63 -  | \_\_-\_\_ -  | 6523 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 20 | & С111-196-6 | Герметик силіконовий | шт | 18 | 206,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 3720 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   | Укоси віконні |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | =========== |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | ЕН15-63-2Н2=1,15вказ. п.4.4. | Улаштування обшивки укосівгіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами з кріпленням на клеї | 100м2 | 1,4392 | 29224,7028754,42 | \_\_-\_\_ -  | 42060 | 41383 | \_\_-\_\_ -  | 338,4864 -  | 487,15 -  |
| 22 | & С111-388-3 | Листи гіпсокартонні вологостійкі | м2 | 151,12 | 40,75 -  | \_\_-\_\_ -  | 6158 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 23 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 405,97 | 4,13 -  | \_\_-\_\_ -  | 1677 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 24 | ЕН15-56-3Н2=1,15вказ. п.4.4. | Безпіщане накриття поверхонь стінрозчином із клейового гіпсу [типу"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм принанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,4392 | 5236,025097,08 | \_\_-\_\_ -  | 7536 | 7336 | \_\_-\_\_ -  | 54,5376 -  | 78,49 -  |
| 25 | & С111-224-12 | Грунтовка прайм | кг | 40,3 | 61,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 2485 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 26 | С111-2015-3 | Шпатлiвка полiмерцементна армованаCeresit CT 29 | кг | 77,72 | 7,31 -  | \_\_-\_\_ -  | 568 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 27 | РН11-24-1 | Ремонт штукатурки фасадiв шпаклiвкою//укосів наружних | 100м2 | 0,738 | 9963,469824,52 | \_\_-\_\_ -  | 7353 | 7250 | \_\_-\_\_ -  | 105,12 -  | 77,58 -  |
| 28 | & С111-224-12 | Грунтовка прайм | кг | 20,664 | 61,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 1274 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 29 | С111-2015-3 | Шпатлiвка полiмерцементна армованаCeresit CT 29 | кг | 39,852 | 7,31 -  | \_\_-\_\_ -  | 291 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 30 | ЕН15-182-1Н2=1,15вказ. п.4.4. | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою"Cerezit" // під підвіконням | 100м2 | 0,2995 | 9824,329345,98 | \_\_-\_\_ -  | 2942 | 2799 | \_\_-\_\_ -  | 106,0116 -  | 31,75 -  |
| 31 | С1555-101варіант 1 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 16,173 | 6,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 97 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 32 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,7387 | 4756,854636,86 | \_\_-\_\_ -  | 8271 | 8062 | \_\_-\_\_ -  | 52,596 -  | 91,45 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | & С111-359-3варіант 1 | Фарба біла | кг | 113,05 | 137,25 -  | \_\_-\_\_ -  | 15516 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 711472 | 137225 | 2082476 |   | 1603,314,6 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 711472 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 572165 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 137701 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 153292 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 673,7 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 97575 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **864764** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **864764** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **2281,61** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **235276** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |