|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток до договору № | від |  |

**ТОВ «СТРОЙКОНТРАКТ»**

49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 26, ,ЄДРПОУ 34681277,ІПН 346812704644,Свідоцтво № 100001179

р/с UA76 305299 26001060195838 в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

|  |  |
| --- | --- |
| КОШТОРИС№1 | |
| на проектні роботи | |
| КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦИЯ | |
| Співвласникам багатоквартирного будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Ульянова, буд. 6 | |
| стадія "Робочий проект" | |
| *(найменування об 'єкта будівництва,стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)* | |
| Найменування проектної організації:  **ТОВ «СТРОЙКОНТРАКТ»** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чергове  число | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт | Назва документу обґрунтування та№№ частин, глав, таблиць, пунктів | Розрахунок вартості  (А+БX)\*K1;2\*KO | Вартість,  грн. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження багатоповерхових безкаркасних будівель для визначення технічного стану конструкцій.Група складності робіт 2.  *Розрахунковий показник*  *28,(100м3)* | СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008  Taбл. 1,2,5,7,п.2-2-2  Польові роботы - 50%  k=0.75 - Будівельний об`єм понад 2500м3 до 5000м3 включно  k=0.15 - Архітектурно нескладні,але технічно складні або технічно нескладні,але архітектурно складні(категорія складності II)  k=0.2 - Робота серед технологічного або офісного обладнання,що ускладнює доступ до конструкцій | Ky= 0,75 + 0,15+0,5 \* (0,2) = 1,00 T = 1,03 \* (1+1,00) = 2,06 \* 28,0 \* 1350,0 | 77868,00 |
| 2 | Фотозйомка окремих фрагментів  чи будинків конструкцій  *Розрахунковий показник*  *20,(знімок)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.1,п.2-1-1  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 6,0 \* 20,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 4241,16 |
| 3 | Обмірювання. Плани поверхів  *Розрахунковий показник*  *5,(100 м2 натуральної площі)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-1  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 8,6 \* 5,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 1823,70 |
| 4 | Обмірювання. Плани підвалів  *Розрахунковий показник*  *3,(100 м2 натуральної площі)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-2  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 4,6 \* 3,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 585,28 |
| 5 | Обмірювання. Плани горищ із вказівкою димоходів  *Розрахунковий показник*  *3,(100 м2 натуральної площі)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-3  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 2,5 \* 3,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 318,09 |
| 6 | Обмірювання. Плани покрівлі100 м2 натуральной площади  *Розрахунковий показник*  *3,(100 м2 натуральної площі)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-4  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 1,6 \* 3,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 203,58 |
| 7 | Обмірювання. Фасади площею, у м2: понад 700  *Розрахунковий показник*  *7,(100 м2 натуральної площі)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-7  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 3,2 \* 7,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 950,02 |
| 8 | Обмірювання. Розрізи поперечні (без деталіровки і конструкцій)  *Розрахунковий показник*  *2,(10 м прольоту в кожнім поверсі)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-8  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 8,0 \* 2,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 678,59 |
| 9 | Обмірювання. Розрізи подовжні (без деталіровки і конструкцій)  *Розрахунковий показник*  *2,(Те ж)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-9  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 6,4 \* 2,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 542,87 |
| 10 | Обмірювання. Віконні і дверні заповнення, фрамуги, вітрини  *Розрахунковий показник*  *30,(один проріз)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-1-11  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.2-При виконанні обмірних робіт у складних умовах: у приміщеннях,насичених устаткуванням з важкодоступними місцями або затемнених або захаращених.Ціни таблиці застосовувати з коефіцієнтом  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 1,5 \* 30,0 \* 1,0 \* 1,2 \* 1,19 \* 29,7 | 1908,52 |
| 11 | Обмірні креслення. Фасади  *Розрахунковий показник*  *2,(лист)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-2-5  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 12,0 \* 2,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 848,23 |
| 12 | Обмірні креслення. Розрізи  *Розрахунковий показник*  *1,(лист)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-2-7  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 18,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 636,17 |
| 13 | Розробка проекту фасаду при площі фасаду в м2, до:1000  *Розрахунковий показник*  *2,(фасад)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-9-7  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 553,0 \* 2,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 39089,36 |
| 14 | Конструкторська розробка дерев`яних. Металевий і залізобетонні деталі. Конструкції різного прямолінійного обрису, складної конфігурації  *Розрахунковий показник*  *2,(один лист)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-26-2  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 45,0 \* 2,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 3180,87 |
| 15 | Розробка креслень деталей архітектурних елементів фасаду  *Розрахунковий показник*  *1,(один лист)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-10-1  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 40,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 1413,72 |
| 16 | Складання листа «Загальні дані»  *Розрахунковий показник*  *2,(лист)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-32-1  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 27,0 \* 2,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 1908,52 |
| 17 | Складання зведених специфікацій архітектурно – будівельної частини проекту  *Розрахунковий показник*  *4,(лист)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.1-32-2  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 56,0 \* 4,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 7916,83 |
| 18 | Кодування вхідних кошторисних даних для введення в ЕОМ.  *Розрахунковий показник*  *1,(кшторис)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.4-8-1  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 23,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 812,89 |
| 19 | Складання об`єктного кошторису (форма С–8)  *Розрахунковий показник*  *1,(один об`єктний кошторис)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.4-7-2  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 23,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 812,89 |
| 20 | Складання зведеного кошторису (форма С–5) з пояснювальною запискою  *Розрахунковий показник*  *1,(один зводений кошторис)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.4-7-1  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 30,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 1060,29 |
| 21 | Складання кошторису на середні фасади  *Розрахунковий показник*  *1,(на будинок у цілому)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.4-3-3  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 107,0 \* 1,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 3781,70 |
| 22 | Складання кошторису на середні фасади  *Розрахунковий показник*  *23,(на кожні 100 м3 будинки додавати)* | ЗЦПР для капітального ремонта будинків і споруд,табл.3,п.4-3-7  k=1.0 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект"  k=1.19-Капітальний ремонт будинків і споруд (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1)  k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи) | 0,35 \* 23,0 \* 1,0 \* 1,19 \* 29,7 | 284,51 |
|  | Разом, грн. | | | 150865,79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Разом по кошторису, грн. | 150865,79 |
|  | Всього, грн. | 150865,79 |

Всього за кошторисом

*Сто п`ятдесят тисяч вісімсот шістдесят п`ять грн.79 коп.*

Директор **ТОВ «СТРОЙКОНТРАКТ»** Лысый С.В.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошторис склав |  |  |  |  |
|  |  | *(підпис)* |  | *(прізвище)* |

*М.П.*

«» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.