**Вих. № 263 від 05.06.2020 ФОП Струтінський О.В.**  49000 м. Дніпро, вул. Панікахи, 119/82 р/р UA903052990000026000050024200 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Київ МФО 305299 Код ЄДРПОУ 3104727818 Тел. (067) 632 60 18

**Специфікація**

**Елементи для збільшення мобільного сценічного подіуму**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найм.** | **Вимоги** | **К-сть, шт** |
| **Мобільний сценічний подіум** | **Призначення**: для монтажу мобільних сценічних майданчиків на відкритій території з нерівною поверхнею.**Габаритні розміри**:* Висота: 0,75-1,05 м (без урахування висоти перил)

**Конструкція**: подіум збирається з секцій розмірами 1х2 м, що дозволяє збирати подіуми різного розміру та планування.**Секції**:* Розмір: 1х2м.
* Загальна кількість: 8 шт.
* Загальна конструкція: профільний каркас, на якому закріплені листи з фанери.
* Матеріал профіля: **алюмінієвий сплав 6063**.
* Матеріал фанерних листів: **вологостійка березова бакелітова ФСФ з класом емісії Е-1**, яка покрита шаром не слизької ламінації.
* Товщина фанерних листів: не менше 15 мм.
* Колір фанери: темно-коричневий.
* Каркас має додаткову поздовжню балку посередині для підвищення міцності.
* По кутах розташовані кріплення з затискачами для фіксації ніжок.
* Секції з'єднуються між собою за допомогою спеціальних кріплень.
* Секція повинна витримує розподілене навантаження 700 кг/м2.
* Алюмінієві ніжки. Оснащені гвинтовим домкратом та металевими п’ятками. Регулювання висоти 30 см. Загальна висота ніжки: 0,75-1,05 см.
 | 1 |
| **Схематичне зображення алюмінієвого профілю:** |
| **Схематичне зображення кріплення секцій між собою:** |
| **Додатково**:* Термін гарантії від виробника: 12 місяців.
 |

Фізична особа-підприємець Струтінський О.В.