**Вих. № 263 від 05.06.2020 ФОП Струтінський О.В.**  49000 м. Дніпро, вул. Панікахи, 119/82 р/р UA903052990000026000050024200 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Київ МФО 305299 Код ЄДРПОУ 3104727818 Тел. (067) 632 60 18

**Специфікація**

**Елементи для збільшення мобільного сценічного подіуму**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найм.** | **Вимоги** | **К-сть, шт** |
| **Мобільний сценічний подіум** | **Призначення**: для монтажу мобільних сценічних майданчиків на відкритій території з нерівною поверхнею.  **Габаритні розміри**:   * Висота: 0,75-1,05 м (без урахування висоти перил)   **Конструкція**: подіум збирається з секцій розмірами 1х2 м, що дозволяє збирати подіуми різного розміру та планування.  **Секції**:   * Розмір: 1х2м. * Загальна кількість: 8 шт. * Загальна конструкція: профільний каркас, на якому закріплені листи з фанери. * Матеріал профіля: **алюмінієвий сплав 6063**. * Матеріал фанерних листів: **вологостійка березова бакелітова ФСФ з класом емісії Е-1**, яка покрита шаром не слизької ламінації. * Товщина фанерних листів: не менше 15 мм. * Колір фанери: темно-коричневий. * Каркас має додаткову поздовжню балку посередині для підвищення міцності. * По кутах розташовані кріплення з затискачами для фіксації ніжок. * Секції з'єднуються між собою за допомогою спеціальних кріплень. * Секція повинна витримує розподілене навантаження  700 кг/м2. * Алюмінієві ніжки. Оснащені гвинтовим домкратом та металевими п’ятками. Регулювання висоти 30 см. Загальна висота ніжки: 0,75-1,05 см. | 1 |
| **Схематичне зображення алюмінієвого профілю:** |
| **Схематичне зображення кріплення секцій між собою:** |
| **Додатково**:   * Термін гарантії від виробника: 12 місяців. |

Фізична особа-підприємець Струтінський О.В.