|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт лекційної зали будівлі Центральної бібліотеки ДМКЗК ЦСПБ, вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро |
| .ЦБ, Воскресенська, 23, Лекційна зала |
|   |
| **Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-2** |
| **на електромонтажні роботи** |
| **Лекційна зала будівлі Центральної бібліотеки** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 54,691 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,36146 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 33,43 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е21-12-2Н3-1,15, К-0,4 | Демонтаж коробiв пластиковихелектропостачання кондиціонерів | 100м | 0,047 | 1619,331615,02 | \_\_-\_\_ -  | 76 | 76 | \_\_-\_\_ -  | 18,1056 -  | 0,85 -  |
| 2 | Е21-12-2Н3-1,15 | Прокладання коробiв пластиковихелектропостачання кондиціонерів татехніічного обладнання | 100м | 0,174 | 4041,864037,55 | \_\_-\_\_ -  | 703 | 703 | \_\_-\_\_ -  | 45,2640 -  | 7,88 -  |
| 3 | & 2405-1210А-16-25 | Короб-канал кабельний пластмасовий16х25 мм | м | 12,3 | 9,77 -  | \_\_-\_\_ -  | 120 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 4 | & 2405-1210А-25-40 | Короб-канал кабельний пластмасовий25х40 мм | м | 0,4 | 16,36 -  | \_\_-\_\_ -  | 7 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | & С111-140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,38 | 102,89 -  | \_\_-\_\_ -  | 39 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | Е21-13-1Н3-1,15 | Прокладання iзольованих проводiвперерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,123 | 843,37788,72 | \_\_-\_\_ -  | 104 | 97 | \_\_-\_\_ -  | 8,6388 -  | 1,06 -  |
| 7 | 15095-46101 | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,013 | 23655,46 -  | \_\_-\_\_ -  | 308 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,08 | 3526,113517,49 | \_\_-\_\_ -  | 282 | 281 | \_\_-\_\_ -  | 42,4920 -  | 3,4 -  |
| 9 | & 290902-53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 8 | 4,58 -  | \_\_-\_\_ -  | 37 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | & 290902-224-2 | Розетка заглиблена для прихованоїпроводки подвійна | шт | 4 | 56,62 -  | \_\_-\_\_ -  | 226 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | РН17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу присхованій проводці 2-клавішних | 100шт | 0,05 | 2756,572756,57 | \_\_-\_\_ -  | 138 | 138 | \_\_-\_\_ -  | 33,3000 -  | 1,67 -  |
| 12 | & 290902-55А-2 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки 2-клавишний | шт | 5 | 59,63 -  | \_\_-\_\_ -  | 298 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | РН17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу присхованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 | 2617,502617,50 | \_\_-\_\_ -  | 26 | 26 | \_\_-\_\_ -  | 31,6200 -  | 0,32 -  |
| 14 | & 290902-55А | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки. | шт | 1 | 37,86 -  | \_\_-\_\_ -  | 38 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентнихламп | 100шт | 0,5 | 2328,442328,44 | \_\_-\_\_ -  | 1164 | 1164 | \_\_-\_\_ -  | 28,1280 -  | 14,06 -  |
| 16 | М8-574-1к-1,15 | Зміна схеми в світильниках люмінесцентнихпри їх переробці на світлодіодні зпiдключенням жил проводiв до блокiвзатискачiв ламп | 100 жил | 2 | 3103,823095,40 | \_\_-\_\_ -  | 6208 | 6191 | \_\_-\_\_ -  | 33,1200 -  | 66,24 -  |
| 17 | & 290902-54КК | Колодка клемна | шт | 100 | 3,10 -  | \_\_-\_\_ -  | 310 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | & 1515-1001С | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цокольG13 поворотний | 10шт | 20 | 561,12 -  | \_\_-\_\_ -  | 11222 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових зсвітлодіодними лампами, якiвстановлюються в пiдвiсних стелях, злампами 4 шт | 100шт | 0,5 | 40322,6840248,48 | \_\_-\_\_ -  | 20161 | 20124 | \_\_-\_\_ -  | 468,0600 -  | 234,03 -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 41467 | 28800 | \_\_-\_\_ -  |   | 329,51 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 41467 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 12667 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 28800 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 13224 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 31,95 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4630 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **54691** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **54691** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **361,46** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **33430** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |