|  |
| --- |
| Капітальний ремонт (модернізація) ліфта на умовах співфінансування у житловому будинку за адресою: пр. Героїв, буд. 48 у Соборному районі м. Дніпра |
| на ремонт (модернізація) ліфта |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** |
| **на ремонт (модернізація) ліфта на 14 зупинок** |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 26,65 | 102,52 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,5 |   |   |   |   |   |
| 3 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 1273,88 | 95,65 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 4,0 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда пусконалагоджувальногоперсоналу | люд-год | 1240 | 130,46 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 95,12 | 149,30 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 2635,65 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 5,2 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | +СН203-401 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79кН [0,59 т] | маш-год | 7,0752 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | +СН203-402 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 12,26кН [1,25 т] | маш-год | 2,244 |  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 0,8016 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | &С111-964-61-2варіант 6 | Обрамлення дверей шахти металеве | комллект | 14 | 484567830,00 | 4845,0067830,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | &С111-1807-1варіант 3 | Пластини металеві з рифленої сталі | т | 0,0225 | 35460797,85 | 35460,00797,85 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &С113-937-1варіант 9 | Ввідний пристрій  | шт | 1 | 5774,25774,20 | 5774,205774,20 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | &С121-1-1варіант 10 | Пост виклику | шт | 14 | 2230,531227,00 | 2230,5031227,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | &С121-651-1варіант 25 | Станція керування з частотнимперетворювачем | шт | 1 | 154439,9154439,90 | 154439,90154439,90 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | &С121-651-1варіант 28 | Лебідка ліфтова | шт | 1 | 177594177594,00 | 177594,00177594,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | &С121-651-1варіант 34 | Кабіни ліфта (320кг) | шт | 1 | 226130,2226130,20 | 226130,20226130,20 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | &С1415-8119-1варіант 6 | Балка та стояки противаги | к-т | 1 | 64419,164419,10 | 64419,1064419,10 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М150 | м3 | 0,2703 | 1575,97425,98 | 1107,45299,34 | 437,62118,29 | 30,98,35 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | &С1545-3-МПваріант 16 | Обмежувач швидкості  | шт. | 1 | 7657,27657,20 | 7657,207657,20 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | +С1545-65варіант 18 | Кабель КПВЛ-18\*0,75 мм | м | 174 | 177,530885,00 | 177,5030885,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | +С1545-65варіант 19 | Кабель КПВЛ-18\*0,5 мм | м | 204 | 152,331069,20 | 152,3031069,20 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | +С1545-65варіант 20 | Провід ПВ-3 мм | м | 170,1 | 42,97297,29 | 42,907297,29 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | +С1545-65варіант 21 | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | м | 101 | 48,14858,10 | 48,104858,10 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | +С1545-65варіант 22 | Канат тяговий ф 10,5 мм | м | 159 | 56,28935,80 | 56,208935,80 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | &С1547-12-1варіант 10 | Натяжний пристрій  | шт | 1 | 7325,557325,55 | 7325,557325,55 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | &С1547-12-21варіант 28 | Тяга противаги | шт | 3 | 9702910,00 | 970,002910,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | &С1547-12-21варіант 30 | Півкільце | шт | 8 | 42,6340,80 | 42,60340,80 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | &С1547-12-21варіант 37 | Башмак | шт | 8 | 2250,618004,80 | 2250,6018004,80 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | &С1547-12-21варіант 38 | Блок приямку | шт | 1 | 703,7703,70 | 703,70703,70 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | &С1547-12-21варіант 39 | Світлове табло | шт | 1 | 4580,84580,80 | 4580,804580,80 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | &С1547-12-21варіант 41 | Вкладиш кабіни | шт | 4 | 78312,00 | 78,00312,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | &С1547-12-21варіант 42 | Вкладиш противаги | шт | 4 | 78312,00 | 78,00312,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | &С1547-12-21варіант 43 | Шунт корекційного датчика | шт | 2 | 860,71721,40 | 860,701721,40 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | &С1547-12-21варіант 44 | Шунт точної зупинки | шт | 14 | 630,98832,60 | 630,908832,60 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | &С1547-12-21варіант 45 | Датчик корекції | шт | 2 | 780,21560,40 | 780,201560,40 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | &С1547-12-21варіант 46 | Датчик точної зупинки | шт | 2 | 780,41560,80 | 780,401560,80 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | &С1547-13-4варіант 23 | Привод дверей кабіни | шт | 1 | 110780110780,00 | 110780,00110780,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | &С1547-16-2варіант 14 | Панель ревізії стаціонарний | шт | 1 | 24522452,00 | 2452,002452,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **980737,67** | **980611,03** | **118,29** | **8,35** |   |
|   |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |