|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальна огорожа - запорука безпеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 2-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальна огорожа - запорука безпеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 95,39 | | 90,32 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 148,22 | | 92,30 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 4,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда пусконалагоджувального  персоналу | | люд-год | | 13 | | 124,01 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 0,15 | | 85,85 | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 10,94 | | 143,09 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 267,7 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9 | | СН204-502 | | Установка для зварювання ручного дугового  [постійного струму] | | маш-год | | 2,92545 | | 8,44  24,69 | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН211-811 | | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні,  місткість 250 л | | маш-год | | 0,07966464 | | 96,9  7,72 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН233-201 | | Машини свердлильні електричні | | маш-год | | 0,484 | | 3,17  1,53 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **33,94** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергія | | кВт-год | | 15,804 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильні матеріали | | кг | | 0,131 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | &СН200-68-В1 | | Пiстолет монтажний | | маш-год | | 0,1452 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН209-1500 | | Ямокопачі | | маш-год | | 0,1188 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН270-50 | | Вібратори для усіх видів будівництва, крім  гідротехнічного | | маш-год | | 0,99693 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН270-107 | | Бензопилка | | маш-год | | 0,47322 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН270-115 | | Дрилі електричні | | маш-год | | 0,03256 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | &СН270-115-  В1 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 1,4322 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | &СН270-236-  В1 | | Пилосос промисловий | | маш-год | | 0,528 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | +С111-1323 | | Шлакопортландцемент  загальнобудівельного та спеціального  призначення, марка 300 | | т | | 0,052644 | | 4146,76  218,30 | | 3826,66  201,45 | | 238,79  12,57 | | 81,31  4,28 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | +С111-1529 | | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | | т | | 0,0017 | | 62810,31  106,78 | | 61355,71  104,30 | | 223,03  0,38 | | 1231,57  2,10 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С124-5 | | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 14 мм | | т | | 0,0304 | | 31218,76  949,05 | | 30433,62  925,18 | | 173,01  5,26 | | 612,13  18,61 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | +С1421-9470 | | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка  М400 | | м3 | | 0,1968 | | 884,52  174,07 | | 483,60  95,17 | | 383,58  75,49 | | 17,34  3,41 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С1421-9552 | | Пісок природний, збагачений | | м3 | | 0,14268 | | 661,63  94,40 | | 354,22  50,54 | | 294,44  42,01 | | 12,97  1,85 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С1424-11619 | | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,  5 [М100], крупність заповнювача більше 10  до 20 мм | | м3 | | 0,537 | | 2511,98  1348,93 | | 1947,71  1045,92 | | 515,02  276,57 | | 49,25  26,44 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С1545-64-3-  В1  варіант 1 | | Кабель ПВС 3х0,75 | | м | | 50 | | 18,77  938,50 | | 18,70  935,00 | | 0,07  3,50 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | &С1545-64-3-  В1  варіант 2 | | Кабель UTP 4х2х0,5 кат 5е | | м | | 50 | | 20,52  1026,00 | | 20,45  1022,50 | | 0,07  3,50 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | &С1545-89-3-  1Ц-В1  варіант 1 | | Короб пластиковий 25х15 | | м | | 30 | | 38,08  1142,40 | | 37,97  1139,10 | | 0,11  3,30 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | &С1546-65-В1 | | Пропан | | т | | 0,006 | | 53810,34  322,86 | | 53348,47  320,09 | | 461,87  2,77 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | &С1555-162-1  варіант 9 | | Залізна огорожа з профільних труб (секція  1500х2500мм) | | шт | | 8 | | 2893,32  23146,56 | | 2800,00  22400,00 | | 36,59  292,72 | | 56,73  453,84 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | &С1555-162-1  варіант 10 | | Хвіртка металева | | шт | | 1 | | 2223,18  2223,18 | | 2143,00  2143,00 | | 36,59  36,59 | | 43,59  43,59 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | &С1555-162-1  варіант 11 | | Ворота металеві | | шт | | 1 | | 5749,32  5749,32 | | 5600,00  5600,00 | | 36,59  36,59 | | 112,73  112,73 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | &1504-13245-  1-В1  варіант 1 | | Блок безперервного живлення | | шт | | 1 | | 2044,9  2044,90 | | 2044,01  2044,01 | | 0,89  0,89 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &1504-19048-  1-2Т-В1  варіант 1 | | Прилад контрольний VLU | | шт | | 2 | | 6608,19  13216,38 | | 6607,99  13215,98 | | 0,2  0,40 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | &1504-19048-  1-2Т-В1  варіант 2 | | SIM-карта з поповненням | | шт | | 2 | | 786,6  1573,20 | | 786,40  1572,80 | | 0,2  0,40 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &1504-19048-  1-2Т-В1  варіант 3 | | Зчитувач | | шт | | 1 | | 1476,06  1476,06 | | 1475,86  1475,86 | | 0,2  0,20 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | &1504-19048-  1-2Т-В1  варіант 4 | | Ключ карта/ брелок , блокований від  копіювання | | шт | | 200 | | 26,13  5226,00 | | 25,93  5186,00 | | 0,2  40,00 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | &1511-3001-1-  В1  варіант 1 | | Акумулятор 12В, 7 А/ч | | шт | | 1 | | 701,19  701,19 | | 700,79  700,79 | | 0,4  0,40 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &1511-3001-1-  В1  варіант 2 | | Кнопка виходу | | шт | | 1 | | 788,81  788,81 | | 788,41  788,41 | | 0,4  0,40 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | &1511-3001-1-  В1  варіант 3 | | Дотягувач (до 120 кг) | | шт | | 1 | | 3095,6  3095,60 | | 3095,20  3095,20 | | 0,4  0,40 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | &1511-3001-1-  В1  варіант 4 | | Куточок для електромагнітного замка | | шт | | 1 | | 876,41  876,41 | | 876,01  876,01 | | 0,4  0,40 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | С1999-9003 | | Бензин | | кг | | 0,2366 | | 30,15  7,13 | | 30,15  7,13 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С1999-9001 | | Електроенергія | | кВт-год | | 1,6066 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | С1999-9005 | | Мастильні матеріали | | кг | | 0,0247 | | 72,85  1,80 | | 72,85  1,80 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 8,93 | | 8,93 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **66447,83** | | **64946,24** | | **834,74** | | **666,85** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергія | | кВт-год | | 17,41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильні матеріали | | кг | | 0,156 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 0,32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 жовтня" 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |