|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальна огорожа - запорука безпеки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тр | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальна огорожа - запорука безпеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальна огорожа - запорука безпеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 98,06062 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,2677 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 25,48685 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “11 жовтня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *Е7-24-8* | *Установлення металевої огорожі з сітки*  *по металевим стовпам без цоколя,*  *висотою до 1,7 м* | *100м* | *0,2* | | *36903,86*  *28606,69* | *85,32*  *18,60* | | *7380,77* | *5721,34* | *17,06*  *3,72* | | *320,5950*  *0,2022* | | *64,12*  *0,04* |
| 2 | | & С1555-  162-1  варіант 9 | Залізна огорожа з профільних труб (секція  1500х2500мм) | шт | 8 | | 2893,32  - | \_\_-\_\_  - | | 23146,56 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *3* | | *РН20-15-8* | *Готування важкого бетону на щебені, клас*  *бетону В7,5* | *100м3* | *0,00246* | | *236387,20*  *35372,39* | *3138,01*  *2836,19* | | *581,51* | *87,02* | *7,72*  *6,98* | | *474,6060*  *34,6509* | | *1,17*  *0,09* |
| *4* | | *Е7-25-1* | *Улаштування воріт з установленням*  *металевих стовпів* | *100шт* | *0,01* | | *341877,07*  *266250,80* | *498,09*  *108,59* | | *3418,77* | *2662,51* | *4,98*  *1,09* | | *2839,1000*  *1,1803* | | *28,39*  *0,01* |
| 5 | | & С1555-  162-1  варіант 11 | Ворота металеві | шт | 1 | | 5749,32  - | \_\_-\_\_  - | | 5749,32 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *6* | | *Е7-25-9* | *Улаштування хвірток без установлення*  *стовпів при металевих огорожах* | *100шт* | *0,01* | | *10659,93*  *9269,10* | *134,62*  *29,35* | | *106,6* | *92,69* | *1,35*  *0,29* | | *113,2450*  *0,3190* | | *1,13*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С1555-  162-1  варіант 10 | Хвіртка металева | шт | 1 | 2223,18  - | \_\_-\_\_  - | 2223,18 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 8 | РН18-111-3 | Звалювання з кореня дерев | 100шт | 0,02 | 2975,51  2601,58 | \_\_-\_\_  - | 59,51 | 52,03 | \_\_-\_\_  - | 28,8200  - | 0,58  - |
| *9* | *М8-637-3* | *Монтаж приладу контрольного* | *шт* | *2* | *4357,39*  *4357,39* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8714,78* | *8714,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | *46,4640*  *-* | *92,93*  *-* |
| 10 | & 1504-  19048-1-2Т-  В1  варіант 1 | Прилад контрольний VLU | шт | 2 | 6608,19  - | \_\_-\_\_  - | 13216,38 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | & 1504-  19048-1-2Т-  В1  варіант 2 | SIM-карта з поповненням | шт | 2 | 786,60  - | \_\_-\_\_  - | 1573,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *12* | *М10-372-14* | *Монтаж зчитувача* | *пристрій* | *1* | *1227,21*  *1227,21* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1227,21* | *1227,21* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14,0800*  *-* | *14,08*  *-* |
| 13 | & 1504-  19048-1-2Т-  В1  варіант 3 | Зчитувач | шт | 1 | 1476,06  - | \_\_-\_\_  - | 1476,06 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & 1504-  19048-1-2Т-  В1  варіант 4 | Ключ карта/ брелок , блокований від  копіювання | шт | 200 | 26,13  - | \_\_-\_\_  - | 5226 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *15* | *М10-669-3* | *Блок живлення, монтаж* | *шт* | *1* | *813,85*  *813,12* | *0,73*  *0,19* | *813,85* | *813,12* | *0,73*  *0,19* | *8,8000*  *0,0023* | *8,8*  *-* |
| 16 | & 1504-  13245-1-В1  варіант 1 | Блок безперервного живлення | шт | 1 | 2044,90  - | \_\_-\_\_  - | 2044,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *17* | *М8-121-1* | *Монтаж акумулятора* | *шт* | *2* | *486,68*  *325,25* | *\_\_-\_\_*  *-* | *973,36* | *650,5* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3,5200*  *-* | *7,04*  *-* |
| 18 | & 1511-  3001-1-В1  варіант 1 | Акумулятор 12В, 7 А/ч | шт | 1 | 701,19  - | \_\_-\_\_  - | 701,19 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *19* | *Е21-29-1* | *Монтаж кнопки виходу* | *100компл* | *0,01* | *3850,80*  *3850,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *38,51* | *38,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *47,0470*  *-* | *0,47*  *-* |
| 20 | & 1511-  3001-1-В1  варіант 2 | Кнопка виходу | шт | 1 | 788,81  - | \_\_-\_\_  - | 788,81 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *21* | *М8-535-1* | *Монтаж дотягувача* | *шт* | *1* | *489,97*  *487,87* | *2,10*  *0,49* | *489,97* | *487,87* | *2,1*  *0,49* | *5,2800*  *0,0056* | *5,28*  *0,01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | & 1511-  3001-1-В1  варіант 3 | Дотягувач (до 120 кг) | шт | 1 | 3095,60  - | \_\_-\_\_  - | 3095,6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | & 1511-  3001-1-В1  варіант 4 | Куточок для електромагнітного замка | шт | 1 | 876,41  - | \_\_-\_\_  - | 876,41 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *24* | *М8-412-1* | *Провід перший одножильний або*  *багатожильний у загальному обплетенні у*  *прокладених трубах або металорукавах,*  *сумарний переріз до 2,5 мм2* | *100 м* | *0,5* | *794,38*  *794,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *397,19* | *397,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8,8000*  *-* | *4,4*  *-* |
| 25 | & С1545-64-  3-В1  варіант 1 | Кабель ПВС 3х0,75 | м | 50 | 18,77  - | \_\_-\_\_  - | 938,5 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *26* | *М8-412-1* | *Провід перший одножильний або*  *багатожильний у загальному обплетенні у*  *прокладених трубах або металорукавах,*  *сумарний переріз до 2,5 мм2* | *100 м* | *0,5* | *794,38*  *794,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *397,19* | *397,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8,8000*  *-* | *4,4*  *-* |
| 27 | & С1545-64-  3-В1  варіант 2 | Кабель UTP 4х2х0,5 кат 5е | м | 50 | 20,52  - | \_\_-\_\_  - | 1026 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *28* | *Е21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0,3* | *3181,90*  *3181,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *954,57* | *954,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | *36,0800*  *-* | *10,82*  *-* |
| 29 | & С1545-89-  3-1Ц-В1  варіант 1 | Короб пластиковий 25х15 | м | 30 | 38,08  - | \_\_-\_\_  - | 1142,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | П2-16-2 | Системи програмної або логічної операції  управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | Система | 1 | 1364,11  1364,11 | \_\_-\_\_  - | 1364,11 | 1364,11 | \_\_-\_\_  - | 11,0000  - | 11  - |
| 31 | П2-16-3 | Системи програмної або логічної операції  управління з кількістю вхідних сигналів: на  кожний наступний вхідний сигнал | Система | 1 | 248,02  248,02 | \_\_-\_\_  - | 248,02 | 248,02 | \_\_-\_\_  - | 2,0000  - | 2  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 90390,43 | 23908,66 | 33,94  12,76 |  | 256,61  0,15 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 90390,43 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 66447,83 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 23921,42 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 7670,19 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,94 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1565,43 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **98060,62** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **98060,62** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **267,7** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **25486,85** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |