|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | *Додаток Д ( Е ) довідковий*  *до ДБН А.2.2-3:2014*  *затверджений Наказом*  *Мінрегіонбуду України*  *від 04.06.2014 № 163* | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| Облаштування пішохідної зони на Гідропарковій, 9 Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Облаштування пішохідної  зони (Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка) | | | |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка | | | |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | | | | м3 | 3,4 |  | |
| 2 | Ремонт щебеневих основ дорiг | | | | м2 | 54 |  | |
| 3 | Улаштування одношарових асфальтобетонних  покриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистої  асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | | | | м2 | 126 |  | |
| 4 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-46-1 | | | | м2 | 126 |  | |
| 5 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | м | 140 |  | |
| 6 | Навантаження смiття вручну | | | | т | 5,44 |  | |
| 7 | Перевезення сміття до 8 км | | | | т | 5,44 |  | |
| 8 | Утилізація сміття | | | | т | 5,44 |  | |
|  | | | | | | | | | |
| Склав | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада, підпис* | | | | | |
| Перевірив | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада, підпис* | | | | | |
|  | | | | | | | | | |