|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт**  |
| **Поточний ремонт житлового будинку** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 92,52 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,94411 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 47,74982 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом  |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
|  Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
|  заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати  | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
|  на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних**глазурованих плиток* | *100м2* | *3,5* | *3419,33**3419,33* | *\_\_-\_\_* *-*  | *11967,66* | *11967,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *164,946* *-*  | *577,31* *-*  |
| *2* | *РН11-37-1* | *Штукатурення цементно-церезитове по**каменю та бетону* | *100м2* | *3,5* | *7589,46**7589,46* | *\_\_-\_\_* *-*  | *26563,11* | *26563,11* | *\_\_-\_\_* *-*  | *307,5144* *-*  | *1076,3* *-*  |
| *3* | *РН12-36-3* | *Фарбування поверхонь стін всерединi**будiвлi по штукатурці* | *100м2* | *3,5* | *1085,84**896,24* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3800,44* | *3136,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *38,073* *-*  | *133,26* *-*  |
| 4 | & С111-1896-1варіант 1 | Шпаклiвка  | кг | 140 | 15,18 -  | \_\_-\_\_ -  | 2125,2 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | С111-334 | Фарба водно-дисперсiйна акрiлатна ВД-АК-111 бiла  | т | 0,105 | 38686,51 -  | \_\_-\_\_ -  | 4062,08 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | & С1632-83-1 | Грунтовка  | кг | 52,5 | 32,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 1727,25 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С111-2015-51варіант 1 | Суміш штукатурна  | кг | 3120 | 4,19 -  | \_\_-\_\_ -  | 13072,8 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 63318,54 | 41667,61 | \_\_-\_\_ -  |   | 1786,87 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 63318,54 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 21650,93 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 41667,61 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 29201,46 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 157,24 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6082,21 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **92520** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **92520** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1944,11** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **47749,82** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |