|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | | **ОСББ “РАБОЧА – 168”** | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації ,що затверджує ) | | | |
|  | | | Керівник \_\_\_\_\_\_ Л.Д.Копач | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, фамілія ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
| На оздоблювання цоколя та ремонту сходинків входу за адресою: вул. Рабоча, буд 168 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання рабіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| Об’єми рабіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування рабіт и витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Демонтаж штукатурки по цеглі та бетону зі стін,площа відбивки у одному місті більше 5 кв.м | | 100м2 | 2,0896 |  | |
| 2 | Теплоізоляція стін прямокутніх виробів з пенопласту | | м3 | 4,2 |  | |
| 3 | Покращена штукатурка стін по сітці без пристрою каркаса | | 100м2 | 2,0896 |  | |
| 4 | Грунтування простих фасадів під покраску з землі та лісів | | 100м2 | 2,0896 |  | |
| 5 | Фарбування по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та лісів | | 100м2 | 2,0896 |  | |
| 6 | Демонтаж кам'яної кладки простих стін з цегли | | 10 м3 | 1,964 |  | |
| 7 | Укладання стовпів та інших прямокутніх армірованих конструкцій з цегли при висоті поверха до 4 м | | 1 м3 | 20 |  | |
| 8 | Приготування важких кладочних цементних розчинів, марка 50 | | 100м3 | 0,044 |  | |
| 9 | Покращена штукатурка стін по сіткі без пристрою каркаса | | 100м2 | 0,86 |  | |
| 10 | Приготування оздоблювальних цементних розчинів , зміст 1:3 | | 100м3 | 0,03 |  | |
| 11 | Грунтування простих фасадів під фарбування с землі та лісів | | 100м2 | 0,86 |  | |
| 12 | Фарбування по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та лісів | | 100м2 | 0,86 |  | |
| 13 | Пристрій бетоних покриттів площею до 20 кв.м | | 100м2 | 0,045 |  | |
| 14 | Армування стяжок проволочною сіткою | | 100м2 | 0,045 |  | |
|  | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д.Копач | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д.Копач | | | | | | |
|  | | | | | | |