|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20 |
| 2018 В |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20** |
| **Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 302,62184 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,97215 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 31,40602 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,3 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних**стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,64* | *4599,86**4594,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2943,91* | *2940,36* | *\_\_-\_\_* *-*  | *159,58* *-*  | *102,13* *-*  |
| 2 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам  | 100 м2 | 1,072 | 1674,451607,43 | 67,0257,21 | 1795,01 | 1723,16 | 71,8561,33 | 56,881,6317 | 60,981,75 |
| *3* | *ЕН10-20-3**к=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими**блоками площею до 3 м2 з**металлопластику в кам'яних стiнах**житлових і громадських будівель* | *100м2* | *1,072* | *4586,16**4571,46* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4916,36* | *4900,61* | *\_\_-\_\_* *-*  | *130,3525* *-*  | *139,74* *-*  |
| 4 | & С1545-43-14 | Дюбель-шурупи 100х10 мм  | шт | 417 | 11,04 -  | \_\_-\_\_ -  | 4603,68 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | & С111-327-2 | Піна монтажна  | л | 31,59 | 188,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 5967,35 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | & С111-327-8 | Сілікон - герметик  | л | 12,64 | 363,17 -  | \_\_-\_\_ -  | 4590,47 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С123-15-2 | Блоки вiконнi металлопластикові,енергозберегаючі  | м2 | 107,26 | 2002,04 -  | \_\_-\_\_ -  | 214738,81 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *8* | *ЕН15-63-2**к=1,15* | *Улаштування обшивки укосів**гіпсокартонними і гіпсоволокнистими**листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *1,637* | *7584,06**7584,06* | *\_\_-\_\_* *-*  | *12415,11* | *12415,11* | *\_\_-\_\_* *-*  | *245,28* *-*  | *401,52* *-*  |
| 9 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані  | м | 327,4 | 7,17 -  | \_\_-\_\_ -  | 2347,46 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | & С111-1844-2варіант 1 | L -образний профіль  | м | 327,4 | 6,15 -  | \_\_-\_\_ -  | 2013,51 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | С1428-11867варіант 1 | Листи гiпсокартоннi для відкосів  | м2 | 171,89 | 64,16 -  | \_\_-\_\_ -  | 11028,46 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | & С111-327-3 | Клей для гипсокартону Перлфикс  | кг | 780 | 4,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 3822 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *13* | *ЕН15-56-3**к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при**нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *1,637* | *3342,37**1546,14* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5471,46* | *2531,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *45,448* *-*  | *74,4* *-*  |
| *14* | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *1,637* | *5715,16**1406,50* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9355,72* | *2302,44* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,83* *-*  | *71,75* *-*  |
| *15* | *ЕН15-56-3**к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при**нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,3929* | *3343,94**1546,14* | *1,57**1,34* | *1313,83* | *607,48* | *0,62**0,53* | *45,448**0,0383* | *17,86**0,02* |
| *16* | *РН12-49-3* | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами укосів по штукатурцi* | *100м2* | *0,3929* | *6792,68**2374,66* | *0,91**0,78* | *2668,84* | *933* | *0,36**0,31* | *74**0,0222* | *29,07**0,01* |
| 17 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття  | 100т | 0,06664 | 8976,178976,17 | \_\_-\_\_ -  | 598,17 | 598,17 | \_\_-\_\_ -  | 327,12 -  | 21,8 -  |
| 18 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну  | 1 т | 6,664 | 44,7344,73 | \_\_-\_\_ -  | 298,08 | 298,08 | \_\_-\_\_ -  | 1,63 -  | 10,86 -  |
| 19 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км  | т | 6,664 | 98,57 -  | 98,5710,80 | 656,87 |  -  | 656,8771,97 | \_\_-\_\_0,287 | \_\_-\_\_1,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 291545,1 | 29249,44 | 729,7134,14 |   | 930,113,69 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 291545,1 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 261565,96 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 29383,58 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 11076,74 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 38,35 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2022,44 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **302621,84** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **302621,84** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **972,15** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **31406,02** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |