|  |
| --- |
| Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20 |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 930,11 | 31,45 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 1,78 | 35,06 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 4,2 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 1,91 | 37,63 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 38,35 | 52,74 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 972,15 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi,вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 1,59725305 | 45,5972,82 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 8 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 6,664 | 98,57656,87 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **729,69** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 0,719 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,048 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 2,03091495 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 9,899384 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 15,447539 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 16,534896 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | &С111-327-2 | Піна монтажна | л | 31,59 | 188,95967,35 | 185,005844,15 | 0,26,32 | 3,7116,88 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | &С111-327-3 | Клей для гипсокартону Перлфикс | кг | 780 | 4,93822,00 | 4,603588,00 | 0,2156,00 | 0,178,00 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | &С111-327-8 | Сілікон - герметик | л | 12,64 | 363,174590,47 | 355,854497,94 | 0,22,53 | 7,1290,00 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | +С111-1604варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 2,445056 | 200,84491,07 | 196,88481,38 | 0,020,05 | 3,949,64 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,629269 | 7,764,88 | 7,294,59 | 0,320,20 | 0,150,09 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | +С111-1626-1варіант 1 | Фарба полівінілацетатна  | кг | 101,495 | 84,928618,96 | 83,008424,09 | 0,2525,37 | 1,67169,50 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 327,4 | 7,172347,46 | 7,002291,80 | 0,039,82 | 0,1445,84 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | &С111-1844-2варіант 1 | L -образний профіль | м | 327,4 | 6,152013,51 | 6,001964,40 | 0,039,82 | 0,1239,29 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | +С111-2014-6варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна  | л | 29,271158 | 22,66663,28 | 22,00643,97 | 0,226,44 | 0,4412,87 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | +С111-2015-4 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 | кг | 202,99 | 13,082655,11 | 12,602557,67 | 0,2244,66 | 0,2652,78 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | &С123-15-2 | Блоки вiконнi металлопластикові,енергозберегаючі | м2 | 107,26 | 2002,04214738,81 | 1958,00210015,08 | 4,78512,70 | 39,264211,03 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | +С1428-11867варіант 1 | Листи гiпсокартоннi для відкосів | м2 | 171,89 | 64,1611028,46 | 61,4010554,05 | 1,5257,84 | 1,26216,57 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | &С1545-43-14 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 417 | 11,044603,68 | 10,804503,60 | 0,028,34 | 0,2291,74 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 10,9654 | 1,909720,94 | 1,909720,94 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом  | грн. |   | 20,94 | 20,94 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **261565,98** | **255391,66** | **1040,09** | **5134,23** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 11,684 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,048 |   |   |   |   |   |
|   |

|  |
| --- |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2018 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |