**г. Днепр, ул. Европейская** **30, оф 70**

**моб.тел. 050-320-11-06**

**моб.тел. 098-881-32-19**

**https://dneprpol.com.ua**

**LazarenkoO@i.ua**

21.08.2018 г.

***Коммерческое предложение***

*Мы предлагаем коллекции искусственной травы производства компании JUTA GRASS (Чехия****).*** *В представленных коллекциях применен полиэтиленовый ворс самого высокого качества, что позволяет им сохранять свои характеристики в температурном диапазоне от – 35 град. С, до +50 град. С, а также выдерживает многократные циклы замораживания/размораживания, что позволяет использовать указанную искусственную траву в странах с минусовыми температурами в зимний период.*

******

***Искусственная трава PIONEER 40 (FIFA certified) (Чехия)  - спортивное покрытие с синтетическим травяным покрытием соответствует самым высоким требованиям*** ***качества. Искусственная трава для футбольного поля и других игровых видов спорта.Многофункциональное покрытие PIONEER 40 - по настоящему универсальная искусственная трава для спорта. Большое количество различных размеров и плотности волокна, подбор материалов засыпки делают PIONEER 40 мульти-системой с высокими рабочими характеристиками, подходящими для игроков разного класса. Покрытие не зависит от погоды и резко снижает расходы на содержание площадки. Рабочие характеристики такие же, как и у натуральных полей. Они стабильны и одинаковы по всей игровой поверхности вне зависимости от погодных воздействий. Нет риска дополнительного травмирования, повреждения (царапин, ожогов) игроков.***

***PIONEER 40 (Чехия)***

*Метод нанесения ворса – тафтинг.*

*Тип пучка: монофиламент. Сечение – линза 11 000 Dtex/230 микрон;*

*Ворс: полиэтиленовый, морозо- и УФ – устойчивый.*

*Высота пучка: 40 мм (+ 1 мм);*

*Вес ворса: 829 гр./м2*

*Количество стежков на 1 м длинны: 130 (+10)*

*Число пучков на м2 +8,189*

*Подоснова – полипропилен, обработанный латексом плотностью – 950./ м2*

*Перфорация отвода воды: 60л/м2/мин*

*Вес покрытия: 1949/ м2*

***42\*22***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Курс** | ***32,5*** |
| ***Номенклатура поставки*** | ***ед. изм.*** | ***кол-во*** | ***Цена, Евро*** | ***Сумма, Евро.*** | ***Сумма, грн.*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Иск. трава PIONEER 40/4 Green*** | кв.м. | 930 | 12,31 | 11448,30 | 372069,75 |
| ***Иск. трава PIONEER 40/4 white*** | кв.м. | 20 | 12,31 | 246,20 | 8001,50 |
| ***Клей ПУ-2К/13,2 кг*** | кг. | 145,2 | 4,35 | 631,62 | 20527,65 |
| ***Лента соединительная, 0,3x100*** | шт. | 450 | 1,1 | 495,00 | 16087,50 |
| ***Песок кварцевый, 0,30*** | т | 20 | 30 | 600,00 | 19500,00 |
| ***Гранулят 0,30*** | т | 6 | 300 | 1800,00 | 58500,00 |
| ***Ворота минифутбольные*** | комплект | 1 | 300 | 300,00 | 9750,00 |
| ***Сетка*** | комплект | 1 | 150 | 150,00 | 4875,00 |
| ***Укладка покрытия*** | кв.м. | 924 | 1,7 | 1570,80 | 51051,00 |
| ***Транспорт*** | шт. | 2 | 400 | 800,00 | 26000,00 |
| ***Итого*** |  |  |  | ***18046,92*** | ***586368,40*** |

***Подготовка основания площадки 42м \*22м***

Устройство щебеночной подготовки производится исходя из требований СНиП с целью улучшения прочностных характеристик основания и для отвода воды с поверхности площадки . Толщина щебеночной подготовки индивидуальна в каждом случае, зачастую варьируется в диапазоне 400-450 мм. Подготовка из щебня выполняется послойно, с уплотнением. Уплотнение песчаной подготовки производится механизировано, с помощью виброкатков и вибротрамбовок. Технологии устройства песчаных и щебеночных подготовки условно разделяются на следующие этапы: перемещение массива песка или щебня, его планировка (послойная) и послойное уплотнение. При устройстве подготовки используется минимум две разные фракции щебня (более крупного, к примеру, 20-40, и более мелкого, к примеру, 5-20).

По периметру основания устанавливается бордюрный камень высотой не более 50 мм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Курс** | ***32,5*** |
| ***Номенклатура поставки*** | ***ед. изм.*** | ***кол-во*** | ***Цена, Евро*** | ***Сумма, Евро.*** | ***Сумма, грн.*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Щебень 5-20*** | т | 150 | 15 | 2250,00 | 73125,00 |
| ***Отсев1-5*** | т | 80 | 12,8 | 1024,00 | 33280,00 |
| ***Поребрик*** | мп | 130 | 3,7 | 481,00 | 15632,50 |
| ***Бетон*** | т | 5 | 77 | 385,00 | 12512,50 |
| ***Планировка основания*** | кв.м. | 924 | 1,6 | 1478,40 | 48048,00 |
| ***Уплотнение основания*** | кв.м. | 924 | 1,6 | 1478,40 | 48048,00 |
| ***Установка поребрика*** | мп | 128 | 3,7 | 473,60 | 15392,00 |
| ***Итого*** |  |  |  | ***7575,40*** | ***246044,00*** |

Корпоративная концепция компании «Днепрпол» основывается на отношениях долгосрочного партнерства с каждым клиентом. Это означает, что наше взаимодействие начинается на стадии проектирования объекта и продолжается после его сдачи. Специалисты компании подбирают программу эксплуатации и ухода за напольными покрытиями индивидуально для каждого помещения, производят ремонт и, наконец, всегда помогают советом.

Таким образом, руководствуясь многолетним опытом, а также техническими характеристиками предлагаемой продукции, мы готовы составить предложение на любой вкус и бюджет.

**Будем рады ответить на любой вопрос в нашем офисе или по телефону.**

***Сотрудничество с нами - это:***

***прямые поставки***

***гарантированное качество***

***широкий ассортимент***

***гибкая система скидок***

***любые объемы***

**С уважением**

Руководитель проектов Лазаренко Олег Леонидович

**моб.тел. 050-320-11-06**

**моб.тел. 098-881-32-19**