|  |
| --- |
| ДК 021:2015 код 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничіх доріг, вирівнювання поверхонь(ДСТУ Б.Д.1.1 - 1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів) |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 347,31 | 28,95 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,6 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 117,81 | 36,48 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 4,5 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 43,91 | 37,49 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 25,18 | 52,55 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 534,21 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 2,6 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН203-851 | Навантажувачi одноковшевi,вантажопiдйомнiсть 2 т | маш-год | 93,5 | 199,7518676,63 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | +СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 41,31 | 70028917,00 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | +СН212-2210 | Машина для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів, ширинафрезерування 500 мм | маш-год | 93,5 | 3438,43321493,20 |   |   |   |   |
| 10 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 153 | 98,5315075,09 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **384161,92** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 453,475 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 28,985 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 1,87 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | +С111-1554 | Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-40/60, першийсорт | т | 1,224 | 12501,315301,59 | 12000,0014688,00 | 256,18313,56 | 245,12300,03 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | +С1421-9837 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,тип Б, марка 1 | т | 202,3 | 2596,96525365,01 | 2400,00485520,00 | 146,0429543,89 | 50,9210301,12 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | +С1632-17варіант 1 | Утилізація сміття на 1т | лист | 153 | 41,756387,75 | 41,756387,75 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **547054,35** | **506595,75** | **29857,45** | **10601,15** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 28,985 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 1,87 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 533,5 |   |   |   |   |   |
|   |

|  |
| --- |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2018 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |