|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| ДК 021:2015 код 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничіх доріг, вирівнювання поверхонь(ДСТУ Б.Д.1.1 - 1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів) |
| 1 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт автошляхів, Робоча 152** |
| **Поточний ремонт автошляхів** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 947,49075 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,53421 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 17,32215 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 2,6 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “23 серпня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-4-1* | *Знімання асфальтобетонних покриттів**доріг за допомогою машин для холодного**фрезерування асфальтобетонних**покриттів окремими місцями площею до**10 м2 шириною фрезерування 500 мм та**глибиною фрезерування 50 мм* | *100м2* | *17* | *20310,84**300,85* | *20009,99**252,84* | *345284,28* | *5114,45* | *340169,83**4298,28* | *11**6,93* | *187**117,81* |
| 2 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км  | т | 153 | 98,53 -  | 98,5310,76 | 15075,09 |  -  | 15075,091646,28 | \_\_-\_\_0,287 | \_\_-\_\_43,91 |
| 3 | С1632-17варіант 1 | Утилізація сміття на 1т  | лист | 153 | 41,75 -  | \_\_-\_\_ -  | 6387,75 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *4* | *РН18-42-5* | *Улаштування покриття товщиною 4 см з**гарячих асфальтобетонних сумiшей**вручну з ущільненням самохідними котками* | *100м2* | *17* | *27498,93**251,72* | *1701,00* *-*  | *467481,81* | *4279,24* | *28917* *-*  | *8,17* *-*  | *138,89* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН18-42-6**К=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-42-5**(до 5 см)* | *100м2* | *17* | *6296,53**38,82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *107041,01* | *659,94* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,26* *-*  | *21,42* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 941269,94 | 10053,63 | 384161,925944,56 |   | 347,31161,72 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 941269,94 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 547054,39 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 15998,19 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 6220,81 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 25,18 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1323,96 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **947490,75** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **947490,75** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **534,21** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **17322,15** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |