|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програмный комплекс Смета XXI (версия 22.4.2)** | | | | | | стр.1 з 2 | |  | |
|  | | | | | | **Форма №8** | |
|  | |
|  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |
| Департамент гуманітарної політики ДМР | | | | |
| (назва організації, що затверджує) | | | | |
| Директор Сушко К.О. | | | | |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* | | | | |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ р. | | | | |
|  | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **На** | | Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові | | | | | |
| вікна спортивного залу у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а | | | | | | | |
| *(найменування об`єкта)]* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | |  | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | |
|  | вікна | | |  |  | |  | |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | шт | 4 | |  | |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | | | м2 | 56,4 | |  | |
| 3 | Знімання бетонних підвіконних дощок | | | м2 | 18,8 | |  | |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | | | м2 | 56,4 | |  | |
| 5 | Герметик силиконовий | | | л | 5,53 | |  | |
| 6 | Дюбель-шурупи 100х10мм | | | шт | 157 | |  | |
| 7 | Блоки віконні металопластикові з п'яти- камерної системи і двох-камерним енергозберігаючим скло пакетом с  аргононаповнювачем, К не нижче ніж 0,75. 4-12-4-14Ar-4i з маскітною сіткої, що відчиняются | | | м2 | 56,4 | |  | |
| 8 | піна монтажна зимова | | | шт | 4 | |  | |
| 9 | Установлення пластикових підвіконних дошок | | | м | 18,8 | |  | |
| 10 | підвіконник металопластиковій шир.400мм | | | шт | 4 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4499\_ВД\_2-1-1/3844** | | | | | | стр.2 з 2 | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | |
| 11 | Установлення віконних зливів | | | м | 18,8 | |  | |
| 12 | Зливи із оцинкованой сталі | | | м.п. | 19,5 | |  | |
| 13 | гермобутил | | | кг | 5,52 | |  | |
| 14 | гвинти самонарізні | | | шт | 66 | |  | |
| 15 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | | м2 | 8,56 | |  | |
| 16 | Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм вологостійкий | | | м2 | 8,99 | |  | |
| 17 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | | | м | 42,8 | |  | |
| 18 | Шпаклівка клейова | | | т | 0,01699 | |  | |
| 19 | армувальна стрічка | | | м | 47,08 | |  | |
| 20 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | | | м2 | 8,56 | |  | |
| 21 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці | | | м2 | 8,56 | |  | |
| 22 | Навантаження сміття вручну | | | т | 3,577 | |  | |
| 23 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | 3,577 | |  | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Склав | |  |  | | | | | |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* |
|  | | | | | | | | |
| Перевірив | |  |  | | | | | |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* |