**Предмет закупівлі:** Кондиціонер типу спліт-система SMARTWAY SAFN-E24APL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва | Вимоги |
| 1 | Тип управління | інверторне |
| Площа приміщення | 70 кв м при висоті близько 3м |
| Потужність обігрів | 6,8 кВт |
| Потужність холод | 6,7 кВт |
| Енергоспоживання в режимі охолодження | 1,87 кВт |
| Енергоспоживання в режимі обігріву | 1,94 кВт |
| Енергоефективність | клас А |
| Тип фреона | R410A |
| Фільтрація | холодна плазма, Silver lon |
| LED дисплей | так |
| Автоматична пам'ять налаштування | так |
| Осушення повітря | так |
| Автоматичний захист | так |
| Іонізація | так |
| Вентиляція | так |
| Таймер вкл/викл | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Пульт дистанційного керування | так |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища: | до -15 град С |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища: | 43 град С |
| Режим «Сон» | так |
| Розміри внутрішнього блоку | 900\*310\*225 мм |
| Розміри зовнішнього блоку | 720\*540\*260 мм |
| 2 | Гарантія | 60 місяців від виробника обладнання. |

**Розрахунок бюджету.**

Площа глядацької зали - 226,9 м2, середня висота – 5,3 м, об’єм – 1196,9 м3.

Спліт-система SMARTWAY SAFN-E24APL розрахована на площу приміщення 70 м2 при середній висоті 3 м. Тому умовна площа при об’ємі 1196,9 м3 та висоті приміщення 3 м складає:

1196,9 : 3 = 399 м2.

Розрахунок необхідної кількості спліт-систем на таку площу:

399 : 70 = 5,7

Загальна кількість спліт-систем становить 6 штук.

Бюджет закупівлі:

6 х 22 499 = 134 994 грн.