|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення ART Book room Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ- 6, Криворізька, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на електромонтажні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення ART Book room** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 1,626 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,00545 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 0,512 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,6 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу при  схованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 | | 2617,50  2617,50 | \_\_-\_\_  - | | 26 | 26 | \_\_-\_\_  - | | 31,62  - | | 0,32  - |
| 2 | | 290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки | шт | 1 | | 34,09  - | \_\_-\_\_  - | | 34 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 3 | | РН17-4-1 | Демонтаж розеток | 100шт | 0,01 | | 725,95  725,95 | \_\_-\_\_  - | | 7 | 7 | \_\_-\_\_  - | | 9,18  - | | 0,09  - |
| 4 | | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,0125 | | 2389,35  2380,57 | \_\_-\_\_  - | | 30 | 30 | \_\_-\_\_  - | | 26,688  - | | 0,33  - |
| 5 | | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток  утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,01 | | 3531,30  3517,49 | \_\_-\_\_  - | | 35 | 35 | \_\_-\_\_  - | | 42,492  - | | 0,42  - |
| 6 | | & 290902-  53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 2 | | 4,58  - | \_\_-\_\_  - | | 9 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | 290902-224 | Розетка заглиблена для прихованої  проводки | шт | 1 | | 42,73  - | \_\_-\_\_  - | | 43 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 8 | | & 290902-  53К | Коробка розподільча клемна для  прихованої проводки | шт | 1 | | 70,29  - | \_\_-\_\_  - | | 70 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй  проводцi в борознах | 100м | 0,0125 | 3234,37  3128,66 | \_\_-\_\_  - | 40 | 39 | \_\_-\_\_  - | 36,384  - | 0,45  - |
| 10 | 15095-46051 | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,0014 | 14302,95  - | \_\_-\_\_  - | 20 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | 100шт | 0,01 | 822,50  822,50 | \_\_-\_\_  - | 8 | 8 | \_\_-\_\_  - | 9,936  - | 0,1  - |
| 12 | РН17-11-3 | Монтаж свiтильникiв накладних зі змінними  лампами світлодіодними Т8, довжиною 60  см, кiлькiсть ламп 4 шт | 100шт | 0,01 | 30014,17  29664,47 | \_\_-\_\_  - | 300 | 297 | \_\_-\_\_  - | 324,912  - | 3,25  - |
| 13 | & 1507-  3011А | Свiтильник стельовий накладний зі  змінними лампами світлодіодними Т8,  довжиною 60 см | шт | 1 | 748,34  - | \_\_-\_\_  - | 748 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С111-  140В-60-10 | Дюбель-шурупи 60х10 мм | шт | 4 | 6,50  - | \_\_-\_\_  - | 26 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | & 1515-  1001А | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | 10шт | 0,4 | 67,95  - | \_\_-\_\_  - | 27 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1423 | 442 | \_\_-\_\_  - |  | 4,96  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1423 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 981 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 442 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 203 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,49 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 70 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1626** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **1626** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **5,45** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **512** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |