|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт приміщення ART Book room Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро |
| БФ- 6, Криворізька, 20 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на загально-будівельні роботи** |
| **Приміщення ART Book room** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 36,442 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,16619 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 15,246 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,3 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Прорізи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | 100м | 0,0133 | 1300,761300,76 | \_\_-\_\_ -  | 17 | 17 | \_\_-\_\_ -  | 17,256 -  | 0,23 -  |
| 2 | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок вкам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,003425 | 11180,8011180,07 | \_\_-\_\_ -  | 38 | 38 | \_\_-\_\_ -  | 144,036 -  | 0,49 -  |
| 3 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,05 | 5298,035298,03 | \_\_-\_\_ -  | 265 | 265 | \_\_-\_\_ -  | 68,256 -  | 3,41 -  |
| 4 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 15151,5015143,50 | \_\_-\_\_ -  | 152 | 151 | \_\_-\_\_ -  | 191,496 -  | 1,91 -  |
| 5 | ЕН10-20-3к-1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею до 3 м2 зметаллопластику в кам'яних стiнахгромадських будівель | 100м2 | 0,025 | 15094,8415066,66 | \_\_-\_\_ -  | 377 | 377 | \_\_-\_\_ -  | 156,423 -  | 3,91 -  |
| 6 | & С123-35А-3 | Блоки віконні металопластикові площею до3 м2 | м2 | 2,5 | 1466,76 -  | \_\_-\_\_ -  | 3667 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С111-140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 10 | 11,97 -  | \_\_-\_\_ -  | 120 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | ЕН10-25-3к-1,15 | Установлення пластикових пiдвiконнихдошок | 100м | 0,0137 | 3695,123695,12 | \_\_-\_\_ -  | 51 | 51 | \_\_-\_\_ -  | 43,4976 -  | 0,6 -  |
| 9 | & С123-385А-35 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 350 мм | м | 1,4 | 118,22 -  | \_\_-\_\_ -  | 166 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | ЕН10-25-4к-1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,0135 | 3204,833200,41 | \_\_-\_\_ -  | 43 | 43 | \_\_-\_\_ -  | 37,674 -  | 0,51 -  |
| 11 | & С123-382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина150 мм | м | 1,35 | 30,94 -  | \_\_-\_\_ -  | 42 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | & С111-1480А-25 | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | 100 шт | 0,05 | 56,99 -  | \_\_-\_\_ -  | 3 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 | 92,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 184 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | С1632-102-1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,3 | 84,43 -  | \_\_-\_\_ -  | 25 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй віконнихграт розпашних вагою до 0,1 т | 1т | 0,054 | 12031,9911152,98 | \_\_-\_\_ -  | 650 | 602 | \_\_-\_\_ -  | 106,452 -  | 5,75 -  |
| 16 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,054 | 29349,71 -  | \_\_-\_\_ -  | 1585 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | & С111-950Н | Замок навісний | шт | 1 | 46,81 -  | \_\_-\_\_ -  | 47 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,104 | 613,26613,26 | \_\_-\_\_ -  | 64 | 64 | \_\_-\_\_ -  | 7,98 -  | 0,83 -  |
| 19 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,017 | 4120,394120,39 | \_\_-\_\_ -  | 70 | 70 | \_\_-\_\_ -  | 53,616 -  | 0,91 -  |
| 20 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 17504,0817495,98 | \_\_-\_\_ -  | 175 | 175 | \_\_-\_\_ -  | 221,244 -  | 2,21 -  |
| 21 | ЕН10-40-1 | Установлення i крiплення нашивки двернихкоробок | 100м | 0,099 | 704,13704,13 | \_\_-\_\_ -  | 70 | 70 | \_\_-\_\_ -  | 8,904 -  | 0,88 -  |
| 22 | С112-52 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IIсорт | м3 | 0,0182 | 5468,36 -  | \_\_-\_\_ -  | 100 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 23 | С112-56 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,II сорт | м3 | 0,01 | 5721,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 57 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 24 | & С111-1480А-55 | Шурупи-саморізи 55х3,5 мм | 100 шт | 0,26 | 72,20 -  | \_\_-\_\_ -  | 19 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 25 | РН6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'янихстiнах | 100 м2 | 0,01845 | 16042,9411414,70 | \_\_-\_\_ -  | 296 | 211 | \_\_-\_\_ -  | 137,892 -  | 2,54 -  |
| 26 | & С123-200К | Двернi коробки дерев'янi площею до 2 м2 | шт | 1 | 392,31 -  | \_\_-\_\_ -  | 392 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | & С111-140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 8 | 11,97 -  | \_\_-\_\_ -  | 96 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 28 | РН6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрiшнiхмiжкiмнатних | 100 шт | 0,01 | 22288,3722288,37 | \_\_-\_\_ -  | 223 | 223 | \_\_-\_\_ -  | 228,084 -  | 2,28 -  |
| 29 | & С123-200П | Двернi полотна дерев'янi площею до 2 м2 | шт | 1 | 446,56 -  | \_\_-\_\_ -  | 447 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 30 | С111-956 | Петля накладна | шт | 2 | 73,56 -  | \_\_-\_\_ -  | 147 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 31 | & С111-1480А-35 | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | 100 шт | 0,16 | 56,99 -  | \_\_-\_\_ -  | 9 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 32 | & С111-140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 10 | 11,97 -  | \_\_-\_\_ -  | 120 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 33 | РН6-27-3 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,01 | 18805,0718805,07 | \_\_-\_\_ -  | 188 | 188 | \_\_-\_\_ -  | 181,92 -  | 1,82 -  |
| 34 | С111-950 | Замок урiзний оцинкований з цилiндровимимеханiзмами | шт | 1 | 238,16 -  | \_\_-\_\_ -  | 238 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 35 | РН6-27-2 | Установлення дверних ручок накладних | 100 шт | 0,02 | 2324,462324,46 | \_\_-\_\_ -  | 46 | 46 | \_\_-\_\_ -  | 28,08 -  | 0,56 -  |
| 36 | & С111-953А | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплавуанодована | шт | 1 | 356,62 -  | \_\_-\_\_ -  | 357 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 10546 | 2591 | \_\_-\_\_ -  |   | 28,84 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 10546 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7955 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 2591 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1300 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 3,48 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 501 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **11846** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **11846** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Підлоги**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,01 | 539,12539,12 | \_\_-\_\_ -  | 5 | 5 | \_\_-\_\_ -  | 7,152 -  | 0,07 -  |
| 38 | РН7-15-5 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iзOSB плит з вирівніючими підкладками зполос OSB площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0,151 | 25598,624897,76 | \_\_-\_\_ -  | 3865 | 740 | \_\_-\_\_ -  | 60,804 -  | 9,18 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | & С111-1480А-45 | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | 100 шт | 0,4 | 66,84 -  | \_\_-\_\_ -  | 27 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 40 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площеюпокриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,151 | 23553,526170,85 | \_\_-\_\_ -  | 3557 | 932 | \_\_-\_\_ -  | 69,996 -  | 10,57 -  |
| 41 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,16 | 2616,561681,30 | \_\_-\_\_ -  | 419 | 269 | \_\_-\_\_ -  | 17,724 -  | 2,84 -  |
| 42 | & С111-1722АЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 3 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 27 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 43 | & С111-1722КВ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 4 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 36 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 44 | & С111-1722КЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 2 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 18 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 45 | & С111-1722З | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 2 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 18 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 7972 | 1946 | \_\_-\_\_ -  |   | 22,66 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 7972 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 6026 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 1946 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1001 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,72 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 394 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **8973** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **8973** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Оздоблювальні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiввсерединi будiвлi по каменю та бетонуцементним розчином | 100м2 | 0,017 | 49203,5148370,74 | \_\_-\_\_ -  | 836 | 822 | \_\_-\_\_ -  | 529,8 -  | 9,01 -  |
| 47 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,383 | 1746,711746,71 | \_\_-\_\_ -  | 669 | 669 | \_\_-\_\_ -  | 23,172 -  | 8,87 -  |
| 48 | РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях,ширина борозни до 50 мм, глибина борознидо 20 мм | 100м | 0,0125 | 3189,783189,78 | \_\_-\_\_ -  | 40 | 40 | \_\_-\_\_ -  | 39,6 -  | 0,5 -  |
| 49 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiхпримiщень | 100м2 | 0,586 | 3966,493966,49 | \_\_-\_\_ -  | 2324 | 2324 | \_\_-\_\_ -  | 47,916 -  | 28,08 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | РН12-18-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стельусерединi будiвлi водоемульсiйнимисумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,151 | 12428,699772,94 | \_\_-\_\_ -  | 1877 | 1476 | \_\_-\_\_ -  | 113,652 -  | 17,16 -  |
| 51 | РН12-17-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стiнусерединi будiвлi водоемульсiйнимисумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,056 | 10422,997821,65 | \_\_-\_\_ -  | 584 | 438 | \_\_-\_\_ -  | 90,96 -  | 5,09 -  |
| 52 | РН13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими тащiльними | 100м2 | 0,412 | 7911,285121,51 | \_\_-\_\_ -  | 3259 | 2110 | \_\_-\_\_ -  | 56,748 -  | 23,38 -  |
| 53 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн пошпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,412 | 4223,71967,19 | \_\_-\_\_ -  | 1740 | 398 | \_\_-\_\_ -  | 11,112 -  | 4,58 -  |
| 54 | & С111-1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,3 | 187,80 -  | \_\_-\_\_ -  | 56 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 55 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 разиранiше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,027 | 9067,058053,99 | \_\_-\_\_ -  | 245 | 217 | \_\_-\_\_ -  | 92,532 -  | 2,5 -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 11630 | 8494 | \_\_-\_\_ -  |   | 99,17 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 11630 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3136 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 8494 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3758 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 8,74 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1267 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **15388** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **15388** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Різні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,000961 | 164249,0427945,48 | 5102,184688,46 | 158 | 27 | 55 | 370,72856,637 | 0,360,05 |
| 57 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,399 | 135,44 -  | 135,4429,67 | 54 |  -  | 5412 | \_\_-\_\_0,287 | \_\_-\_\_0,11 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 212 | 27 | 5917 |   | 0,360,16 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 212 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 126 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 44 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 22 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,06 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 9 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **234** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **234** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 30360 | 13058 | 5917 |   | 151,030,16 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 30360 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 17243 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 13075 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 6082 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 15 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2171 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **36442** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **36442** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **166,19** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **15246** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |