|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт приміщення ART Book room Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 151,36 | | 86,47 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 4,63 | | 88,99 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,6 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 0,05 | | 82,78 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 3,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 0,11 | | 103,38 | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 15,49 | | 144,72 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 171,64 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН211-901-1 | | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | | маш-год | | 0,05183634 | | 94,59  4,90 | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | С311-20-М | | Перевезення сміття до 20 км | | т | | 0,399 | | 135,44  54,04 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **58,94** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 0,104 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,001 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН204-550 | | Інвертор зварювальний зі зварювальним  струмом до 200 А | | маш-год | | 0,53784 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 1,2539313 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН270-90 | | Пилка дискова електрична | | маш-год | | 0,438504 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН270-126 | | Фарборозпилювачi ручнi | | маш-год | | 4,817508 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН270-119 | | Шуруповерти | | маш-год | | 0,322224 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | С111-418 | | Бiлило лiтопонне, готове до застосування,  МА-22 | | т | | 0,0006642 | | 41070,69  27,28 | | 39962,52  26,54 | | 302,86  0,20 | | 805,31  0,54 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | &С123-35А-3 | | Блоки віконні металопластикові площею до  3 м2 | | м2 | | 2,5 | | 1466,76  3666,90 | | 1433,33  3583,33 | | 4,67  11,68 | | 28,76  71,89 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | С111-1848 | | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | | т | | 0,000756 | | 55355,1  41,85 | | 54086,22  40,89 | | 183,49  0,14 | | 1085,39  0,82 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | &С123-382А-  15 | | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина  150 мм | | м | | 1,35 | | 30,94  41,77 | | 30,00  40,50 | | 0,33  0,45 | | 0,61  0,82 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | +290902-55 | | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки | | шт | | 1 | | 34,09  34,09 | | 33,33  33,33 | | 0,09  0,09 | | 0,67  0,67 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 0,26252665 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,01072265 | | 1613,7  17,30 | | 1306,48  14,01 | | 275,58  2,95 | | 31,64  0,34 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С1632-102-1 | | Герметик силіконовий водостійкий | | кг | | 0,3 | | 84,43  25,33 | | 82,50  24,75 | | 0,27  0,08 | | 1,66  0,50 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | С111-1755 | | Грати металевi | | т | | 0,054 | | 29349,71  1584,88 | | 28493,19  1538,63 | | 281,04  15,18 | | 575,48  31,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С123-200К | | Двернi коробки дерев'янi площею до 2 м2 | | шт | | 1 | | 392,31  392,31 | | 382,50  382,50 | | 2,12  2,12 | | 7,69  7,69 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | &С123-200П | | Двернi полотна дерев'янi площею до 2 м2 | | шт | | 1 | | 446,56  446,56 | | 432,50  432,50 | | 5,3  5,30 | | 8,76  8,76 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | С112-73 | | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-  6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | | м3 | | 0,0000775 | | 3148,94  0,24 | | 2952,63  0,23 | | 134,57  0,01 | | 61,74  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | С112-52 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II  сорт | | м3 | | 0,0182 | | 5468,36  99,52 | | 5226,57  95,12 | | 134,57  2,45 | | 107,22  1,95 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | С112-56 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  II сорт | | м3 | | 0,01 | | 5721,01  57,21 | | 5474,26  54,74 | | 134,57  1,35 | | 112,18  1,12 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | &С123-385А-  35 | | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 350 мм | | м | | 1,4 | | 118,22  165,51 | | 115,00  161,00 | | 0,9  1,26 | | 2,32  3,25 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 0,08772 | | 9,07  0,80 | | 8,45  0,74 | | 0,44  0,04 | | 0,18  0,02 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | &С111-140В-  100-10 | | Дюбель-шурупи 100х10 мм | | шт | | 28 | | 11,97  335,16 | | 11,70  327,60 | | 0,04  1,12 | | 0,23  6,44 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &С111-140В-  60-10 | | Дюбель-шурупи 60х10 мм | | шт | | 4 | | 6,5  26,00 | | 6,33  25,32 | | 0,04  0,16 | | 0,13  0,52 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | С111-1513 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,0000702 | | 34352,09  2,41 | | 33470,42  2,35 | | 208,1  0,01 | | 673,57  0,05 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &С111-950Н | | Замок навісний | | шт | | 1 | | 46,81  46,81 | | 45,80  45,80 | | 0,09  0,09 | | 0,92  0,92 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | С111-950 | | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими  механiзмами | | шт | | 1 | | 238,16  238,16 | | 233,40  233,40 | | 0,09  0,09 | | 4,67  4,67 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С111-1648 | | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] | | т | | 0,0011948 | | 300331,1  358,84 | | 294166,67  351,47 | | 275,58  0,33 | | 5888,85  7,04 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | С111-1708-1 | | Клоччя | | кг | | 1,33209 | | 43,67  58,17 | | 42,51  56,63 | | 0,3  0,40 | | 0,86  1,14 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | &290902-53К | | Коробка розподільча клемна для  прихованої проводки | | шт | | 1 | | 70,29  70,29 | | 68,82  68,82 | | 0,09  0,09 | | 1,38  1,38 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | &290902-53У | | Коробка установча для прихованої проводки | | шт | | 2 | | 4,58  9,16 | | 4,40  8,80 | | 0,09  0,18 | | 0,09  0,18 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С111-562 | | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на  теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi, марка  ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм | | м2 | | 15,402 | | 143,58  2211,42 | | 139,93  2155,20 | | 0,83  12,78 | | 2,82  43,44 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | &1515-1001А | | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | | 10шт | | 0,4 | | 67,95  27,18 | | 66,55  26,62 | | 0,07  0,03 | | 1,33  0,53 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | С111-609 | | Мастика клеюча каучукова КН-2 | | кг | | 27,935 | | 50,35  1406,53 | | 49,05  1370,21 | | 0,31  8,66 | | 0,99  27,66 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 0,106671 | | 398,18  42,47 | | 96,16  10,26 | | 294,21  31,38 | | 7,81  0,83 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | +С188888-21 | | Піна монтажна 750 мл | | шт | | 2 | | 92,03  184,06 | | 90,00  180,00 | | 0,23  0,46 | | 1,8  3,60 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 0,18216 | | 173,68  31,64 | | 170,24  31,01 | | 0,03  0,01 | | 3,41  0,62 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | +С111-956 | | Петля накладна | | шт | | 2 | | 73,56  147,12 | | 72,05  144,10 | | 0,07  0,14 | | 1,44  2,88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &С111-1722А | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог | | м | | 16,16 | | 9,26  149,64 | | 8,66  139,95 | | 0,42  6,79 | | 0,18  2,90 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | &С111-1722АЗ | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | | шт | | 3 | | 9,01  27,03 | | 8,75  26,25 | | 0,08  0,24 | | 0,18  0,54 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | &С111-1722З | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | | шт | | 2 | | 9,01  18,02 | | 8,75  17,50 | | 0,08  0,16 | | 0,18  0,36 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | &С111-1722КВ | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | | шт | | 4 | | 9,01  36,04 | | 8,75  35,00 | | 0,08  0,32 | | 0,18  0,72 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | &С111-1722КЗ | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | | шт | | 2 | | 9,01  18,02 | | 8,75  17,50 | | 0,08  0,16 | | 0,18  0,36 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | С111-719 | | Плити деревностружковi з крупнорозмiрної  орiєнтованої стружки, марка ОСП-Ф1,  товщина 10-12 мм | | 100м2 | | 0,15402 | | 13727,76  2114,35 | | 13268,37  2043,59 | | 190,22  29,30 | | 269,17  41,46 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,03615282 | | 2312,69  83,61 | | 2039,82  73,75 | | 227,52  8,23 | | 45,35  1,63 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | +15095-46051 | | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | | 1000м | | 0,0014 | | 14302,95  20,02 | | 14000,00  19,60 | | 22,5  0,03 | | 280,45  0,39 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | +290902-224 | | Розетка заглиблена для прихованої  проводки | | шт | | 1 | | 42,73  42,73 | | 41,88  41,88 | | 0,01  0,01 | | 0,84  0,84 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | +С1425-11700 | | Розчин готовий опоряджувальний  цементний 1:3 | | м3 | | 0,096099 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | &С111-953А | | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплаву  анодована | | шт | | 1 | | 356,62  356,62 | | 349,55  349,55 | | 0,08  0,08 | | 6,99  6,99 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | &1507-3011А | | Свiтильник стельовий накладний зі  змінними лампами світлодіодними Т8,  довжиною 60 см | | шт | | 1 | | 748,34  748,34 | | 733,30  733,30 | | 0,37  0,37 | | 14,67  14,67 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | С1544-92 | | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | кг | | 0,00425 | | 100,29  0,43 | | 97,86  0,42 | | 0,46  - | | 1,97  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | С111-1762 | | Толь з крупнозернистою посипкою  гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | | м2 | | 1,053495 | | 22,53  23,74 | | 21,90  23,07 | | 0,19  0,20 | | 0,44  0,47 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | С1545-267 | | Труби полiвiнiлхлориднi | | т | | 0,000038375 | | 109889,62  4,22 | | 107509,91  4,13 | | 225,01  0,01 | | 2154,7  0,08 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | &С111-334А | | Фарба водно-дисперсiйна акрилова бiла | | т | | 14,0904 | | 95,22  1341,69 | | 93,01  1310,55 | | 0,34  4,79 | | 1,87  26,35 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | С111-359-1 | | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | | т | | 0,013041 | | 27854,28  363,25 | | 27005,26  352,18 | | 302,86  3,95 | | 546,16  7,12 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | &С111-1657Б | | Фарба. Барвник | | кг | | 0,3 | | 187,8  56,34 | | 183,82  55,15 | | 0,3  0,09 | | 3,68  1,10 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | С111-1895 | | Шпаклiвка клейова | | т | | 0,011161 | | 13601,68  151,81 | | 13007,56  145,18 | | 327,42  3,65 | | 266,7  2,98 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | С111-1896 | | Шпаклiвка полiмерцементна | | кг | | 0,2869 | | 60,41  17,33 | | 58,90  16,90 | | 0,33  0,09 | | 1,18  0,34 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | +С111-1706 | | Шпалери покращенi, грунтованi | | 100м2 | | 0,4738 | | 1668,45  790,51 | | 1626,30  770,54 | | 9,44  4,47 | | 32,71  15,50 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | &С111-1480А-  25 | | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | | 100 шт | | 0,05 | | 56,99  2,85 | | 33,60  1,68 | | 22,27  1,11 | | 1,12  0,06 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70 | | &С111-1480А-  35 | | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | | 100 шт | | 0,16 | | 56,99  9,12 | | 33,60  5,38 | | 22,27  3,56 | | 1,12  0,18 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 71 | | &С111-1480А-  45 | | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | | 100 шт | | 0,4 | | 66,84  26,74 | | 30,30  12,12 | | 35,23  14,09 | | 1,31  0,53 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 72 | | &С111-1480А-  55 | | Шурупи-саморізи 55х3,5 мм | | 100 шт | | 0,26 | | 72,2  18,77 | | 35,55  9,24 | | 35,23  9,16 | | 1,42  0,37 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 73 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 2,1597 | | 2,2929  4,95 | | 2,2929  4,95 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 4,95 | | 4,95 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **18223,14** | | **17675,76** | | **190,09** | | **357,30** | |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 2,263 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,001 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 червня" 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |