|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тротуар | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Форма № 1а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**  на тротуар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | у тому числі: | | | | | | | |
| відпускна  ціна,  грн. | | транспортна  складова,  грн. | | Заготівель-  но-склад-  ські вит-  рати, грн. | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд.-год. | | 2722,15 | | 39,45 | |  | |  | |  | | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-  будівельниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | | люд.-год. | | 11,21 | | 41,76 | |  | |  | |  | | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  будівельного сміття | | люд.-год. | | 13,13 | | 47,49 | |  | |  | |  | | | |
| 6 | |  | | Витрати труда працівників, заробітна плата яких  передбачена в загальновиробничих витратах | | люд.-год. | | 146,21 | | 66,52 | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Разом загальна кошторисна трудомісткість | | | | люд.-год. | | 2892,7 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 7 | | СН204-502 | | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного  струму] | | маш-год | | 11,85948 | | 17,85 | |  | |  | |  | | | |
| 8 | | СН205-101 | | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,  тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | | маш-год | | 9,05956 | | 159,88 | |  | |  | |  | | | |
| 9 | | +СН206-337 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на пневмоколiсному  ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3 | | маш-год | | 4,905 | | 700,00 | |  | |  | |  | | | |
| 10 | | +СН206-339  варіант 1 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на пневмоколiсному  ходу, мiсткiсть ковша 0,5 м3 | | маш-год | | 1,32139 | | 700,00 | |  | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 11 | | +СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 17,82067 | | 600,00 | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН233-803 | | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних  компресорних станцiй | | маш-год | | 18,11912 | | 3,05 | |  | |  | |  | |
| 13 | | С311-21-М | | Перевезення сміття до 21 км | | т | | 43,9 | | 116,88 | |  | |  | |  | |
| 14 | |  | | Машини, врахованi в текстових позицiях i локальних  кошторисах, що заданi в явному видi | | грн. | | 1 | | 3292,50 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в складi**  **загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН211-101 | | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | | маш-год | | 4,79283 | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН270-108 | | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | | маш-год | | 10,534 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | С111-175 | | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм | | т | | 0,0039168 | | 19598,22 | | 19031,92 | | 182,02 | | 384,28 | |
| 18 | | С111-181 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | | т | | 0,08206 | | 22906,05 | | 22274,89 | | 182,02 | | 449,14 | |
| 19 | | С111-387-1 | | Білило густотерте цинкове | | т | | 0,024846 | | 60842,47 | | 59379,84 | | 269,64 | | 1192,99 | |
| 20 | | С111-612 | | Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50 | | т | | 0,6341 | | 18422,80 | | 17787,07 | | 274,50 | | 361,23 | |
| 21 | | С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного призначення  бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,33936 | | 2289,35 | | 2039,82 | | 204,64 | | 44,89 | |
| 22 | | С111-1513 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,01422 | | 34328,80 | | 33470,42 | | 185,27 | | 673,11 | |
| 23 | | +С111-1554 | | Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-40/60, перший сорт | | т | | 0,0063 | | 1375,00 | | 1375,00 | | - | | - | |
| 24 | | +С111-1561 | | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | | т | | 0,28254 | | 13750,00 | | 13750,00 | | - | | - | |
| 25 | | +С111-1587  варіант 1 | | Сiтка з оцинкованого дроту, дiаметр 2 мм, кручена | | м2 | | 347,78 | | 36,11 | | 35,29 | | 0,11 | | 0,71 | |
| 26 | | С112-8 | | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва,  довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см | | м3 | | 3,39012 | | 2029,78 | | 1850,56 | | 139,42 | | 39,80 | |
| 27 | | С112-53 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-  150 мм, товщина 25 мм, III сорт | | м3 | | 0,10752 | | 4297,47 | | 4093,42 | | 119,79 | | 84,26 | |
| 28 | | С112-57 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-  150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | | м3 | | 4,103 | | 4473,59 | | 4266,08 | | 119,79 | | 87,72 | |
| 29 | | С112-61 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-  150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | | м3 | | 0,16164 | | 4113,52 | | 3913,07 | | 119,79 | | 80,66 | |
| 30 | | +С113-137  варіант 1 | | Труби сталевi дiаметр 50 мм | | м | | 385,7886 | | 100,23 | | 99,00 | | 0,48 | | 0,75 | |
| 31 | | С116-18 | | Шпали просоченi iз деревини хвойних порiд, довжина 1200  мм, тип III для колiї 600 мм | | шт | | 6,9751 | | 154,24 | | 147,29 | | 3,93 | | 3,02 | |
| 32 | | С123-514-У | | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | | м2 | | 2,376 | | 334,86 | | 325,54 | | 2,75 | | 6,57 | |
| 33 | | С123-515-У | | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | | м2 | | 1,66464 | | 462,72 | | 449,72 | | 3,93 | | 9,07 | |
| 34 | | С1421-9452 | | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,  фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше | | м3 | | 20,7064 | | 838,66 | | 485,82 | | 336,40 | | 16,44 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| 35 | | +С1421-9461-  1 | | Щебiнь-висiвки, марка М-800, фракцiя до 3 мм | | м3 | | 81,6276 | | 730,08 | | 383,17 | | 346,91 | | - | |
| 36 | | +С1421-9837 | | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон  щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | | т | | 46,08904 | | 2923,30 | | 2923,30 | | - | | - | |
| 37 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 4,3632 | | 528,80 | | 250,00 | | 268,43 | | 10,37 | |
| 38 | | С1424-11598 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100],  крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | | 16,0548 | | 1670,01 | | 1214,00 | | 423,26 | | 32,75 | |
| 39 | | С1424-11600 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],  крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | | 63,4915 | | 1834,79 | | 1375,55 | | 423,26 | | 35,98 | |
| 40 | | +&С1426-  11709-1  варіант 2 | | Камінь бортовий БР 100.30.15 | | м | | 42,5 | | 235,06 | | 225,00 | | 5,45 | | 4,61 | |
| 41 | | +&С1426-  11709-1  варіант 3 | | Поребрик БР 100.20.8 | | м | | 242,4 | | 115,21 | | 107,50 | | 5,45 | | 2,26 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С1999-9009 | | Дрова | | м3 | | 1,2641 | | 119,13 | | 119,13 | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 19 червня 2019 p. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |