|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт лекційної зали будівлі Центральної бібліотеки ДМКЗК ЦСПБ, вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦБ. Воскресенська, 23. Лекційна зала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на електромонтажні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лекційна зала будівлі Центральної бібліотеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 64,305 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,38615 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 35,759 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “4 липня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,033 | | 2389,35  2380,57 | \_\_-\_\_  - | | 79 | 79 | \_\_-\_\_  - | | 26,688  - | | 0,88  - |
| 2 | | РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях,  ширина борозни до 50 мм, глибина борозни  до 20 мм | 100м | 0,033 | | 3189,78  3189,78 | \_\_-\_\_  - | | 105 | 105 | \_\_-\_\_  - | | 39,6  - | | 1,31  - |
| 3 | | Е21-12-2  к-1,15 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 0,578 | | 3517,54  3510,91 | \_\_-\_\_  - | | 2033 | 2029 | \_\_-\_\_  - | | 39,36  - | | 22,75  - |
| 4 | | & 2405-  1210А-25 | Короб-канал кабельний пластмасовий  25х25 мм | м | 37,8 | | 13,52  - | \_\_-\_\_  - | | 511 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & 2405-  1210А-25-40 | Короб-канал кабельний пластмасовий  25х40 мм | м | 17,35 | | 16,38  - | \_\_-\_\_  - | | 284 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | & С111-  140Ц-40 | Дюбель-цвях 40 мм | шт | 93,636 | | 0,29  - | \_\_-\_\_  - | | 27 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | М8-411-1 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48  мм | 100 м | 0,112 | | 6860,19  5241,35 | 108,54  50,25 | | 768 | 587 | 12  6 | | 57,408  0,557 | | 6,43  0,06 |
| 8 | | & 2405-  3155-18 | Металорукав 18 мм | м | 11,2 | | 9,22  - | \_\_-\_\_  - | | 103 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 | 30,94  - | \_\_-\_\_  - | 62 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих проводiв  перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,164 | 740,50  685,85 | \_\_-\_\_  - | 121 | 112 | \_\_-\_\_  - | 7,512  - | 1,23  - |
| 11 | 15095-46101 | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,016892 | 13196,45  - | \_\_-\_\_  - | 223 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток  утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,07 | 3531,30  3517,49 | \_\_-\_\_  - | 247 | 246 | \_\_-\_\_  - | 42,492  - | 2,97  - |
| 13 | & 290902-  53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 7 | 4,58  - | \_\_-\_\_  - | 32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & 290902-  224-2 | Розетка заглиблена для прихованої  проводки подвійна | шт | 7 | 58,65  - | \_\_-\_\_  - | 411 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | РН17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу при  схованій проводці 2-клавішних | 100шт | 0,05 | 2756,57  2756,57 | \_\_-\_\_  - | 138 | 138 | \_\_-\_\_  - | 33,3  - | 1,67  - |
| 16 | & 290902-  55А-2 | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки 2-клавишний | шт | 5 | 59,63  - | \_\_-\_\_  - | 298 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | РН17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу при  схованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 | 2617,50  2617,50 | \_\_-\_\_  - | 26 | 26 | \_\_-\_\_  - | 31,62  - | 0,32  - |
| 18 | & 290902-  55А | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки. | шт | 1 | 37,86  - | \_\_-\_\_  - | 38 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних  ламп | 100шт | 0,5 | 2328,44  2328,44 | \_\_-\_\_  - | 1164 | 1164 | \_\_-\_\_  - | 28,128  - | 14,06  - |
| 20 | М8-574-1 | Зміна схеми в світильниках люмінесцентних  при їх переробці на світлодіодні з  пiдключенням жил проводiв до блокiв  затискачiв ламп | 100 жил | 2 | 3121,31  3095,40 | \_\_-\_\_  - | 6243 | 6191 | \_\_-\_\_  - | 33,12  - | 66,24  - |
| 21 | & 290902-  53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 50 | 70,29  - | \_\_-\_\_  - | 3515 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових для  світлодіодних ламп, якi встановлюються в  пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до  4 шт | 100шт | 0,5 | 40329,52  40248,48 | \_\_-\_\_  - | 20165 | 20124 | \_\_-\_\_  - | 468,06  - | 234,03  - |
| 23 | & 1515-  1001С | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цоколь  G13 поворотний | 10шт | 20 | 678,42  - | \_\_-\_\_  - | 13568 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 50161 | 30801 | 12  6 |  | 351,89  0,06 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50161 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 19348 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 30807 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 14144 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4952 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **64305** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **64305** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **386,15** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **35759** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |