|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт лекційної зали будівлі Центральної бібліотеки ДМКЗК ЦСПБ, вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро |
|  ЦБ. Воскресенська, 23. Лекційна зала |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** |
| **на електромонтажні роботи** |
| **Лекційна зала будівлі Центральної бібліотеки** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 64,305 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,38615 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 35,759 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “4 липня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,033 | 2389,352380,57 | \_\_-\_\_ -  | 79 | 79 | \_\_-\_\_ -  | 26,688 -  | 0,88 -  |
| 2 | РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях,ширина борозни до 50 мм, глибина борознидо 20 мм | 100м | 0,033 | 3189,783189,78 | \_\_-\_\_ -  | 105 | 105 | \_\_-\_\_ -  | 39,6 -  | 1,31 -  |
| 3 | Е21-12-2к-1,15 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 0,578 | 3517,543510,91 | \_\_-\_\_ -  | 2033 | 2029 | \_\_-\_\_ -  | 39,36 -  | 22,75 -  |
| 4 | & 2405-1210А-25 | Короб-канал кабельний пластмасовий25х25 мм | м | 37,8 | 13,52 -  | \_\_-\_\_ -  | 511 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | & 2405-1210А-25-40 | Короб-канал кабельний пластмасовий25х40 мм | м | 17,35 | 16,38 -  | \_\_-\_\_ -  | 284 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | & С111-140Ц-40 | Дюбель-цвях 40 мм | шт | 93,636 | 0,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 27 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | М8-411-1 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48мм | 100 м | 0,112 | 6860,195241,35 | 108,5450,25 | 768 | 587 | 126 | 57,4080,557 | 6,430,06 |
| 8 | & 2405-3155-18 | Металорукав 18 мм | м | 11,2 | 9,22 -  | \_\_-\_\_ -  | 103 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 | 30,94 -  | \_\_-\_\_ -  | 62 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих проводiвперерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,164 | 740,50685,85 | \_\_-\_\_ -  | 121 | 112 | \_\_-\_\_ -  | 7,512 -  | 1,23 -  |
| 11 | 15095-46101 | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,016892 | 13196,45 -  | \_\_-\_\_ -  | 223 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,07 | 3531,303517,49 | \_\_-\_\_ -  | 247 | 246 | \_\_-\_\_ -  | 42,492 -  | 2,97 -  |
| 13 | & 290902-53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 7 | 4,58 -  | \_\_-\_\_ -  | 32 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | & 290902-224-2 | Розетка заглиблена для прихованоїпроводки подвійна | шт | 7 | 58,65 -  | \_\_-\_\_ -  | 411 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | РН17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу присхованій проводці 2-клавішних | 100шт | 0,05 | 2756,572756,57 | \_\_-\_\_ -  | 138 | 138 | \_\_-\_\_ -  | 33,3 -  | 1,67 -  |
| 16 | & 290902-55А-2 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки 2-клавишний | шт | 5 | 59,63 -  | \_\_-\_\_ -  | 298 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | РН17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу присхованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 | 2617,502617,50 | \_\_-\_\_ -  | 26 | 26 | \_\_-\_\_ -  | 31,62 -  | 0,32 -  |
| 18 | & 290902-55А | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки. | шт | 1 | 37,86 -  | \_\_-\_\_ -  | 38 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентнихламп | 100шт | 0,5 | 2328,442328,44 | \_\_-\_\_ -  | 1164 | 1164 | \_\_-\_\_ -  | 28,128 -  | 14,06 -  |
| 20 | М8-574-1 | Зміна схеми в світильниках люмінесцентнихпри їх переробці на світлодіодні зпiдключенням жил проводiв до блокiвзатискачiв ламп | 100 жил | 2 | 3121,313095,40 | \_\_-\_\_ -  | 6243 | 6191 | \_\_-\_\_ -  | 33,12 -  | 66,24 -  |
| 21 | & 290902-53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 50 | 70,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 3515 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 22 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових длясвітлодіодних ламп, якi встановлюються впiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до4 шт | 100шт | 0,5 | 40329,5240248,48 | \_\_-\_\_ -  | 20165 | 20124 | \_\_-\_\_ -  | 468,06 -  | 234,03 -  |
| 23 | & 1515-1001С | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цокольG13 поворотний | 10шт | 20 | 678,42 -  | \_\_-\_\_ -  | 13568 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 50161 | 30801 | 126 |   | 351,890,06 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 50161 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 19348 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 30807 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 14144 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 34,2 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4952 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **64305** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **64305** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **386,15** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **35759** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |