|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях, що експлуатують | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | м2 | 165,6 |  | |
| 2 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | м2 | 95,1 |  | |
| 3 | Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi  будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням до  35% | | м2 | 250 |  | |
| 4 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих  стiн усерединi будiвлi розбiленим колером з  розчищенням старої фарби понад 35% | | м2 | 400 |  | |
| 5 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих  пiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби  до 35% | | м2 | 150 |  | |
| 6 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі (тренерської)  усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | | м2 | 13 |  | |
| 7 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн (тренерської)  усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | | м2 | 46 |  | |
| 8 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих  пiдлог (тренерської) усерединi будiвлi з розчищенням  старої фарби до 35% | | м2 | 13 |  | |
| 9 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі (коридору)  усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | | м2 | 54 |  | |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 106 |  | |
| 11 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн (коридору)  усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | | м2 | 106 |  | |
| 12 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих  пiдлог (коридору) усерединi будiвлi з розчищенням  старої фарби до 35% | | м2 | 12 |  | |
| 13 | Розбирання пiдвiсних стель з ПВХ-плиток | | м2 | 46 |  | |
| 14 | Укладання ПВХ-панелей стельових в каркас | | м2 | 46 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 15 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн (коридору)  усерединi будiвлi водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | | | м2 | | 102 | |  | |
| 16 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | | м2 | | 12 | |  | |
| 17 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними  глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i  кутових елементiв без установлення плиток туалетного  гарнiтуру по цеглi та бетону | | | м2 | | 12 | |  | |
| 18 | Клейове полiпшене фарбування ранiше пофарбованих  поверхонь усерединi будiвлi (стін та стелі у бойлерній) | | | м2 | | 50 | |  | |
| 19 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих  пiдлог (бойлерна) усерединi будiвлi з розчищенням  старої фарби до 35% | | | м2 | | 12 | |  | |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | | шт | | 2 | |  | |
| 21 | Знiмання дверних полотен | | | м2 | | 3,936 | |  | |
| 22 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | | | м2 | | 3,936 | |  | |
| 23 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | | | шт | | 2 | |  | |
| 24 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих  дерев'яних лавок з покриттям лаком | | | м2 | | 12 | |  | |
| 25 | Навантаження смiття вручну | | | т | | 9,561 | |  | |
| 26 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 9,561 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |