|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113 |
| Дефектний акт |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113** |
| **Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 442,22336 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 2,91781 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 270,45755 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,5 |  розряд |
|   |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт для урахування впливуумов виконання будiвельнихpобiт=1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн покаменю та бетону вапняним розчином,площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 1,656 | 35693,0930876,76 | \_\_-\_\_ -  | 59107,76 | 51131,91 | \_\_-\_\_ -  | 346,152 -  | 573,23 -  |
| 2 | РН11-4-1 | Ремонт штукатурки стель по каменю табетону вапняним розчином, площа до 1 м2,товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,951 | 42172,6337115,49 | \_\_-\_\_ -  | 40106,17 | 35296,83 | \_\_-\_\_ -  | 411,252 -  | 391,1 -  |
| 3 | РН12-18-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стельусерединi будiвлi водоемульсiйнимисумiшами з розчищенням до 35% | 100м2 | 2,5 | 18012,7510241,41 | \_\_-\_\_ -  | 45031,88 | 25603,53 | \_\_-\_\_ -  | 119,1 -  | 297,75 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | РН12-7-3 | Полiпшене олiйне фарбування ранiшепофарбованих стiн усерединi будiвлiрозбiленим колером з розчищенням староїфарби понад 35% | 100м2 | 4 | 13085,0912579,73 | \_\_-\_\_ -  | 52340,36 | 50318,92 | \_\_-\_\_ -  | 142,692 -  | 570,77 -  |
| 5 | С1113-246варіант 3 | Фарба олійна | т | 0,11612 | 129442,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 15030,81 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiшепофарбованих пiдлог усерединi будiвлi зрозчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 1,5 | 12009,1411661,62 | \_\_-\_\_ -  | 18013,71 | 17492,43 | \_\_-\_\_ -  | 133,98 -  | 200,97 -  |
| 7 | С1113-246варіант 1 | Фарба олійна (різних кольорів) | т | 0,0363 | 129442,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 4698,75 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | РН12-18-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі(тренерської) усерединi будiвлiводоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | 100м2 | 0,13 | 18012,7510241,41 | \_\_-\_\_ -  | 2341,66 | 1331,38 | \_\_-\_\_ -  | 119,1 -  | 15,48 -  |
| 9 | РН12-17-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн(тренерської) усерединi будiвлiводоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | 100м2 | 0,46 | 15910,078193,13 | \_\_-\_\_ -  | 7318,63 | 3768,84 | \_\_-\_\_ -  | 95,28 -  | 43,83 -  |
| 10 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiшепофарбованих пiдлог (тренерської)усерединi будiвлi з розчищенням староїфарби до 35% | 100м2 | 0,13 | 12009,1411661,62 | \_\_-\_\_ -  | 1561,19 | 1516,01 | \_\_-\_\_ -  | 133,98 -  | 17,42 -  |
| 11 | С1113-246варіант 2 | Фарба олійна (жовто-коричнева) | т | 0,003146 | 129442,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 407,22 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | РН12-18-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі(коридору) усерединi будiвлiводоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | 100м2 | 0,54 | 18012,7510241,41 | \_\_-\_\_ -  | 9726,89 | 5530,36 | \_\_-\_\_ -  | 119,1 -  | 64,31 -  |
| 13 | ЕН15-56-3Ктз=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стінрозчином із клейового гіпсу [типу"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм принанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,06 | 5686,685097,08 | \_\_-\_\_ -  | 6027,88 | 5402,9 | \_\_-\_\_ -  | 54,5376 -  | 57,81 -  |
|   |   | Н2=1,15 Н5=1,15 |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 14 | С111-2015-4 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 | кг | 128,26 | 12,93 -  | \_\_-\_\_ -  | 1658,4 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | РН12-17-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн(коридору) усерединi будiвлiводоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | 100м2 | 1,06 | 9260,038193,13 | \_\_-\_\_ -  | 9815,63 | 8684,72 | \_\_-\_\_ -  | 95,28 -  | 101 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | С111-359-1варіант 1 | Фарба водно-дисперсійна (кольорова) длязовнішніх робіт | т | 0,07102 | 128834,28 -  | \_\_-\_\_ -  | 9149,81 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiшепофарбованих пiдлог (коридору) усерединiбудiвлi з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 0,12 | 12009,1411661,62 | \_\_-\_\_ -  | 1441,1 | 1399,39 | \_\_-\_\_ -  | 133,98 -  | 16,08 -  |
| 18 | С1113-246варіант 2 | Фарба олійна (жовто-коричнева) | т | 0,002904 | 129442,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 375,9 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | Е46-39-6 | Розбирання пiдвiсних стель з ПВХ-плиток | 100м2 | 0,46 | 9736,699736,69 | \_\_-\_\_ -  | 4478,88 | 4478,88 | \_\_-\_\_ -  | 116,148 -  | 53,43 -  |
| 20 | ЕН15-76-2 | Укладання ПВХ-панелей стельових в каркас | 100м2 | 0,46 | 1775,191775,19 | \_\_-\_\_ -  | 816,59 | 816,59 | \_\_-\_\_ -  | 20,136 -  | 9,26 -  |
| 21 | С179-420варіант 1 | Стельові ПВХ-пенелі (білий глянець) 7,5\*250\*3000 мм | м2 | 48,3 | 165,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 8012,97 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 22 | РН12-17-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн(коридору) усерединi будiвлiводоемульсiйними сумiшами зрозчищенням до 35% | 100м2 | 1,02 | 9260,038193,13 | \_\_-\_\_ -  | 9445,23 | 8356,99 | \_\_-\_\_ -  | 95,28 -  | 97,19 -  |
| 23 | С111-359-1варіант 1 | Фарба водно-дисперсійна (кольорова) длязовнішніх робіт | т | 0,06834 | 128834,28 -  | \_\_-\_\_ -  | 8804,53 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 24 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,12 | 7829,746920,60 | 909,14428,57 | 939,57 | 830,47 | 109,151,43 | 89,164,6028 | 10,70,55 |
| 25 | РН13-23-3 | Облицювання поверхонь рядовимикерамiчними глазурованими плитками безкарнизних, плiнтусних i кутових елементiвбез установлення плиток туалетногогарнiтуру по цеглi та бетону | 100м2 | 0,12 | 74468,5943715,73 | \_\_-\_\_ -  | 8936,23 | 5245,89 | \_\_-\_\_ -  | 467,748 -  | 56,13 -  |
| 26 | РН12-1-3 | Клейове полiпшене фарбування ранiшепофарбованих поверхонь усерединi будiвлi(стін та стелі у бойлерній) | 100м2 | 0,5 | 3875,093400,04 | \_\_-\_\_ -  | 1937,55 | 1700,02 | \_\_-\_\_ -  | 39,54 -  | 19,77 -  |
| 27 | С111-334варіант 1 | Фарба малярна клейова | т | 0,01285 | 32393,15 -  | \_\_-\_\_ -  | 416,25 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 28 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiшепофарбованих пiдлог (бойлерна) усерединiбудiвлi з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 0,12 | 12009,1411661,62 | \_\_-\_\_ -  | 1441,1 | 1399,39 | \_\_-\_\_ -  | 133,98 -  | 16,08 -  |
| 29 | С1113-246варіант 2 | Фарба олійна (жовто-коричнева) | т | 0,002904 | 129442,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 375,9 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 30 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | 17495,9817495,98 | \_\_-\_\_ -  | 349,92 | 349,92 | \_\_-\_\_ -  | 221,244 -  | 4,42 -  |
| 31 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,03936 | 4120,394120,39 | \_\_-\_\_ -  | 162,18 | 162,18 | \_\_-\_\_ -  | 53,616 -  | 2,11 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | РН6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'янихстiнах | 100 м2 | 0,03936 | 11605,9811414,70 | \_\_-\_\_ -  | 456,81 | 449,28 | \_\_-\_\_ -  | 137,892 -  | 5,43 -  |
| 33 | РН6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрiшнiхмiжкiмнатних | 100 шт | 0,02 | 22439,6422288,37 | \_\_-\_\_ -  | 448,79 | 445,77 | \_\_-\_\_ -  | 228,084 -  | 4,56 -  |
| 34 | & С123-189-1 | Двері Е40М ФВ коричневі 2050х960 ммправі з дверною коробкою, дверна ручка такріплення у комплекті | шт | 2 | 2558,22 -  | \_\_-\_\_ -  | 5116,44 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 35 | РН12-16-3 | Фарбування олiйними сумiшами ранiшепофарбованих дерев'яних лавок зпокриттям лаком | 100м2 | 0,12 | 19778,0419174,91 | \_\_-\_\_ -  | 2373,36 | 2300,99 | \_\_-\_\_ -  | 225,72 -  | 27,09 -  |
| 36 | С1113-246варіант 3 | Фарба олійна | т | 0,00192 | 129442,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 248,53 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 37 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 9,561 | 147,44147,44 | \_\_-\_\_ -  | 1409,67 | 1409,67 | \_\_-\_\_ -  | 1,956 -  | 18,7 -  |
| 38 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 9,561 | 207,33 -  | 207,3342,49 | 1982,28 |  -  | 1982,28406,25 | \_\_-\_\_0,411 | \_\_-\_\_3,93 |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 342306,53 | 235423,26 | 2091,38457,68 |   | 2674,624,48 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 342306,53 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 104791,89 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 235880,94 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 99916,83 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 238,71 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 34576,61 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **442223,36** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **442223,36** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **2917,81** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **270457,55** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |