|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дефектний акт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 442,22336 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 2,91781 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 270,45755 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,5 | | розряд | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Перелiк нарахувань: | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1,2 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по  каменю та бетону вапняним розчином,  площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | | 100м2 | 1,656 | | 35693,09  30876,76 | \_\_-\_\_  - | | 59107,76 | 51131,91 | \_\_-\_\_  - | | 346,152  - | | 573,23  - |
| 2 | | РН11-4-1 | Ремонт штукатурки стель по каменю та  бетону вапняним розчином, площа до 1 м2,  товщина шару 20 мм | | 100м2 | 0,951 | | 42172,63  37115,49 | \_\_-\_\_  - | | 40106,17 | 35296,83 | \_\_-\_\_  - | | 411,252  - | | 391,1  - |
| 3 | | РН12-18-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стель  усерединi будiвлi водоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 35% | | 100м2 | 2,5 | | 18012,75  10241,41 | \_\_-\_\_  - | | 45031,88 | 25603,53 | \_\_-\_\_  - | | 119,1  - | | 297,75  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | РН12-7-3 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих стiн усерединi будiвлi  розбiленим колером з розчищенням старої  фарби понад 35% | 100м2 | 4 | 13085,09  12579,73 | \_\_-\_\_  - | 52340,36 | 50318,92 | \_\_-\_\_  - | 142,692  - | 570,77  - |
| 5 | С1113-246  варіант 3 | Фарба олійна | т | 0,11612 | 129442,03  - | \_\_-\_\_  - | 15030,81 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 6 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих пiдлог усерединi будiвлi з  розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 1,5 | 12009,14  11661,62 | \_\_-\_\_  - | 18013,71 | 17492,43 | \_\_-\_\_  - | 133,98  - | 200,97  - |
| 7 | С1113-246  варіант 1 | Фарба олійна (різних кольорів) | т | 0,0363 | 129442,03  - | \_\_-\_\_  - | 4698,75 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 8 | РН12-18-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі  (тренерської) усерединi будiвлi  водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | 100м2 | 0,13 | 18012,75  10241,41 | \_\_-\_\_  - | 2341,66 | 1331,38 | \_\_-\_\_  - | 119,1  - | 15,48  - |
| 9 | РН12-17-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  (тренерської) усерединi будiвлi  водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | 100м2 | 0,46 | 15910,07  8193,13 | \_\_-\_\_  - | 7318,63 | 3768,84 | \_\_-\_\_  - | 95,28  - | 43,83  - |
| 10 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих пiдлог (тренерської)  усерединi будiвлi з розчищенням старої  фарби до 35% | 100м2 | 0,13 | 12009,14  11661,62 | \_\_-\_\_  - | 1561,19 | 1516,01 | \_\_-\_\_  - | 133,98  - | 17,42  - |
| 11 | С1113-246  варіант 2 | Фарба олійна (жовто-коричнева) | т | 0,003146 | 129442,03  - | \_\_-\_\_  - | 407,22 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | РН12-18-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стелі  (коридору) усерединi будiвлi  водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | 100м2 | 0,54 | 18012,75  10241,41 | \_\_-\_\_  - | 9726,89 | 5530,36 | \_\_-\_\_  - | 119,1  - | 64,31  - |
| 13 | ЕН15-56-3  Ктз=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,06 | 5686,68  5097,08 | \_\_-\_\_  - | 6027,88 | 5402,9 | \_\_-\_\_  - | 54,5376  - | 57,81  - |
|  |  | Н2=1,15 Н5=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | С111-2015-4 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 | кг | 128,26 | 12,93  - | \_\_-\_\_  - | 1658,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | РН12-17-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  (коридору) усерединi будiвлi  водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | 100м2 | 1,06 | 9260,03  8193,13 | \_\_-\_\_  - | 9815,63 | 8684,72 | \_\_-\_\_  - | 95,28  - | 101  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | С111-359-1  варіант 1 | Фарба водно-дисперсійна (кольорова) для  зовнішніх робіт | т | 0,07102 | 128834,28  - | \_\_-\_\_  - | 9149,81 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих пiдлог (коридору) усерединi  будiвлi з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 0,12 | 12009,14  11661,62 | \_\_-\_\_  - | 1441,1 | 1399,39 | \_\_-\_\_  - | 133,98  - | 16,08  - |
| 18 | С1113-246  варіант 2 | Фарба олійна (жовто-коричнева) | т | 0,002904 | 129442,03  - | \_\_-\_\_  - | 375,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | Е46-39-6 | Розбирання пiдвiсних стель з ПВХ-плиток | 100м2 | 0,46 | 9736,69  9736,69 | \_\_-\_\_  - | 4478,88 | 4478,88 | \_\_-\_\_  - | 116,148  - | 53,43  - |
| 20 | ЕН15-76-2 | Укладання ПВХ-панелей стельових в каркас | 100м2 | 0,46 | 1775,19  1775,19 | \_\_-\_\_  - | 816,59 | 816,59 | \_\_-\_\_  - | 20,136  - | 9,26  - |
| 21 | С179-420  варіант 1 | Стельові ПВХ-пенелі (білий глянець) 7,  5\*250\*3000 мм | м2 | 48,3 | 165,90  - | \_\_-\_\_  - | 8012,97 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | РН12-17-2 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  (коридору) усерединi будiвлi  водоемульсiйними сумiшами з  розчищенням до 35% | 100м2 | 1,02 | 9260,03  8193,13 | \_\_-\_\_  - | 9445,23 | 8356,99 | \_\_-\_\_  - | 95,28  - | 97,19  - |
| 23 | С111-359-1  варіант 1 | Фарба водно-дисперсійна (кольорова) для  зовнішніх робіт | т | 0,06834 | 128834,28  - | \_\_-\_\_  - | 8804,53 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | 100м2 | 0,12 | 7829,74  6920,60 | 909,14  428,57 | 939,57 | 830,47 | 109,1  51,43 | 89,16  4,6028 | 10,7  0,55 |
| 25 | РН13-23-3 | Облицювання поверхонь рядовими  керамiчними глазурованими плитками без  карнизних, плiнтусних i кутових елементiв  без установлення плиток туалетного  гарнiтуру по цеглi та бетону | 100м2 | 0,12 | 74468,59  43715,73 | \_\_-\_\_  - | 8936,23 | 5245,89 | \_\_-\_\_  - | 467,748  - | 56,13  - |
| 26 | РН12-1-3 | Клейове полiпшене фарбування ранiше  пофарбованих поверхонь усерединi будiвлi  (стін та стелі у бойлерній) | 100м2 | 0,5 | 3875,09  3400,04 | \_\_-\_\_  - | 1937,55 | 1700,02 | \_\_-\_\_  - | 39,54  - | 19,77  - |
| 27 | С111-334  варіант 1 | Фарба малярна клейова | т | 0,01285 | 32393,15  - | \_\_-\_\_  - | 416,25 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 28 | РН12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих пiдлог (бойлерна) усерединi  будiвлi з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 0,12 | 12009,14  11661,62 | \_\_-\_\_  - | 1441,1 | 1399,39 | \_\_-\_\_  - | 133,98  - | 16,08  - |
| 29 | С1113-246  варіант 2 | Фарба олійна (жовто-коричнева) | т | 0,002904 | 129442,03  - | \_\_-\_\_  - | 375,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | 17495,98  17495,98 | \_\_-\_\_  - | 349,92 | 349,92 | \_\_-\_\_  - | 221,244  - | 4,42  - |
| 31 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,03936 | 4120,39  4120,39 | \_\_-\_\_  - | 162,18 | 162,18 | \_\_-\_\_  - | 53,616  - | 2,11  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | РН6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних  стiнах | 100 м2 | 0,03936 | 11605,98  11414,70 | \_\_-\_\_  - | 456,81 | 449,28 | \_\_-\_\_  - | 137,892  - | 5,43  - |
| 33 | РН6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх  мiжкiмнатних | 100 шт | 0,02 | 22439,64  22288,37 | \_\_-\_\_  - | 448,79 | 445,77 | \_\_-\_\_  - | 228,084  - | 4,56  - |
| 34 | & С123-189-  1 | Двері Е40М ФВ коричневі 2050х960 мм  праві з дверною коробкою, дверна ручка та  кріплення у комплекті | шт | 2 | 2558,22  - | \_\_-\_\_  - | 5116,44 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | РН12-16-3 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше  пофарбованих дерев'яних лавок з  покриттям лаком | 100м2 | 0,12 | 19778,04  19174,91 | \_\_-\_\_  - | 2373,36 | 2300,99 | \_\_-\_\_  - | 225,72  - | 27,09  - |
| 36 | С1113-246  варіант 3 | Фарба олійна | т | 0,00192 | 129442,03  - | \_\_-\_\_  - | 248,53 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 37 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 9,561 | 147,44  147,44 | \_\_-\_\_  - | 1409,67 | 1409,67 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 18,7  - |
| 38 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 9,561 | 207,33  - | 207,33  42,49 | 1982,28 | - | 1982,28  406,25 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  3,93 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 342306,53 | 235423,26 | 2091,38  457,68 |  | 2674,62  4,48 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 342306,53 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 104791,89 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 235880,94 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 99916,83 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 238,71 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 34576,61 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **442223,36** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **442223,36** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2917,81** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **270457,55** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |