|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту скверу за адресою: просп. Слобожанський, 65, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту скверу за адресою: просп. Слобожанський, 65, м. Дніпро** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту скверу за адресою: просп. Слобожанський, 65, м. Дніпро** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 808,93291 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 3,03466 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 279,64522 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,2 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “26 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Демонтажні роботи |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *РН18-48-2*  *к=0,8* | *Демонтаж тротуарiв iз бетонних плит* | *100м2* | *6,236* | | *6274,94*  *4555,55* | *1719,39*  *421,78* | | *39130,53* | *28408,41* | *10722,12*  *2630,22* | | *55,032*  *3,41* | | *343,18*  *21,26* |
| 2 | | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,37416 | | 22681,84  22681,84 | \_\_-\_\_  - | | 8486,64 | 8486,64 | \_\_-\_\_  - | | 300,9  - | | 112,58  - |
| 3 | | Е46-34-2 | Розбирання бетонних клумб | м3 | 25 | | 3267,19  1872,86 | 1394,33  676,32 | | 81679,75 | 46821,5 | 34858,25  16908 | | 21,78  7,4415 | | 544,5  186,04 |
| *4* | | *РН20-41-3* | *Навантаження сміття екскаваторами на*  *автомобілі-самоскиди, місткість ковша*  *екскаватора 0,5 м3.* | *100 т* | *1,27744* | | *2479,83*  *127,39* | *2352,44*  *577,08* | | *3167,83* | *162,73* | *3005,1*  *737,19* | | *1,69*  *4,6655* | | *2,16*  *5,96* |
| 5 | | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 127,744 | | 135,44  - | 135,44  29,67 | | 17301,65 | - | 17301,65  3790,16 | | \_\_-\_\_  0,287 | | \_\_-\_\_  36,66 |
| 6 | | & С1419-74-  1 | Утилізація сміття (талон) | т | 127,744 | | 24,13  - | \_\_-\_\_  - | | 3082,46 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Укладання плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *РН18-47-3* | *Улаштування основ пiд тротуари*  *товщиною 12 см iз відсіву* | *100м2* | *5,002* | *3598,22*  *3598,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17998,3* | *17998,3* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,87*  *-* | *219,44*  *-* |
| *8* | *РН18-47-4*  *к=2* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-47-3* | *100м2* | *-5,002* | *160,76*  *160,76* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-804,12* | *-804,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,96*  *-* | *-9,8*  *-* |
| 9 | & С1421-  9599-9 | Відсів для будівельних робіт | т | 100,84 | 514,00  - | \_\_-\_\_  - | 51831,76 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на  бетонну основу | м | 455,9 | 225,05  107,34 | \_\_-\_\_  - | 102600,3 | 48936,31 | \_\_-\_\_  - | 1,32  - | 601,79  - |
| 11 | К589921-  А003  варіант 2 | Поребрик 200х50х500мм | шт | 911,8 | 71,40  - | \_\_-\_\_  - | 65102,52 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *12* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з*  *дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв*  *мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *5,002* | *34916,97*  *10939,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | *174654,68* | *54719,73* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,82*  *-* | *599,34*  *-* |
|  |  | ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,4 м | 10 ям | 1,2 | 239,07  239,07 | \_\_-\_\_  - | 286,88 | 286,88 | \_\_-\_\_  - | 3,08  - | 3,7  - |
| 14 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-  самоскиди | 100 м3 | 0,008 | 13839,77  13839,77 | \_\_-\_\_  - | 110,72 | 110,72 | \_\_-\_\_  - | 183,6  - | 1,47  - |
| 15 | С311-20 | Перевезення грунту до 20 км | т | 1,4 | 121,17  - | 121,17  29,67 | 169,64 | - | 169,64  41,54 | \_\_-\_\_  0,287 | \_\_-\_\_  0,4 |
| 16 | & С1419-74-  1 | Утилізація сміття (талон) | т | 1,4 | 24,13  - | \_\_-\_\_  - | 33,78 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *17* | *ЕН6-58-6* | *Бетонування стійок* | *100 м3* | *0,008* | *10317,08*  *10317,08* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82,54* | *82,54* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,98*  *-* | *0,96*  *-* |
| *18* | *РН20-15-8* | *Готування важкого бетону на відсіві, клас*  *бетону В7,5* | *100м3* | *0,008* | *157560,03*  *32523,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1260,48* | *260,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *431,46*  *-* | *3,45*  *-* |
| *19* | *РН20-12-5* | *Монтаж металоконструкцiй огороджень* | *1т* | *0,19* | *5659,15*  *5028,96* | *614,83*  *16,67* | *1075,24* | *955,5* | *116,82*  *3,17* | *48*  *0,1785* | *9,12*  *0,03* |
| 20 | & С113-  1873-ЗМ1 | Забор металевий | секції | 12 | 969,00  - | \_\_-\_\_  - | 11628 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | & С113-  1873-С | Стовпчики металеві | шт | 12 | 51,00  - | \_\_-\_\_  - | 612 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *22* | *РН16-53-1*  *к=0,8* | *Демонтаж люка* | *шт* | *1* | *162,29*  *162,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *162,29* | *162,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,936*  *-* | *1,94*  *-* |
| *23* | *РН16-53-1* | *Установлення люка* | *шт* | *1* | *3215,16*  *202,87* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3215,16* | *202,87* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,42*  *-* | *2,42*  *-* |
|  |  | Лавки - 6 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,4 м | 10 ям | 2,4 | 239,07  239,07 | \_\_-\_\_  - | 573,77 | 573,77 | \_\_-\_\_  - | 3,08  - | 7,39  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-  самоскиди | 100 м3 | 0,015 | 13839,77  13839,77 | \_\_-\_\_  - | 207,6 | 207,6 | \_\_-\_\_  - | 183,6  - | 2,75  - |
| 26 | С311-20 | Перевезення грунту до 20 км | т | 2,625 | 121,17  - | 121,17  29,67 | 318,07 | - | 318,07  77,88 | \_\_-\_\_  0,287 | \_\_-\_\_  0,75 |
| 27 | & С1419-74-  1 | Утилізація сміття (талон) | т | 2,625 | 24,13  - | \_\_-\_\_  - | 63,34 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *28* | *ЕН6-58-6* | *Бетонування ніжок лавок* | *100 м3* | *0,015* | *10317,08*  *10317,08* | *\_\_-\_\_*  *-* | *154,76* | *154,76* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,98*  *-* | *1,8*  *-* |
| *29* | *РН20-15-8* | *Готування важкого бетону на відсіві, клас*  *бетону В7,5* | *100м3* | *0,015* | *157560,03*  *32523,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2363,4* | *487,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *431,46*  *-* | *6,47*  *-* |
| *30* | *ЕН10-39-1* | *Установлення лавок* | *100шт* | *0,06* | *8854,98*  *8854,98* | *\_\_-\_\_*  *-* | *531,3* | *531,3* | *\_\_-\_\_*  *-* | *106,97*  *-* | *6,42*  *-* |
| 31 | & С111-88-  ЛЛ | Лавки | шт | 6 | 6137,40  - | \_\_-\_\_  - | 36824,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Дитячий майданчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | & С111-888-  1 | Гойдалка на металевих стійках подвійна  2840х1655х2270 мм | шт | 1 | 13466,32  - | \_\_-\_\_  - | 13466,32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 33 | & С111-888-  2 | Гойдалка-балансир малий 2150х420х1100  мм | шт | 1 | 8230,94  - | \_\_-\_\_  - | 8230,94 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 34 | & С111-888-  3 | Гірка Hs=1,5м 2910х515х2655 мм | шт | 1 | 24535,33  - | \_\_-\_\_  - | 24535,33 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | & С111-888-  4 | Бруси паралельні 1530х770х1900 мм | шт | 1 | 9539,47  - | \_\_-\_\_  - | 9539,47 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 36 | & С111-888-  5 | Подвійний турнік 2980х287х2600 мм | шт | 1 | 13689,21  - | \_\_-\_\_  - | 13689,21 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 693366,94 | 208745,77 | 66491,65  24188,16 |  | 2461,08  251,1 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 693366,94 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 418129,52 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 232933,93 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 115565,97 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 322,48 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 46711,29 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **808932,91** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **808932,91** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **3034,66** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **279645,22** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |