|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ОСББ «НОВООРЛОВСЬКА 2 | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | Голова правління  В.О. Ходасевич . | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_18\_\_” \_\_липня\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** поточний ремонт під'їздів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях, що експлуатують | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень //стіни,  стелі, укоси | | | | м2 | | 633,4 | |  | | |
| 2 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | | | м2 | | 88,7 | |  | | |
| 3 | Ремонт штукатурки стель по дереву вапняно-  алебастровим розчином, площа до 1 м2, товщина шару  25 мм | | | | м2 | | 26,3 | |  | | |
| 4 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi  будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | | | | м2 | | 7,2 | |  | | |
| 5 | Клейове полiпшене фарбування ранiше пофарбованих  поверхонь усерединi будiвлi //стіни, стелі, укоси | | | | м2 | | 645,8 | |  | | |
| 6 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по  штукатурцi | | | | м2 | | 109,5 | |  | | |
| 7 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих  стiн усерединi будiвлi розбiленим колером з  розчищенням старої фарби понад 35% | | | | м2 | | 255,5 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |