|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт під'їздів житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Форма № 5а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вартості об'єкта будівництва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | у тому числі: | | | | | | | |
| відпускна  ціна,  грн. | | транспортна  складова,  грн. | | Заготівель-  но-склад-  ські вит-  рати, грн. | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд.-год. | | 1493,62 | | 48,97 | |  | |  | |  | | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-  будівельниками | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | | люд.-год. | | 4,41 | | 55,73 | |  | |  | |  | | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | | розряд | | 4,4 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких  враховується.в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 5.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд.-год. | | 131,82 | | 81,46 | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Разом загальна кошторисна трудомісткість | | | | люд.-год. | | 1629,85 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 6 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшеві, вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 1,74932 | | 210,36 | |  | |  | |  | | | |
| 7 | | СН203-1080 | | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | | маш-год | | 2,03185 | | 68,49 | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в складi**  **загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 8 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 20,341428 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 9 | | СН270-126 | | Фарборозпилювачi ручнi | | маш-год | | 19,451496 | |  | |  | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 2,99333 | | 24,26 | | 24,26 | | - | | - | |
| 11 | | С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,3253 | | 1613,70 | | 1306,48 | | 275,58 | | 31,64 | |
| 12 | | С111-1624-2 | | Грунтовка глибокого проникнення | | л | | 75,75234 | | 23,56 | | 22,66 | | 0,44 | | 0,46 | |
| 13 | | С111-1623 | | Грунтовки олійнi, готовi до застосування | | т | | 0,0082125 | | 117117,92 | | 114518,63 | | 302,86 | | 2296,43 | |
| 14 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 1,7773 | | 9,07 | | 8,45 | | 0,44 | | 0,18 | |
| 15 | | С111-1627 | | Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм,  товщина 4 мм | | 1000шт | | 0,17095 | | 566,40 | | 542,33 | | 12,96 | | 11,11 | |
| 16 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 8,79981 | | 173,68 | | 170,24 | | 0,03 | | 3,41 | |
| 17 | | С111-636 | | Паста крейдова ПМ-1 | | т | | 0,166 | | 1788,42 | | 1409,56 | | 343,79 | | 35,07 | |
| 18 | | С1425-11704 | | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | | м3 | | 2,719056 | | 1475,24 | | 1008,69 | | 437,62 | | 28,93 | |
| 19 | | С1425-11702 | | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий  1:1:6 | | м3 | | 0,3168 | | 1372,90 | | 908,36 | | 437,62 | | 26,92 | |
| 20 | | С111-162 | | Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,6х25 мм | | т | | 0,000263 | | 28902,26 | | 28131,11 | | 204,44 | | 566,71 | |
| 21 | | С111-1895 | | Шпаклiвка клейова | | т | | 0,134821 | | 13601,68 | | 13007,56 | | 327,42 | | 266,70 | |
| 22 | | +&С1113-246-  2 | | Эмаль ПФ-116 | | т | | 0,10669315 | | 68690,67 | | 67000,00 | | 343,79 | | 1346,88 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 8,5434 | | 2,2929 | | 2,2929 | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2018 p. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |