|  |
| --- |
| Поточний ремонт під'їздів житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2  |
|   |
| **Форма № 5а** |
| **Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку** |
| **вартості об'єкта будівництва** |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю, грн. | у тому числі: |
| відпускнаціна, грн. | транспортнаскладова, грн. | Заготівель-но-склад-ські вит-рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 1493,62 | 48,97 |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,4 |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | люд.-год. | 4,41 | 55,73 |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | розряд | 4,4 |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, заробітна плата яких  враховується.в складі: |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд.-год. | 131,82 | 81,46 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год. | 1629,85 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,4 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |
| 6 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшеві, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 1,74932 | 210,36 |   |   |   |
| 7 | СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 2,03185 | 68,49 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в складi****загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 20,341428 |   |   |   |   |
| 9 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 19,451496 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |   |   |   |   |   |   |
| 10 | С142-10-2 | Вода | м3 | 2,99333 | 24,26 | 24,26 |  -  |  -  |
| 11 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,3253 | 1613,70 | 1306,48 | 275,58 | 31,64 |
| 12 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 75,75234 | 23,56 | 22,66 | 0,44 | 0,46 |
| 13 | С111-1623 | Грунтовки олійнi, готовi до застосування | т | 0,0082125 | 117117,92 | 114518,63 | 302,86 | 2296,43 |
| 14 | С111-1608 | Дрантя | кг | 1,7773 | 9,07 | 8,45 | 0,44 | 0,18 |
| 15 | С111-1627 | Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм,товщина 4 мм | 1000шт | 0,17095 | 566,40 | 542,33 | 12,96 | 11,11 |
| 16 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 8,79981 | 173,68 | 170,24 | 0,03 | 3,41 |
| 17 | С111-636 | Паста крейдова ПМ-1 | т | 0,166 | 1788,42 | 1409,56 | 343,79 | 35,07 |
| 18 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 2,719056 | 1475,24 | 1008,69 | 437,62 | 28,93 |
| 19 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий1:1:6 | м3 | 0,3168 | 1372,90 | 908,36 | 437,62 | 26,92 |
| 20 | С111-162 | Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,6х25 мм | т | 0,000263 | 28902,26 | 28131,11 | 204,44 | 566,71 |
| 21 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,134821 | 13601,68 | 13007,56 | 327,42 | 266,70 |
| 22 | +&С1113-246-2 | Эмаль ПФ-116 | т | 0,10669315 | 68690,67 | 67000,00 | 343,79 | 1346,88 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |
| 23 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 8,5434 | 2,2929 | 2,2929 |   |   |
|   |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. |
|  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2018 p. |
|   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |