|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт санвузлів будівлі №1 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 62" Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Будівельників, 26, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34Г-Д | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт санвузлів будівлі №1 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 62" Дніпропетровської міської ради за адресою: вул.**  **Будівельників, 26, м. Дніпро** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт санвузлів будівлі №1 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 62" Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Будівельників,**  **26, м. Дніпро** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 812,91908 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 3,63253 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 303,62031 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,8 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “10 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт- | ної плати  в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини- | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | 100шт | 0,1 | | 685,34  685,34 | \_\_-\_\_  - | | 68,53 | 68,53 | \_\_-\_\_  - | | 8,28  - | | 0,83  - |
| *2* | | *РН6-13-2* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних*  *стiнах з виламуванням чвертей у кладцi* | *100 шт* | *0,15* | | *34232,25*  *34232,25* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *5134,84* | *5134,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *432,936*  *-* | | *64,94*  *-* |
| 3 | | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,175 | | 4119,85  4119,85 | \_\_-\_\_  - | | 720,97 | 720,97 | \_\_-\_\_  - | | 53,616  - | | 9,38  - |
| 4 | | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 1 | | 613,18  613,18 | \_\_-\_\_  - | | 613,18 | 613,18 | \_\_-\_\_  - | | 7,98  - | | 7,98  - |
| *5* | | *РН7-3-2* | *Розбирання цементних плiнтусiв* | *100м* | *1,05* | | *1674,12*  *1674,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1757,83* | *1757,83* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *22,212*  *-* | | *23,32*  *-* |
| *6* | | *РН7-2-5* | *Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму*  *та релiну* | *100м2* | *0,8* | | *1627,99*  *1627,99* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1302,39* | *1302,39* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *21,6*  *-* | | *17,28*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *РН7-2-7* | *Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних*  *плиток* | *100м2* | *0,8* | *9218,26*  *9218,26* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7374,61* | *7374,61* | *\_\_-\_\_*  *-* | *111,372*  *-* | *89,1*  *-* |
| *8* | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних*  *глазурованих плиток* | *100м2* | *2,15* | *6919,71*  *6919,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14877,38* | *14877,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *89,16*  *-* | *191,69*  *-* |
| *9* | *ЕН10-28-1* | *Заповнення дверних прорiзiв готовими*  *дверними блоками площею до 2 м2 з*  *металопластику у кам'яних стiнах* | *100м2* | *0,17* | *13956,09*  *10747,75* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2372,54* | *1827,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *117,732*  *-* | *20,01*  *-* |
| 10 | & С123-198-  2 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 17 | 4500,00  - | \_\_-\_\_  - | 76500 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *11* | *ЕН15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів*  *гіпсокартонними і гіпсоволокнистими*  *листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,11* | *25297,51*  *24997,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2782,73* | *2749,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | *294,336*  *-* | *32,38*  *-* |
| 12 | & С1546-20-  1 | Клей для гипсокартона | 30 кг | 5 | 142,00  - | \_\_-\_\_  - | 710 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | м | 115 | 9,00  - | \_\_-\_\_  - | 1035 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С1428-  11867-4 | Листи гiпсокартоннi, 3000х1200х12,5 мм  вологостійкі | шт | 5 | 154,00  - | \_\_-\_\_  - | 770 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *15* | *ПР15-4055* | *Улаштування каркасів стель і стін із*  *гнутих оцинкованих профілів, пристрій*  *каркаса стін під облицювання*  *гіпсокартоном* | *100 м2* | *3,7* | *1440,40*  *1440,40* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5329,48* | *5329,48* | *\_\_-\_\_*  *-* | *91,512*  *-* | *338,59*  *-* |
| 16 | & С111-  1612-4-1 | Профіль UD 0,5мм | м | 300 | 10,20  - | \_\_-\_\_  - | 3060 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | & С111-  1612-5-1 | Профіль СD 0,5мм | м | 315 | 17,60  - | \_\_-\_\_  - | 5544 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | & С111-  1612-5-2 | З`єднувач профілів типу "краб" | шт | 65 | 3,80  - | \_\_-\_\_  - | 247 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | & С111-  1612-5-4 | П-образний профіль | шт | 800 | 2,90  - | \_\_-\_\_  - | 2320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | & С111-136-  1 | Дюбелi 6х60мм | шт | 1500 | 0,80  - | \_\_-\_\_  - | 1200 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | & С111-  1477-1 | Шурупи для г/к 3,5х9,5мм | 100шт | 41,5 | 80,00  - | \_\_-\_\_  - | 3320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *22* | *ПР15-4060* | *Облицювання внутрішніх стін,*  *гіпсокартоном і панелями* | *100 м2* | *3,7* | *277,40*  *277,40* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1026,38* | *1026,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *22,044*  *-* | *81,56*  *-* |
| 23 | & С1428-  11867-4 | Листи гiпсокартоннi, 3000х1200х12,5 мм  вологостійкі | шт | 120 | 154,00  - | \_\_-\_\_  - | 18480 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | & С111-  1477-2 | Шурупи для г/к 3,5х25мм | 100шт | 85 | 95,00  - | \_\_-\_\_  - | 8075 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *25* | *ЕН15-64-1* | *Улаштування каркасу однорівневих*  *підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *0,76* | *26593,03*  *18700,93* | *\_\_-\_\_*  *-* | *20210,7* | *14212,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *197,184*  *-* | *149,86*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *26* | *ЕН15-66-1* | *Улаштування підшивки горизонтальних*  *поверхонь підвісних стель*  *гіпсокартонними або гіпсоволокнистими*  *листами.* | *100 м2* | *0,76* | *18861,46*  *16457,68* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14334,71* | *12507,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | *163,644*  *-* | *124,37*  *-* |
| 27 | & С1428-  11867-4 | Листи гiпсокартоннi, 3000х1200х12,5 мм  вологостійкі | шт | 25 | 154,00  - | \_\_-\_\_  - | 3850 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *28* | *РН11-40-1* | *Оброблення швiв сухої штукатурки*  *обклеюванням армувальною стрічкою* | *100м* | *2,2* | *1283,85*  *1143,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2824,47* | *2515,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *12,972*  *-* | *28,54*  *-* |
| 29 | & С130-481-  1 | Серпянка | м | 250 | 1,00  - | \_\_-\_\_  - | 250 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | & С111-  1896-1 | Шпаклiвка | кг | 75 | 8,00  - | \_\_-\_\_  - | 600 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *31* | *РН13-23-3* | *Облицювання поверхонь рядовими*  *керамiчними глазурованими плитками без*  *карнизних, плiнтусних i кутових елементiв*  *без установлення плиток туалетного*  *гарнiтуру по цеглi та бетону* | *100м2* | *2,85* | *80011,05*  *43711,05* | *\_\_-\_\_*  *-* | *228031,49* | *124576,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | *467,748*  *-* | *1333,08*  *-* |
| *32* | *РН7-18-1* | *Улаштування першого шару*  *обклеювальної гiдроiзоляцiї рулонними*  *матерiалами на мастицi* | *100м2* | *0,76* | *9953,18*  *5919,87* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7564,42* | *4499,1* | *\_\_-\_\_*  *-* | *63,348*  *-* | *48,14*  *-* |
| *33* | *РН7-31-4* | *Улаштування плiнтусiв з плиток*  *керамiчних* | *100м* | *1,05* | *5729,00*  *3806,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6015,45* | *3996,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | *41,196*  *-* | *43,26*  *-* |
| 34 | & С111-  1624-4 | Грунтовка глибокого проникнення POLIMIN  AC-8 | л | 75 | 15,00  - | \_\_-\_\_  - | 1125 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | & С111-  1650-2-1 | Клейова суміш для плитки | кг | 1880 | 9,10  - | \_\_-\_\_  - | 17108 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 36 | С111-2001-3 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до  20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic | кг | 60 | 72,00  - | \_\_-\_\_  - | 4320 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *37* | *ЕН15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при*  *нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *0,76* | *9355,52*  *7064,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7110,2* | *5369,26* | *\_\_-\_\_*  *-* | *75,6*  *-* | *57,46*  *-* |
| 38 | & С130-481-  3 | Склохолст | м2 | 80 | 10,45  - | \_\_-\_\_  - | 836 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 39 | & С111-  1896-5 | Суміш Кнауф Фугенфюллер | кг | 120 | 5,40  - | \_\_-\_\_  - | 648 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *40* | *РН12-49-4* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стель і стін по штукатурцi* | *100м2* | *2,36* | *13198,39*  *9834,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *31148,2* | *23208,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *111,576*  *-* | *263,32*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *41* | *РН12-31-6* | *Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази*  *ранiше пофарбованих металевих*  *поверхонь площею до 0,25 м2 [вiконних рам,*  *сантехнiчного приладдя]* | *100м2* | *0,3* | *9938,10*  *8972,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2981,43* | *2691,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *103,092*  *-* | *30,93*  *-* |
| *42* | *РН5-9-1* | *Улаштування каркасно-фiльончастих*  *перегородок у санвузлах* | *100 м2* | *1* | *16462,49*  *16462,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | *16462,49* | *16462,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | *193,836*  *-* | *193,84*  *-* |
| 43 | & С1417-  8748-1 | Туалетні перегородки | шт | 18 | 3054,00  - | \_\_-\_\_  - | 54972 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 585014,42 | 252823,19 | \_\_-\_\_  - |  | 3149,86  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 585014,42 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 332191,23 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 252823,19 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 82569,71 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 121,09 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17538,25 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **667584,13** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **667584,13** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Електрика** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *44* | *РН17-11-11* | *Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних*  *ламп, якi встановлюються в пiдвiсних*  *стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт* | *100шт* | *0,1* | *33556,50*  *33536,50* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3355,65* | *3353,65* | *\_\_-\_\_*  *-* | *390,05*  *-* | *39,01*  *-* |
| 45 | & С1547-4-1 | Свiтильники LED | шт | 10 | 600,00  - | \_\_-\_\_  - | 6000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 9355,65 | 3353,65 | \_\_-\_\_  - |  | 39,01  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9355,65 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 6002 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3353,65 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1087,22 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,56 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 225,89 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **10442,87** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **10442,87** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Сантехніка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *46* | *РН15-18-1* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з*  *полiетиленових труб дiаметром 50 мм* | *100м* | *0,15* | *7606,95*  *7606,95* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1141,04* | *1141,04* | *\_\_-\_\_*  *-* | *78,984*  *-* | *11,85*  *-* |
| 47 | & С113-  1451-4 | Труба 3-х шарова для каналізації ПВХ  діаметром 50х1,8 мм L=1000мм | шт | 15 | 45,00  - | \_\_-\_\_  - | 675 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 48 | & С113-  1717-1 | Колiно 45 град. iз полiетилену дiам. 50 мм | шт | 10 | 14,00  - | \_\_-\_\_  - | 140 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *49* | *РН15-18-2* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з*  *полiетиленових труб дiаметром 100 мм* | *100м* | *0,12* | *7302,99*  *7302,99* | *\_\_-\_\_*  *-* | *876,36* | *876,36* | *\_\_-\_\_*  *-* | *75,828*  *-* | *9,1*  *-* |
| 50 | & С113-  1695-3 | Труби каналізації полiетиленові діам. 110мм | м | 12 | 100,00  - | \_\_-\_\_  - | 1200 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 51 | & С113-  1710-1-16 | Трійник із ПВХ діам. 110мм 90град. | шт | 10 | 44,00  - | \_\_-\_\_  - | 440 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 52 | & С113-  2290-2 | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз ПВХ дiам.  110 мм | шт | 5 | 90,00  - | \_\_-\_\_  - | 450 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 53 | & С113-  1484-1 | Перехідник ПВХ діам. 124х110 мм | шт | 5 | 18,00  - | \_\_-\_\_  - | 90 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 54 | & С113-  1484-2 | Перехідник гумовий діам. 124х110 мм | шт | 5 | 19,00  - | \_\_-\_\_  - | 95 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 55 | & С113-  1484-3 | Перехідник ПВХ діам. 50х110 мм | шт | 5 | 25,00  - | \_\_-\_\_  - | 125 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *56* | *РН15-19-1* | *Прокладання трубопроводiв*  *водопостачання з труб полiетиленових*  *[поліпропіленових] напiрних дiаметром 20*  *мм* | *100м* | *0,25* | *6440,39*  *6440,39* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1610,1* | *1610,1* | *\_\_-\_\_*  *-* | *67,908*  *-* | *16,98*  *-* |
| *57* | *РН15-3-1* | *Демонтаж раковин [умивальникiв]* | *100к-т* | *0,1* | *6066,71*  *6066,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *606,67* | *606,67* | *\_\_-\_\_*  *-* | *73,296*  *-* | *7,33*  *-* |
| *58* | *РН15-32-6* | *Установлення умивальникiв одиночних з*  *пiдведенням холодної та гарячої води* | *10к-т* | *1* | *4144,51*  *4124,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4144,51* | *4124,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *44,136*  *-* | *44,14*  *-* |
| 59 | & С130-644-  1 | Умивальники | комплект | 10 | 3500,00  - | \_\_-\_\_  - | 35000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 60 | & С130-909-  3 | Кріплення умивальника | шт | 10 | 46,00  - | \_\_-\_\_  - | 460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 61 | & С130-612-  1 | Змiшувачi | комплект | 10 | 1600,00  - | \_\_-\_\_  - | 16000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 62 | & С113-  2311-3 | Сіфон | шт | 10 | 140,00  - | \_\_-\_\_  - | 1400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *63* | *РН15-3-3* | *Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками* | *100к-т* | *0,18* | *14585,73*  *14585,73* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2625,43* | *2625,43* | *\_\_-\_\_*  *-* | *176,22*  *-* | *31,72*  *-* |
| *64* | *РН15-34-1* | *Установлення унiтазiв з безпосередньо*  *приєднаним бачком* | *10к-т* | *1,8* | *4646,55*  *4642,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8363,79* | *8356,59* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,244*  *-* | *90,44*  *-* |
| 65 | & С130-909-  1 | Унiтази | шт | 18 | 1800,00  - | \_\_-\_\_  - | 32400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 66 | & С130-909-  1-1 | Гофра для унiтаза | шт | 18 | 120,00  - | \_\_-\_\_  - | 2160 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 67 | & С130-909-  2 | Кріплення унiтаза | шт | 18 | 34,00  - | \_\_-\_\_  - | 612 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *68* | *РН15-137-1* | *Замiна вентиляцiйних грат* | *100шт* | *0,15* | *6614,43*  *6586,17* | *\_\_-\_\_*  *-* | *992,16* | *987,93* | *\_\_-\_\_*  *-* | *79,572*  *-* | *11,94*  *-* |
| 69 | & С111-175-  1 | Грати захисні | шт | 15 | 140,00  - | \_\_-\_\_  - | 2100 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 113707,06 | 20328,63 | \_\_-\_\_  - |  | 223,5  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 113707,06 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 93378,43 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 20328,63 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6662,21 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,67 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1401,02 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **120369,27** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **120369,27** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Опалення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *70* | *РН15-15-3*  *К=0,4* | *Прокладання трубопроводу*  *водопостачання з труб сталевих*  *водогазопровiдних оцинкованих дiаметром*  *25 мм (Демонтаж)* | *100м* | *0,2* | *2760,89*  *2760,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *552,18* | *552,18* | *\_\_-\_\_*  *-* | *29,544*  *-* | *5,91*  *-* |
| *71* | *РН15-16-3* | *Під'єднання нових ділянок трубопроводу до*  *існуючих мереж водопостачання чи*  *опалення діаметром 25 мм* | *1 шт* | *20* | *112,10*  *112,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2242* | *2242* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,164*  *-* | *23,28*  *-* |
| 72 | & С113-  1806-3-6-7 | Муфта діам. 25х25 | шт | 20 | 6,00  - | \_\_-\_\_  - | 120 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *73* | *РН15-22-1* | *Установлення муфтових кранів*  *водорозбірних* | *100 шт* | *0,18* | *5550,93*  *5550,93* | *\_\_-\_\_*  *-* | *999,17* | *999,17* | *\_\_-\_\_*  *-* | *59,4*  *-* | *10,69*  *-* |
| 74 | & С113-  1873-1Г-3-1 | Кран ППР кульовий из полипропилена  диам. 25 мм | шт | 18 | 198,00  - | \_\_-\_\_  - | 3564 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *75* | *РН15-19-2* | *Прокладання трубопроводiв*  *водопостачання з труб полiетиленових*  *[поліпропіленових] напiрних дiаметром 25*  *мм* | *100м* | *0,2* | *6721,50*  *6721,50* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1344,3* | *1344,3* | *\_\_-\_\_*  *-* | *70,872*  *-* | *14,17*  *-* |
| 76 | & С113-  1357-4-1 | Трубы поліпропіленові для подачі гарячої  води, ППР РN20 Дn 25 | м | 20 | 30,00  - | \_\_-\_\_  - | 600 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 77 | & С1630-  114-1-4 | хомут центральній з гумкою та шурупом  залізний для труб діам.25мм | шт | 20 | 18,00  - | \_\_-\_\_  - | 360 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 78 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 15,32 | 147,42  147,42 | \_\_-\_\_  - | 2258,47 | 2258,47 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 29,97  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 12040,12 | 7396,12 | \_\_-\_\_  - |  | 84,02  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 12040,12 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 4644 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 7396,12 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2482,69 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 553,56 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **14522,81** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **14522,81** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 720117,25 | 283901,59 | \_\_-\_\_  - |  | 3496,39  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 720117,25 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 436215,66 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 283901,59 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 92801,83 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 136,14 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19718,72 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **812919,08** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **812919,08** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **3632,53** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **303620,31** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Безуглий | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Безуглий | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |