|  |
| --- |
| Поточний ремонт приміщення БібліоFusion Бібліотеки-філії № 24 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Набережна Перемоги, 126, м. Дніпро |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 524,42 | 84,33 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,4 |   |   |   |   |   |
| 3 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 74,23 | 85,67 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 3,3 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 3,55 | 90,02 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 3,7 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 0,66 | 103,38 |   |   |   |   |
| 8 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 61,59 | 144,82 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 664,45 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН201-11 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т | маш-год | 1,940826 | 217,47422,07 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН202-970 | Кран переносний, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,8071596 | 93,7375,66 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшеві,вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,06408 | 265,2517,00 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН211-901-1 | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | маш-год | 0,2028144 | 94,5919,18 |   |   |   |   |
| 13 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,287 | 135,44309,75 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **843,66** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | кг | 4,619 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 0,222 |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 0,745 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,21 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,001 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | СН204-550 | Інвертор зварювальний зі зварювальнимструмом до 200 А | маш-год | 1,1058588 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 4,71192252 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 0,2202549 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | СН270-224 | Пальник газопламеневий | маш-год | 7,0114464 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 11,8975266 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 1,091904 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 0,32393616 |  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 5,40854496 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 4,3846527 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | &С111-140А-65 | Анкер розпірний стельовий 6x65 мм | шт | 23 | 4,2998,67 | 4,1795,91 | 0,040,92 | 0,081,84 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | &С123-35А-2 | Блоки віконні металопластикові площею до2 м2 | м2 | 6 | 1612,939677,58 | 1576,639459,78 | 4,6728,02 | 31,63189,78 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,00155442 | 55355,186,05 | 54086,2284,07 | 183,490,29 | 1085,391,69 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | С112-285 | Бруски обрiзнi хвойних порiд, довжина 2-6,5м, товщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 0,108 | 4958,38535,51 | 4726,59510,47 | 134,5714,53 | 97,2210,51 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | &С123-382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина150 мм | м | 4,2 | 30,94129,95 | 30,00126,00 | 0,331,39 | 0,612,56 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 1,433903243 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,02701495 | 1613,743,59 | 1306,4835,29 | 275,587,44 | 31,640,86 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | &С111-200С | Герметик силіконовий водостійкий 0,28 л | шт | 3 | 79,96239,88 | 78,25234,75 | 0,140,42 | 1,574,71 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | &С111-1756-30-20 | Грати вентиляцiйнi 300х200 мм | шт | 4 | 58,72234,88 | 57,50230,00 | 0,070,28 | 1,154,60 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,11103 | 29349,713258,70 | 28493,193163,60 | 281,0431,20 | 575,4863,90 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | С111-2008-8 | Грунт-шпаклiвка для вiдновлення староїпiдлоги Thomsit R 790 | кг | 0,707 | 221,6156,67 | 216,95153,38 | 0,30,21 | 4,353,08 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | С111-1624 | Грунтовка бiтумна | т | 0,054288 | 224484,4212186,81 | 219779,9011931,41 | 302,8616,44 | 4401,66238,96 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,393136 | 24,07129,81 | 23,30125,66 | 0,31,62 | 0,472,53 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | С111-2008-9 | Грунтовка для вбираючих бетонних iцементно-пiщаних основ Thomsit R 777 | кг | 1,844 | 53,5398,71 | 52,1896,22 | 0,30,55 | 1,051,94 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | С112-73 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,000276 | 3148,940,87 | 2952,630,81 | 134,570,04 | 61,740,02 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | &С123-385А-25 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 250 мм | м | 4,4 | 108,02475,29 | 105,00462,00 | 0,93,96 | 2,129,33 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | С111-822 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзногопризначення чорний, дiаметр 1,6 мм | т | 0,000564 | 24684,5513,92 | 24040,0213,56 | 160,520,09 | 484,010,27 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | С111-1608 | Дрантя | кг | 1,00762448 | 9,079,14 | 8,458,51 | 0,440,44 | 0,180,19 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | &С111-140Б-40 | Дюбель розпірний 40 мм. | 100шт | 1,5 | 66,75100,13 | 65,4098,10 | 0,040,06 | 1,311,97 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | &С111-140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 1,72 | 19,0632,78 | 18,6532,08 | 0,040,07 | 0,370,63 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | &С111-140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 24 | 11,97287,28 | 11,70280,80 | 0,040,96 | 0,235,52 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,000144339 | 34352,094,96 | 33470,424,83 | 208,10,03 | 673,570,10 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | &С113-118А-15 | З'єднання розбірне ДУ-15 мм | 10шт | 0,8 | 96,9877,58 | 95,0076,00 | 0,080,06 | 1,91,52 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | &С111-950Н | Замок навісний | шт | 4 | 46,81187,24 | 45,80183,20 | 0,090,36 | 0,923,68 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | &С111-1648А | Клей шпалерний | кг | 2,2342992 | 272,12608,00 | 251,20561,26 | 15,5834,81 | 5,3411,93 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | &290902-53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 10 | 70,29702,90 | 68,82688,20 | 0,090,90 | 1,3813,80 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | &290902-53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 7 | 4,5832,06 | 4,4030,80 | 0,090,63 | 0,090,63 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | &С130-470А-15 | Крани кульові ДУ-15 мм | шт | 8 | 125,671005,36 | 123,13985,04 | 0,080,64 | 2,4619,68 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | С1630-115 | Кронштейни Кр1-РС для радiаторiвсталевих спарених | комплект | 2,8288 | 26,6775,44 | 25,9773,46 | 0,180,51 | 0,521,47 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр180х3 мм | шт | 0,005359 | 101,930,55 | 99,850,54 | 0,08 -  | 20,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | +С111-562 | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний натеплозвукоiзолювальнiй пiдосновi, маркаПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм | м2 | 38,352 | 143,585506,58 | 139,935366,60 | 0,8331,83 | 2,82108,15 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | &1515-1001А | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | 10шт | 4 | 678,882715,52 | 665,502662,00 | 0,070,28 | 13,3153,24 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | С111-741 | Листи гiпсокартоннi для перегородок,товщина 12 мм | м2 | 12,23949 | 70,35861,05 | 66,76817,11 | 2,2127,05 | 1,3816,89 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | С111-609 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 69,56 | 50,353502,35 | 49,053411,92 | 0,3121,56 | 0,9968,87 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 | &С113-118Н-15 | Ніпель 15/20 мм | 10шт | 0,8 | 41,7333,38 | 40,8332,66 | 0,080,06 | 0,820,66 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 0,089088 | 128,611,46 | 125,7711,20 | 0,310,03 | 2,520,23 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | С1545-159 | Очiс льняний | т | 0,00009664 | 22578,812,18 | 21898,812,12 | 237,280,02 | 442,720,04 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,42166 | 398,18167,90 | 96,1640,55 | 294,21124,06 | 7,813,29 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | +С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4 | 92,03368,12 | 90,00360,00 | 0,230,92 | 1,87,20 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,036288 | 173,686,30 | 170,246,18 | 0,03 -  | 3,410,12 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63 | &С113-118П-15 | Патрубок з різьбою ДУ-15 мм | 10шт | 0,8 | 9,017,21 | 8,757,00 | 0,080,06 | 0,180,15 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 64 | &С111-1722А | Плiнтуси ПВХ для пiдлог | м | 31,2898 | 9,26289,74 | 8,66270,97 | 0,4213,14 | 0,185,63 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | &С111-1722АЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 10 | 9,0190,10 | 8,7587,50 | 0,080,80 | 0,181,80 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 66 | &С111-1722З | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 6 | 9,0154,06 | 8,7552,50 | 0,080,48 | 0,181,08 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 67 | &С111-1722КВ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 4 | 9,0136,04 | 8,7535,00 | 0,080,32 | 0,180,72 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 68 | &С111-1722КЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 6 | 9,0154,06 | 8,7552,50 | 0,080,48 | 0,181,08 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 69 | &С111-762А | Плити гiпсовi 600х600 мм | м2 | 28,08 | 44,071237,49 | 41,671170,09 | 1,5443,24 | 0,8624,16 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 70 | С111-719 | Плити деревностружковi з крупнорозмiрноїорiєнтованої стружки, марка ОСП-Ф1,товщина 10-12 мм | 100м2 | 0,38352 | 13727,765264,87 | 13268,375088,69 | 190,2272,95 | 269,17103,23 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,109098 | 2312,69252,31 | 2039,82222,54 | 227,5224,82 | 45,354,95 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 72 | +15095-46051 | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,042942 | 14302,95614,20 | 14000,00601,19 | 22,50,97 | 280,4512,04 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 73 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 11,9718 | 30,36363,46 | 24,70295,70 | 5,0660,58 | 0,67,18 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 74 | &С111-1831Т-12 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 1200мм | шт | 43 | 22,22955,46 | 22,00946,00 | 0,052,15 | 0,177,31 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75 | &С111-1831Т-36 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 3600мм | шт | 7 | 79,84558,88 | 79,14553,98 | 0,110,77 | 0,594,13 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76 | &С111-1831Т-6 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 600мм | шт | 43 | 11,1477,30 | 11,00473,00 | 0,020,86 | 0,083,44 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77 | &С111-1831К | Профiлi підвісної стелі, кутник пристіннийдовжиною 3000 мм | шт | 10 | 43,48434,80 | 43,10431,00 | 0,060,60 | 0,323,20 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78 | &С111-1831П | Профiлi підвісної стелі, підвіс пружинний | шт | 23 | 2,6761,41 | 2,6560,95 | \_\_-\_\_ -  | 0,020,46 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79 | &С111-1831С | Профiлi підвісної стелі, стержень 250 мм | шт | 46 | 1,8183,26 | 1,8082,80 | \_\_-\_\_ -  | 0,010,46 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80 | &С111-1832С-60 | Профілі стальні оцинковані CW-60 | м | 61,455 | 20,451256,75 | 20,201241,39 | 0,16,15 | 0,159,21 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 81 | &С111-1832А-27 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | м | 73,2402 | 12878,88 | 11,85867,90 | 0,064,39 | 0,096,59 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 82 | &С130-559А | Радiатори опалення біметалеві | кВт | 6,4 | 77,63496,83 | 72,92466,69 | 3,1920,42 | 1,529,72 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 83 | &290902-224-2 | Розетка заглиблена для прихованоїпроводки подвійна | шт | 7 | 58,65410,55 | 57,49402,43 | 0,010,07 | 1,158,05 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 84 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М150 | м3 | 0,0864 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85 | +С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальнийцементний 1:3 | м3 | 0,288490232 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 86 | С111-859 | Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 | м2 | 98,2665 | 31,193064,93 | 29,552903,78 | 1,03101,21 | 0,6159,94 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 87 | С111-861 | Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0 | м2 | 54,8163 | 36,52000,79 | 35,031920,21 | 0,7541,11 | 0,7239,47 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 88 | С111-2005-1 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм CeresitСN 69 | кг | 178,18 | 8,731555,51 | 8,271473,55 | 0,2951,67 | 0,1730,29 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 89 | &С111-1480В-19 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | 100 шт | 0,32 | 36,2311,59 | 35,3011,30 | 0,220,07 | 0,710,22 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 90 | &1507-3011Р | Свiтильник стельовий растровий зізмінними лампами світлодіодними Т8,довжиною 60 см, кількість ламп - 4 шт | шт | 10 | 748,347483,40 | 733,307333,00 | 0,373,70 | 14,67146,70 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 91 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,088295 | 100,298,86 | 97,868,64 | 0,460,04 | 1,970,18 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,013 | 262,153,41 | 256,753,34 | 0,26 -  | 5,140,07 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 93 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,000072 | 7061,150,51 | 6647,120,48 | 275,580,02 | 138,450,01 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94 | С1545-267 | Труби полiвiнiлхлориднi | т | 0,000241489 | 109889,6226,54 | 107509,9125,96 | 225,010,05 | 2154,70,53 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 95 | &С113-2125-16 | Трубка ПВХ захисна гофрована 16х2 мм | м | 12 | 5,1461,68 | 5,0060,00 | 0,040,48 | 0,11,20 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 96 | &С111-334А | Фарба водно-дисперсiйна акрилова бiла | т | 26,3493216 | 95,222508,98 | 93,012450,75 | 0,348,96 | 1,8749,27 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 97 | &С111-1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,5 | 187,893,90 | 183,8291,91 | 0,30,15 | 3,681,84 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 98 | С111-1655 | Фарби олійні кольоровi для внутрiшнiх робiт,марка МА-011 | т | 0,00511808 | 54668,46279,80 | 53296,39272,78 | 300,141,54 | 1071,935,48 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 99 | С111-1853-2 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,000612 | 20651,7512,64 | 20063,3212,28 | 183,490,11 | 404,940,25 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 | С111-1324 | Шлакопортландцементзагальнобудiвельного та спецiальногопризначення, марка 400 | т | 0,035776 | 2012,9172,01 | 1745,9262,46 | 227,528,14 | 39,471,41 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 101 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,00014688 | 13601,682,00 | 13007,561,91 | 327,420,05 | 266,70,04 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 102 | С111-1896 | Шпаклiвка полiмерцементна | кг | 0,7144 | 60,4143,16 | 58,9042,08 | 0,330,24 | 1,180,84 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 103 | +С111-1706 | Шпалери покращенi, грунтованi | 100м2 | 0,8860152 | 1668,451478,27 | 1626,301440,93 | 9,448,36 | 32,7128,98 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 104 | С111-1483 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметрстрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,000288 | 33245,219,57 | 32388,909,33 | 204,440,06 | 651,870,18 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 105 | &С111-1480А-25 | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | 100 шт | 1,62 | 56,9992,32 | 33,6054,43 | 22,2736,08 | 1,121,81 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 106 | &С111-1480А-45 | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | 100 шт | 1,5 | 66,84100,26 | 30,3045,45 | 35,2352,85 | 1,311,96 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107 | &С111-1480А-9 | Шурупи-саморізи зі свердлом 9,5х3,5 мм | 100 шт | 2,244 | 47,04105,56 | 23,8553,52 | 22,2749,97 | 0,922,07 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 108 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 12,1779 | 2,292927,92 | 2,292927,92 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 109 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0044 | 71,540,32 | 71,540,32 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом  | грн. |   | 28,24 | 28,24 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **76586,74** | **74172,22** | **970,79** | **1443,70** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 12,923 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,214 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,001 |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | л | 6,242 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 0,262 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 червня" 2019 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |