

*18019 Україна, м. Черкаси, вул. Смілянська 122/1*

**Відділ продажу:**

моб тел:

+38 (096)886-0-886

+38 (073)021-16-76

E-mail: sale@scaner.ua

Комерційна пропозиція

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид матеріалу / послуги | Необхідна  кількість | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн. |
| 1 | Кольпоскоп Сканер МК-200 з цифровою відеосистемою та програмним забезпеченням | 1 | 150000 | 150000 |
| Всього: | | 150000 | | |

## Технічні характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Робоча відстань, мм | 250 |
| Збільшення, крат | 3,3; 5,3; 8,5; 13,6; 22 |
| Поле зору, мм | 66, 42, 26, 16, 10 |
| Діоптрійне переміщення окулярів, дптр, не менше | +5 -5 |
| Діапазон регулювання міжзіничної відстані, мм | 56-74 |
| Максимальна освітленість в предметній площині, лк, не менше | 60 000 |
| Габаритні розміри кольпоскопа, мм, не більше: | 1190 × 600 × (985-1275) |
| Напруга живлення від мережі однофазного змінного струму частотою 50 Гц, В | 90 – 250 |
| Потужність, що споживається кольпоскопом, В·А, не більше | 17 |
| Маса кольпоскопа, кг, не більше | 35 |