|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг на ж/м ЗАХІДНИЙ** |
| **Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг на ж/м ЗАХІДНИЙ** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 687,66535 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,84027 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 37,76841 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 2,6 |  розряд |
|   |   | Вимірник одиничної вартості | 1,00 |  грн |
|   |   | Показник одиничної вартості | 687665,35 |  грн. |
|  |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
|   |   |   |   |   | Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
|   |   |   |   |   | заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати |   |   | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 1,7 | 5996,614121,61 | 1875,00 -  | 10194,24 | 7006,74 | 3187,5 -  | 102,02 -  | 173,43 -  |
| *2* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв бетонних**i залiзобетонних при iнших видах**покриттiв* | *100м* | *3,5* | *20895,76**5540,28* | *374,98**100,56* | *73135,16* | *19390,98* | *1312,43**351,96* | *126,03**1,562* | *441,11**5,47* |
| 3 | & С1426-11709-1варіант 7 | Бордюри | м | 350 | 266,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 93334,5 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *4* | *РН18-4-1* | *Знімання асфальтобетонних покриттів**доріг за допомогою машин для холодного**фрезерування асфальтобетонних**покриттів* | *100м2* | *7,8* | *13251,53**444,40* | *12807,13**42,05* | *103361,93* | *3466,32* | *99895,61**327,99* | *11**0,8614* | *85,8**6,72* |
| 5 | С311-16-М | Перевезення сміття до 16 км | т | 44,7 | 690,00 -  | 690,0013,07 | 30843 |  -  | 30843584,23 | \_\_-\_\_0,236 | \_\_-\_\_10,55 |
| *6* | *РН18-42-5* | *Улаштування покриття товщиною 4 см з**гарячих асфальтобетонних сумiшей**вручну з ущільненням самохідними котками* | *100м2* | *7,8* | *2547,73**371,98* | *1215,00* *-*  | *19872,29* | *2901,44* | *9477* *-*  | *8,17* *-*  | *63,73* *-*  |
| *7* | *РН18-42-6**к=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-42-5* | *100м2* | *7,8* | *84,82**57,37* | *\_\_-\_\_* *-*  | *661,6* | *447,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,26* *-*  | *9,83* *-*  |
| 8 | С1421-9838варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi  | т | 92,82 | 3583,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 332604,69 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,122 | 4246,22133,72 | 4112,50 -  | 518,04 | 16,31 | 501,73 -  | 3,31 -  | 0,4 -  |
| 10 | С311-21 | Перевезення грунту до 21 км | т | 12,2 | 790,00 -  | 790,0016,56 | 9638 |  -  | 9638202,03 | \_\_-\_\_0,299 | \_\_-\_\_3,65 |
| 11 | Т\_Р-2 | Утилізація грунту | т | 12,2 | 33,75 -  | 33,75 -  | 411,75 |  -  | 411,75 -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 674575,2 | 33229,28 | 155267,021466,21 |   | 774,326,39 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 674575,2 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 486078,9 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 34695,49 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 13090,15 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 39,58 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3072,92 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **687665,35** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **687665,35** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **840,27** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **37768,41** |   |   |   |   |
|   |
|   | **Разом по главах 1-12:** | **687665,35** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  | 1033,53 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |
|  |
|  |
| Керівник проектної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |