**Інтерактивна дошка StarBoard FX-79E2**

Створює і забезпечує інтерактивну взаємодію у вашому класі або конференц-залі завдяки можливості управління пальцем. Ця модель поєднує у собі простоту конструкції та твердої поверхні з найсучаснішими інтерактивними технологіями. Завдяки можливості управління пальцем і функції Multi-Touch (10 одночасних дотиків) StarBoard FX-79E2 є зручними та інтуїтивно зрозумілими для будь-кого у використанні. Велика поверхня дошки забезпечує додатковий робочий простір і сприяє комфортній та ефективній роботі груп. Інтерактивні технології StarBoard піднімають сумісну роботу на новий рівень.

Управління пальцем

Використовуйте палець, маркер або будь-який непрозорий предмет, щоб легко управляти,створювати, редагувати,відкривати веб-сайти та мультимедійний контент.

‘‘Multi-Touch’’ (10 одночасних дотиків)

Завдяки функції "Multi-Touch" (10 одночасних дотиків), до десяти користувачів можуть одночасно писати і працювати на всій поверхні дошки.

Управління жестами

Можливість управління дошкою за допомогою жестів. Використовуйте один палець для написання, кулак для прокрутки, та 2 пальця для стирання і зміни розмірів об'єктів.

Кнопки швидкого доступу

15 функціональних кнопок з кожної сторони забезпечують швидкий доступ до найбільш часто використовуваних інструментів.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ **STARBOARD FX-79E2**

Підтримка різних ОС: Windows, Mac

Настроювана плаваюча панель інструментів

Різноманітність цифрових чорнил

Розпізнавання фігур і рукописного текста

Експорт файлів в різні формати

Прямий доступ до інтернету/Пошук зображень в Google

Імпорт файлів Microsoft Office

Підтримка загального формату файлів IWB(CFF)

Можливість створення конференцій

Наявність різноманітних вбудованих інструментів та медіа- ресурсів

**АПАРАТНІ ОСОБЛИВОСТІ STARBOARD FX-79E2**

Використання пальця, або будь-якого іншого непрозорого об'єкта для управління дошкою

Велика активна поверхня 10 одночасних дотиків для спільної роботи

Використання жестів для легкого інтуітивного управління

15 функціональних кнопок з кожної сторони для легкого доступу до часто використовуваних інструментів

Покращенна конструкція кріплення, що дозволяє легко монтувати дошку

Покращенна антивандальна поверхня з антибліковим покриттям

**ХАРАКТЕРИСТИКИ STARBOARD FX-79E2**

Час реакції Перший дотик (клік) : 23 ms Тривалі дотики (написання): 10 ms

Точність позиціювання Типова точність < 2 mm

Швидкіть курсора 300 точ/сек

Роздільна здатність 32768 х 32768

Розмір об'єкта розпізнавання >Ø 3 мм, рекомендований розмір: Ø 10 mm

Технологія Інфрачервона

Поверхня дошки Високоміцна, зносостійка, високої щільності. Основа – сталь

Розмір активної проекційної поверхні 1,633 мм x 1,225 мм

Зовнішні розміри 1,855 мм x 1,283 мм x 39 мм

Розмір упаковки 1.975 мм x 1,405 мм x 90 мм

Робочі умови -10° - +45 °C, 10 - 90% вологість

Умови зберігання -30° - + 60° C, 0 - 95 % вологість

Споживання енергії < 1.5 Вт (300 мА на 5 В)

Вага Нетто/Брутто 22 кг/30 кг

Інтерфейс підключення USB 1.1, USB 2.0

Гарантія 5 років

Системні вимоги

Процесор: 1.8GHz або вище

Оперативна пам'ять: :1GB або більше

Жорсткий диск: 600MB або більше

Оперативна система

Windows: Windows 7, Windows 8.1/10

Рекомендовано з останніми оновленнями. Планшети та сервери не підтримуються.

Mac: 10.10 , 10.11, 10.12